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	АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	21.09.2023
	№
	53-п

	с. Уварово


Об утверждении Схемы теплоснабжения Уваровского сельсовета 
Иссинского района Пензенской области 

        В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с последующими изменениями, 
администрация Уваровского сельсовета Иссинского района                                  Пензенской области постановляет:
1. Утвердить Схему теплоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Уваровского сельсовета от 17.03.2014 №7-п «Об утверждении схемы теплоснабжения в Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации 

Уваровского сельсовета    
Иссинского района Пензенской области                                                    В.А. Терехин
Приложение 

к постановлению администрации

Уваровского сельсовета
Иссинского района Пензенской области

 от 21.09.2023 №53-п
Схема теплоснабжения Уваровского сельсовета
 Иссинского района Пензенской области
I. Общие положения
    Схема теплоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
   Целями разработки схемы теплоснабжения являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.
2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

   Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
   Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Уваровского сельсовета являются:

     1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.
    2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

    3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.
III. Краткая характеристика Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
       Уваровский сельсовет Иссинского района Пензенской области расположен в юго-западной части Иссинского района Пензенской области. Сельсовет состоит из единого массива, его общая площадь составляет 21799га. 

          Село Уварово является административным центром сельсовета. Расстояние до административного центра района р.п. Исса –15 км, до областного центра г.Пенза – 115 км. Ближайшая железнодорожная станция Булычево расположена на расстоянии 20 км. 

            Уваровский сельсовет Иссинского района Пензенской области граничит: 

            на севере – с Каменно-Бродским сельсоветом и муниципальным образованием 

            «Рабочий поселок Исса»;

            на востоке – с Соловцовским сельсоветом Иссинского района и Лунинским 

             районом;

            на юге – с Мокшанским районом;

            на западе - с Республикой Мордовия.  

        Численность постоянного населения на 01.01.2023 года составляет 850 человек.
100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории Уваровского сельсовета предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – село   Уварово. 

       Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный.        

       Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС, а среднегодовая – 3,8ºС.

Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 208 дней, выше + 5ºС – 170 дней, выше + 10ºС – 136 дней. 

      Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней.
IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения
1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области:
   1. Численность населения – 850 чел.

   2. Число постоянных хозяйств – 476
   3. Общая площадь жилищного фонда – 22,7 тыс. кв.м
   4. Число источников теплоснабжения – котельные – 2 шт.

   5. Водопроводные сети – 11,9 км.

       Населённые пункты: с.Бекетовка, с.Николаевка, с.Уварово, н.п. ц.у. свх. «Уваровский» газифицированы.  Не газифицированный населенные пункты: с.Широкоис, д.Ивановка. В не газифицированных населенных пунктах проживают только дачники в летний период.
        Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:
  - газовые котлы, газовые горелки, обслуживаемые Иссинским эксплуатационным участком филиала АО «Газпром газораспределения Пенза» в г. Никольск.
Теплоснабжение общественных зданий осуществляется индивидуальными и встроенными котельными. 
Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных источников теплоснабжения, размещенных на территориях предприятий.
Специализированных организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение, на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не создано.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 – 70 0С от котельных. 

На территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области работают две котельных:

	Наименование

источника теплоснабжения, адрес
	Наименование отапливаемого объекта
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	Котельная, 
с. Уварово,

 ул. Школьная,19
	 МБОУ «Средняя школа 
с. Уварово» 
	Микро-95


	2
	    0,08
	Природный газ

	Котельная, 

Н.п. ц.у.свх. «Уваровский»,

ул. Центральная, 1а
	СДК н.п. ц.у.свх. «Уваровский»
(филиал МБУК МЦ РДК Иссинского района)   
	Конорд

	1
	0,04
	Природный газ


На данный момент мощности котельных хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к ним зданий.  

2. Графические Схемы теплоснабжения.
2.1. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с.Уварово,                              ул.Школьная, 19

[image: image2]
Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении - 100 м
Способ прокладки:

 надземный - 
2.2. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в н.п. ц.у.свх. «Уваровский»,                       ул.Центральная, 1а
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Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении -400 м
Способ прокладки:

 надземный - 
3. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

         На территории   Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития   Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения не планируются.

К- помещение котельной





Здание 1- здание МБОУ «Средняя школа с.Уварово» 
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К- помещение котельной





Здание 1- здание СДК н.п. ц.у.свх. «Уваровский»


(филиал МБУК МЦ РДК Иссинского района)   
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