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	АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	от
	13.10.2023
	№
	    62-п

	
с.Уварово





         
О внесении изменений в постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 20.05.2022 №52-п «Об утверждении схемы водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

        В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 486-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями), администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1.Внести изменения в постановление администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 20.05.2022 №52-п «Об утверждении схемы водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» (далее – Схема водоснабжения):
1.1. В пункте 5.1. раздела V Схемы водоснабжения заменить слова «СП 30.1333.2010» на «СП 31.13330.2012»;
1.2. Раздел V Схемы водоснабжения дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3. Наименование организации, которая наделена статусом   гарантирующей организации
По состоянию на 2023 год ресурсоснабжающая организация поставщика холодного водоснабжения на территории Уваровского сельсовета - ООО «Аквадар», все объекты водоснабжения принадлежат администрации Уваровского сельсовета.»;

1.3. Разделы Схемы водоснабжения VII, VIII, IX, X изложить в следующей редакции:
«VII. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

[bookmark: 1.5.1._Меры_по_предотвращению_вредного_в][bookmark: _bookmark44]7.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный       бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется  сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние  поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
Основными проблемами в части влияния системы водоснабжения Уваровского сельсовета на экологическую безопасность водных ресурсов области являются:
· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
· отсутствие очистных сооружений и отсутствие канализации на территории сельсовета.
[bookmark: 1.5.2._Меры_по_предотвращению_вредного_в][bookmark: _bookmark45]7.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Уваровского сельсовета не используются химические реагенты в водоподготовке. В связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировке и хранению химических реагентов.

[bookmark: 1.6._Оценка_объемов_капитальных_вложений][bookmark: _bookmark46]VIII. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития              Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2021 году, изданным Министерством жилищно-коммунального хозяйства РФ, по существующим сборникам НЦС в ценах и нормах 2021  года.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
850,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. Мероприятия будут осуществляться за счет федерального, областного и местного бюджетов. С учетом дефицита бюджета, данные мероприятия могут быть выполнены не в полном объеме.
Часть мероприятий предусмотрена в рамках участия в региональной программе Пензенской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Пензенской области на 2023-2027 годы».

IX. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
9.1.Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели централизованных систем водоснабжения описываются в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение - показатели деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы.
Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Целевые показатели деятельности устанавливаются, исходя из:
1. фактических показателей деятельности организации за истекший период регулирования;
2. результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
3. сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Таблица	9	-	Плановые	показатели	развития	системы централизованного водоснабжения

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый 
 год
	Целевой
 год

	Качество воды

	Соответствие качества холодной воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	Соответствие качества горячей воды установленным требованиям
	%
	-
	-

	Надежность и бесперебойность водоснабжения

	Непрерывность водоснабжения
	ч/сут
	24
	24

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	0,937
	0

	Доля сетей, нуждающихся в замене
	%
	4,5
	0

	Качество обслуживания абонентов

	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	67
	70

	Обеспеченность потребителей приборами учета воды
	%
	97
	100


Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены выше (таблица 9).
9.2. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды
Качество воды – круглосуточное наличие возможности потребления питьевой воды в необходимом объеме и соответствующей СанПиН 2.1.3684- 21 и СанПиН 1.2.3685-21 по качественным показателям.
Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля объема питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля объема питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующего установленным требованиям по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Водоснабжение Уваровского сельсовета в настоящее время осуществляется от 3 скважин. Подаваемая вода потребителям должна проходить лабораторные исследования на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21.

9.3. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
В Уваровском сельсовете ожидается улучшение показателя надежности водоснабжения за счет реконструкции объектов водоснабжения.
9.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке устанавливается в отношении:
а) уровня потерь холодной воды при транспортировке;
б) доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.
Целевой показатель потерь холодной воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте «б» настоящего пункта, определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды подтвержденных данными приборов учета.
  На конец расчетного периода планируется 100 % обеспечение населения  коммерческими приборами учета воды и централизованной системой водоснабжения, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

9.5. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения устанавливаются приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» . Иные показатели отсутствуют.

X. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.




Главы администрации  
[bookmark: _GoBack]Уваровского сельсовета                                                                  В.А. Терехин
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