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	АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛОВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	12.07.2023
	№
	44-п

	с. Соловцово


Об утверждении Схемы теплоснабжения Соловцовского сельсовета 
Иссинского района Пензенской области 

        В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с последующими изменениями, 
администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района                                  Пензенской области постановляет:
1. Утвердить Схему теплоснабжения Соловцовского сельсовета  Иссинского района Пензенской области согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Соловцовского сельсовета от 17.03.2014 №8-п «Об утверждении схемы теплоснабжения в Соловцовском сельсовете Иссинского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации 

Соловцовского сельсовета    
Иссинского района Пензенской области                                                    Ю.С. Юхно
Приложение 

к постановлению администрации

Соловцовского сельсовета
Иссинского района Пензенской области

 от 12.07.2023 № 43-п
Схема теплоснабжения Соловцовского  сельсовета Иссинского района Пензенской области.

I. Общие положения
    Схема теплоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
   Целями разработки схемы теплоснабжения являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.
2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

   Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.
   Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Соловцовского сельсовета являются:

     1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.
    2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

    3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.
III. Краткая характеристика Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области
Соловцовский сельсовет Иссинского района Пензенской области расположен в западной части Иссинского района Пензенской области.  Территория сельсовета состоит из единого массива. 

Соловцовский  сельсовет Иссинского района Пензенской области  граничит:

На севере - с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса», Булычевским и Знаменско-Пестровским сельсоветами Иссинского района;

- на востоке и юге с Лунинским районом;

- на западе с Уваровским сельсоветом Иссинского района. 
Общая площадь сельсовета составляет 15275га.  На территории сельсовета находятся семь населенных пунктов: с.Соловцово, с.Маровка, с.Грибоедово, с.Дмитриевка, д.Александровка, с.Архаровка, с.Сипягино. Село Соловцово является административным центром сельсовета.
        Численность постоянного населения на 01.01.2023 года составляет 700 человек.
100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории Соловцовского сельсовета предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – село   Соловцово. 

       Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный.        

       Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС, а среднегодовая – 3,8ºС.

Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 208 дней, выше + 5ºС – 170 дней, выше + 10ºС – 136 дней. 

      Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней.
IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения
1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области:
   1. Численность населения – 700чел.

   2. Число постоянных хозяйств – 474
   3. Общая площадь жилищного фонда – 27,4 тыс. кв.м
   4. Число источников теплоснабжения – котельные – 2 шт.

   5. Водопроводные сети – 14,04 км.

       Населённые пункты: с. Соловцово, с. Дмитриевка, с. Архаровка, с. Маровка,                                     д. Александровка, с. Грибоедово, газифицированы.  Не газифицированный населенный пункт: с.Сипягино. В не газифицированном населенном пункте никто не проживает.
        Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:
  - газовые котлы, газовые горелки, обслуживаемые Иссинским эксплуатационным участком филиала АО «Газпром газораспределения Пенза» в г. Никольск.
Теплоснабжение общественных зданий осуществляется индивидуальными и встроенными котельными. 
Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных источников теплоснабжения, размещенных на территориях предприятий.
Специализированных организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение, на территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области не создано.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 – 70 0С от котельных. 

На территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области работают две котельных:

	Наименование

источника теплоснабжения, адрес
	Наименование отапливаемого объекта
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	Котельная, 
с. Соловцово,

 ул. Центральная,14
	1 МБОУ «Средняя школа 
с. Соловцово» 
2.СДК с.Соловцово

(филиал МБУК МЦ РДК Иссинского района)   
	Микро-95

КЧМ-5

	2
1
	    0,08

    0,04

	Природный газ

	Котельная, 

с. Дмитриевка,

ул. Школьная, 8
	1.Филиал  МБОУ" Лицей  р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова"  в  с. Дмитриевка
	Микро-50


	2
	0,04
	Природный газ


На данный момент мощности котельных  хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к  ним зданий.  

2. Графические Схемы теплоснабжения.
2.1. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с. Соловцово,                              ул. Центральная, 14

[image: image2]
Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении - 170 м
Способ прокладки:

 надземный - 
2.2. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с.Дмитриевка,                       ул. Школьная, 8

[image: image3]
Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении -70 м

Способ прокладки:

 надземный - 
3. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

         На территории   Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития   Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения не планируются.













К- помещение котельной





Здание 1- здание филиала МБОУ «Средняя школа с. Соловцово» 





Здание 2 – СДК с.Соловцово


(филиал МБУК МЦ РДК Иссинского района)   





Здание 2 
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Здание 1





К- помещение котельной





Здание 1 Филиал  МБОУ" Лицей  р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова"  в   с.Дмитриевка
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