СЕЛЬСКИЕ                                  № 30
ВЕДОМОСТИ                                                        от 12.07.2023 года                                                                              

 с. Каменный Брод

                                                                                                         Бесплатно

Информационный бюллетень Каменно-Бродского сельсовета

Иссинского района  Пензенской области

	АДМИНИСТРАЦИЯ
КАМЕННО-БРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	12.07.2023
	№
	51-п

	с. Каменный Брод


Об утверждении Схемы теплоснабжения Каменно-Бродского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области 

        В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с последующими изменениями, 

администрация Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Каменно-Бродского сельсовета  Иссинского района Пензенской области согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каменно-Бродского сельсовета от 18.03.2014 №7-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации 

Каменно-Бродского сельсовета    
Иссинского района Пензенской области                                                    Х.И. Бахметов

Приложение 

к постановлению администрации

Каменно-Бродского сельсовета

Иссинского района Пензенской области

 от 12.07.2023 №51-п

Схема теплоснабжения Каменно-Бродского  сельсовета Иссинского района Пензенской области.

I. Общие положения

    Схема теплоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области (далее по тексту - схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, разработана на основании Федерального закона от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
   Целями разработки схемы теплоснабжения являются:

1. Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.

2. Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3. Повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

   Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

   Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения Каменно-Бродского сельсовета являются:

     1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении.

    2. Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

    3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения.

III. Краткая характеристика Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области
     Каменно-Бродский сельсовет Иссинского района Пензенской области расположен в западной части Иссинского района Пензенской области.  Территория сельсовета состоит из единого массива. 

Каменно-Бродский  сельсовет Иссинского района Пензенской области  граничит:

- на севере — с Республикой Мордовия,

- на востоке  — с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса» Иссинского района, 

- на юге  — с Уваровским сельсоветом  Иссинского района, Республикой Мордовия,

- на западе — с Республикой Мордовия. 
      Общая площадь сельсовета составляет 15546 га. В состав муниципального образования входят 12 населенных пунктов: с. Каменный Брод, с. Украинцево,                          с. Плетнёвка, с. Новотрёхсвятское, с. Старотрёхсвятское, с. Губарёво,  с. Верхняя Салмовка, с. Кильмаевка, с. Мишино, д. Новоархангельское, д. Лоховщино, пос. Шишовые Выселки.

        Численность постоянного населения на 01.01.2023 года составляет 820 человек.
100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории Каменно-Бродского сельсовета предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – село   Каменный Брод. 

         Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный. 

Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС, а среднегодовая – 3,8ºС.

Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 208 дней, выше + 5ºС – 170 дней, выше + 10ºС – 136 дней. 

Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней.
IV. Комплексный план развития систем теплоснабжения
1. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области:

   1. Численность населения – 820 чел.

   2. Число постоянных хозяйств –509

   3. Общая площадь жилищного фонда – 30 тыс. кв.м

   4. Число источников теплоснабжения – котельные – 3 шт.

   5. Водопроводные сети – 22 км.

       Населённые пункты: с. Каменный Брод, с. Украинцево, с. Плетнёвка,                                     с. Новотрёхсвятское, с. Старотрёхсвятское, с. Губарёво,  с. Верхняя Салмовка,                              с. Кильмаевка, с. Мишино, д. Новоархангельское газифицированы.  Не газифицированные населенные пункты: д. Лоховщино и п. Шишовые Выселки. В не газифицированных населенных пунктах никто не проживает.

        Газифицированные домовладения используют индивидуальные источники тепловой энергии:

  - газовые котлы, газовые горелки, обслуживаемые Иссинским эксплуатационным участком филиала АО «Газпром газораспределения Пенза» в г. Никольск.

Теплоснабжение общественных зданий осуществляется индивидуальными и встроенными котельными. 
Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных источников теплоснабжения, размещенных на территориях предприятий.
Специализированных организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение, на территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области не создано.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 – 70 0С от котельных. 

На территории Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области работают три котельных:

	Наименование

источника теплоснабжения, адрес
	Наименование отапливаемого объекта
	Водогрейные котлы
	Количество котлов
	Мощность котельной (Гкал/час)
	Вид топлива

	Котельная, 
с. Каменный Брод,

 ул. Проезжая,13
	1. филиал МБОУ «Средняя школа 
с. Уварово» в 
с. Каменный Брод;
2.администрация Каменно-Бродского сельсовета
	Микро-100


	3


	0,26
	Природный газ

	Котельная, 

с. Верхняя Салмовка,

ул. Молодежная, 13
	1. нежилое здание;

2.  спортзал
	КСц-Г-50S-4
	1
	0,04
	Природный газ

	Котельная,

с. Новотрехсвятское, ул. Центральная, 39
	сельский Дом культуры
	КСц-Г-50S-4
	1
	0,04
	Природный газ


На данный момент мощности котельных  хватает для качественного теплоснабжения всех подключенных к  ним зданий.  

2. Графические Схемы теплоснабжения.

2.1. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с. Каменный Брод,                              ул. Проезжая, 13


[image: image1]
Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении - 54 м
Способ прокладки:

 надземный - 
подземный - 
2.2. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с. Верхняя Салмовка,                       ул. Молодежная, 13

[image: image2]
Диаметр трубопроводов- 100 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении -62 м
Способ прокладки:

 надземный - 
2.3. Схема теплоснабжения от котельной, расположенной в с. Новотрехсвятское,                          ул. Центральная, 39






Диаметр трубопроводов- 76 мм

Протяженность в двухтрубном исчислении - 32 м
Способ прокладки:

подземный - 
3. Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

         На территории   Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области объекты социальной сферы получают тепловую энергию от индивидуальных газовых котельных. В связи с этим основные направления модернизации системы теплоснабжения связаны с котельными и тепловыми сетями данного муниципального образования.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития   Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области показывает, что действующие сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения не планируются.

	Редактор
	Учредитель
	Адрес
	Тираж

	Золотых И.В.
	Комитет местного самоуправления     Каменно-Бродского сельсовета

Иссинского района Пензенской области
	442714,

с. Каменный Брод, ул. Проезжая, 13А,

Тел. 2-44-24
	15 экз.


К- помещение котельной





Здание 1- здание филиала МБОУ «Средняя школа с. Уварово» в 


с. Каменный Брод





Здание 2 – здание администрации Каменно-Бродского сельсовета Иссинского района Пензенской области
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Здание 1- нежилое здание





Здание 2 – Спортзал
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К- помещение котельной;





Здание – сельский Дом культуры





Здание 2 – Спортзал
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