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[bookmark: _Toc9271566]ВВЕДЕНИЕ
        Работы по внесению изменений в Генеральный план Булычевскогосельсовета Иссинскогорайона Пензенской области, утвержденного Решением Комитета местного самоуправления Булычевскогосельсовета №39-15/5 от 27.10.2009г., выполнены специалистами ООО «Научно-исследовательский институт градостроительства и землеустройства».  
        Заказчиком на проведение работ является администрация Булычевского сельсовета Иссинскогорайона Пензенской области.
Внесение изменений в Генеральный план Булычевскогосельсовета Иссинскогорайона Пензенской области вызвано приведением Генерального плана в соответствии с нормами законодательства о градостроительной деятельности.
Генплан разработан до 2039 года – расчетный срок,  I очередь – 2029 г.г.
Внесения изменений в Генеральный план Булычевскогосельсовета разработан в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях.
[bookmark: dst101680][bookmark: dst101681]Генеральный план Булычевскогосельсовета содержит положение о территориальном планировании, карту функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения поселения; карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.
Генеральный план выполненс применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои.

[bookmark: _Toc9271567]I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
[bookmark: _Toc491096463]1. Общие сведения о территории
Муниципальное образование – Булычевский сельсовет расположен в северо-восточной части Иссинского района Пензенской области. 
Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области
 от 02.11.2004г. №690-ЗПО  (с изменениями от 07.03.2019 №3301-ЗПО).
Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит на севере с Республикой Мордовия, на востоке с Знаменско-Пестровскимсельсоветом Иссинского района, на юге с Солонцовским сельсоветом, на западе с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса» Иссинского района.
Общая площадь сельсовета составляет13457га.На территории сельсовета находятся пять населенных пунктов: с.Булычево, н.п. Центральная Усадьба совхоза Маяк, с.Долгоруково, с.Кисловка, с.Любятино.Село Булычево является административным центром сельсовета.
Численность населения на 01.01.2019г. составляет 1494 человека, в трудоспособном возрасте  786 человек,  463 человека старше трудоспособного возраста. 
Основную часть территории сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья.
Основной  вид  деятельности  населения  -  выращивание  сельскохозяйственных  культур  и  разведение  животных  в  частном секторе.
Природные условия и ресурсы располагают к развитию сельского хозяйства, которое, является основной отраслью хозяйственной деятельности сельсовета.
Расстояние до административного центра района р.п. Исса –8 км,  до областного центра г.Пенза – 100 км. Железнодорожная станция Булычево расположена в с.Булычево.



Схема
расположения территории Булычевскогосельсовета
в Иссинском районе Пензенской области
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2.Краткая историческая справка
БУЛЫЧЁВО (Булычево), русское село, центр Булычевского сельсовета, в 8 км от районного центра. Железнодорожная станция на линии Пенза – Рузаевка. На 1.1.2004 г. – 467 хозяйств, 1046 жителей. Основано в 1895 г. как станционный поселок на земле московского землевладельца Булычева и его же хутор при станции, который постепенно застраивался окрестным земледельческим населением. 1896 г. – 4 двора и один постоялый двор, при станции – хутор Булычевой (одно строение, 15 мужчин, 10 женщин). В 1926 г. на станции проживало 26 человек. В 1900 г. угодья Булычевых перешли во владение Земельного банка и сдавались в кредит. До конца 1920-х гг. населенный пункт развивался как небольшой станционный поселок, в 1930-е гг., после организации совхоза «Маяк» и постройки элеватора, приобрел промышленно-сельскохозяйственное значение для Иссинского района. В 1934 г. – центральная усадьба свиноводческого совхоза «Маяк» (153 постоянных рабочих), МТС коноплеводческого направления (в 1934 г. – 43 трактора, численность работников оценочно около 70), колхоз имени Крупской (организован в 1930 г.), в 1940 г. – 58 дворов. В 1955 г. – центр Кисловского сельсовета. На 1.1.1993 г. в Булычево расположены центральная усадьба совхоза «Маяк», элеватор, предприятие «Вольт», 1 фермерское хозяйство (155 га). Фельдшерско-акушерский пункт, школа, дом культуры, библиотека, почта, магазин, православная церковь (с 1998 г.).
Численность населения (по годам):  в 1896 – 51 (с хутором – 76), 1911 – нет сведений (оценочно – 150), 1926 – 296 (со станцией), 1930 – 262 (без села), 1940 – оценочно 900 (в т.ч. в совхозе – около 400, МТС – около 150, колхозников – 78, железнодорожников – около 50), 1959 – 1311, 1979 – 1199, 1989 – 1164, 1996 – 1132 жителя.
МАЯК (Центральная усадьба совхоза «Маяк», Совхоз «Маяк»), русский населенный пунктБулычевского сельсовета, в 3 км к югу от станции Булычево. На 1.1.2004 г. – 208 хозяйств, 527 жителей. Основан между 1930 и 1933 гг. как поселок совхоза «Маяк» в системе Пензенского свинотреста. В 1933 г. – 5 тыс. га, в том числе посева – 3 тыс. га, 115 рабочих лошадей, 247 голов КРС, в т.ч. коров – 125; свиней – 2739 (свиноматок старше 9 мес. – 372), 12 тракторов СТЗ, 153 постоянных рабочих. В 1939 г. – свиносовхоз «Маяк» Наркомата сельского хозяйства РСФСР, 257 рабочих и специалистов, 30 тракторов, 6 комбайнов, 3 грузовых автомашины, 245 голов КРС, 2410 свиней, земельный фонд 4697 га (Пензенская область.Краткий экономико-стат. сб. Пенза, 1941).
Численность населения (по годам): в 1939 – около 500, 1959 – 581, 1979 – 468, 1989 – 579, 1996 – 592 жителя.
ДОЛГОРУКОВО (Яхонтово), русское село Булычевского сельсовета, в 7 км к северо-востоку от р.п.Исса, в 6 км от железнодорожной станции Булычево. Шоссе на Иссу и Рузаевку. На 1.1.2004 г. – 54 хозяйства, 91 житель. Расположено на равнине, вдоль оврага с ручьем Ускляйка. Поселено во второй половине 17 в. как вотчина князя Ивана Долгорукова. После казни Василия Лукича Долгорукова в 1739 г. отписано на императрицу, которая подарила бывших его крестьян разным дворянам. В 1782 г. «село Яхонтово, Долгоруково тож, и деревня …новка (неразб.), Костыляйкатож (см. Костыляй), Евграфа Дмитриевича Кайсарова, Максима Петровича Литвинова, девицы Натальи Ивановны Нарышкиной, 151 двор, всей дачи – 3667 десятин, в том числе усадебной земли – 141, пашни – 2792, сенных покосов – 68, леса – 574. «Село – по обе стороны Костыляевской вершины, на коей пруд, и двузх ее отвершков, а оврага Ржавца на левой стороне». Церковь во имя Сергия Чудотворца, господский дом деревянный; «деревня – по обе стороны безымянного отвершка, на коей три пруда, а Костыляевской вершины на правой стороне; «дачею – по обе стороны большой дороги из города Инсара в город Макшан. Земля – чернозем с песком, урожай хлеба и травы средствен, лес дровяной, крестьяне – на оброке и на пашне» (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 11 об.).
В 1785 г. село показано за княгиней Натальей Ивановной Долгоруковой, вероятно, урожденной Нарышкино, см. выше (479 ревизских душ). В 1826 г. сюда вернулся в родовое поместье декабрист А.А. Тучков (1800-1879, умер в Яхонтово), который около 1830 г. основал сахарный завод, затем, в середине 19 в. – водочный (оба завода располагались на северной окраине села). Тучков основал также школу для крестьянских детей, где сам преподавал. Жил в селе почти безвыездно до 1879 г. В это время в селе имелись церковь во имя Сергия Радонежского, школа, лавка, свеклосахарный завод. В гостях у Тучкова часто бывали Н.П. Огарев, писатель и переводчик Н.М. Сатин, в 1874 г. приезжала жена великого литературного критика и публициста М.В. Белинская.
Перед отменой крепостного права с. Яхонтово с деревнями показаны за Алексеем Алексеевичем Тучковым, 756 душ мужского пола крестьян, 8 дворовых, 197 дворов, село занимало 65 десятин, у крестьян 1440 дес.  пашни и 73 дес. сенокоса, у помещика 2154 дес. удобной земли, 625 дес. леса и кустарника; из крестьян 50 душ обоего пола постоянно работали на свеклосахарном заводе (Приложение к трудам, т.2, Инсарский у., №14). С 1860-х гг. – Костыляйской волости Инсарского уезда Пензенской губернии.
В 1888 г. построена новая деревянная церковь, к 1894 г. открылось земское училище. К концу 19 в. появилось несколько усадеб других землевладельцев. В 1896 г. в селе 214 дворов, при нем 2 усадьбы: Огаревой (одно строение, 30 мужчин, 2 женщины) и наследников Сатина (одно строение, 30 мужчин и 5 женщин), мельница и хутор Огаревой (5 жителей). В 1911 г. – волостной центр Долгоруковской волости Нижнеломовского уезда, одна община, 684 двора,  церковь, церковноприходская школа, кредитное товарищество, водяная мельница, шерсточесалка, синильня, 7 кузниц, 2 кирпичных сарая, 6 лавок, в 1 версте – имение Долгорукова. В 1939 г. – центральная усадьба колхоза имени 1 Мая (организован в 1930 г.), 115 дворов. В 1955 г. – центр сельсовета, центральная усадьба колхоза «Вперед к коммунизму». В 1980-е гг. работали бригада совхоза «Маяк», молочнотоварная ферма, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, начальная школа, клуб.
Численность населения (по годам): в 1782 – 1223 (с д. Костыляйкой), 1785 – около 960, 1864 – 1476, 1877 – 1466, 1896 – 1343 (с усадьбами и хуторами – 1415), 1897 – 1142, 1911 – 1666, 1926 – 1473, 1930 – 1512, 1939 – 760, 1959 – 413, 1979 – 216, 1989 – 157, 1998 – 126 жителей.
КИСЛОВКА (Большая Кисловка), русское село Булычевского сельсовета, в 2 км к востоку от него, в 10 км от р.п.Исса. На 1.1.2004 г. – 99 хозяйств, 175 жителей. Основана помещиком. В 1782 г. деревня Кисловка Екатерины Григорьевны ТолбузинойИнсарского уезда, 55 дворов, всей дачи – 1261 десятина, в том числе усадебной земли – 59, пашни – 1149, сенных покосов – 20, леса – 25; при деревне – пруд, крестьяне на пашне (РГАДА, ф. 1355, оп. 1, е. хр. 1035, л. 13 об.). В 1785 г. - за помещиками Петром Ивановичем Толбузиным (355 ревизских душ с крестьянами д. Архаровки). Приходская церковь во имя Иоанна Предтечи находилась в селе Бутурлино. В период отмены крепостного права показано за  наследниками Сергея Петровича Толбузина, у него (с другими деревнями уезда) 337 ревизских душ крестьян, 6 р.д. дворовых людей, 141 тягло (барщина), у крестьянской общины 92 двора на 54 дес. усадебной земли, 920,6 дес. пашни, 77,6 сенокоса, у помещиков 708 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 32 дес.; кроме того, в том же селе, вместе с д. Архаровкой, показаны наследницы Алекс.иМар. Александровны Толбузиных, у них 285 ревизских душ крестьян, 11 р.д. дворовых людей, 110 тягол на барщине и 7 ½ тягла на оброке (оброчные платили в год по 15 руб. с души), у крестьянской общины 78 дворов на 46 дес. усадебной земли, 951 дес. пашни, 77 дес. сенокоса, у наследниц 752 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 32дес. (Приложение к Трудам, т. 2,  Инсар.у., №№35, 32). В 1896 г. – сельцо Кисловка, 196 дворов, при сельце хутор Каратыгина (30 мужчин, 8 женщин). В 1911 г. – Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1926 г. – центр Кисловского сельсовета, в 1930 г. – Кильмаевского сельсовета. В 1955 г. – Кисловского сельсовета (центр в с. Булычево), бригада колхоза имени Крупской.
Численность населения (по годам): в 1782 – 382, 1864 – 867, 1896 – 1007 (с хутором – 1045), 1911 – около 1155, 1926 – 1126, 1930 – 1211, 1939 – оценочно 905, 1959 – 510, 1979 – 309, 1989 – 238, 1996 – 219 жителей.
ЛЮБЯТИНО (Рождественское), русскоеселоБулычевского сельсовета, в 9 км к северу-северо-востоку от него, в 14 км от р.п.Исса. На 1.1.2004 г. – 25 хозяйств, 30 жителей. Поселена в конце 17 в. поручиком Петром Григорьевичем Любятинским, владевшим селом до 1719 г. В 1785 г. показано за Врасскими Петром (136 ревизских душ) и Василием (142 души) Александровичами. В 1796 г. построена каменная церковь во имя Преображения Господня. С 1780 г. – Инсарского уезда. При отмене крепостного права село показано за двумя помещиками: 1) Алекс. ЕрмолаевичемВолькенштейном, за ним 157 ревизских душ крестьян, 8 р.д. дворовых, 59 тягол (барщина), 39 крестьянских дворов на 59 десятинах усадебной земли, у общины 357 дес. пашни, 60 дес. сенокоса; 2) Надеждой Егоровной Волькенштейн, 209 р.д. крестьян, 20 р.д. дворовых, 84 тягла (барщина), у крестьянской общины 48 дворов на 52 дес. усадебной земли, 507 дес. пашни, 128 дес. сенокоса; за помещиками данных о земле не представлено (Приложение к Трудам, т. 2, Инсар у., №№23, 24). В 1911 г. – село Бутурлинской волости Инсарского уезда, три крестьянских общины, 171 двор, церковь, при ней школа, 4 ветряных мельницы, 3 лавки. В 1939 г. – центральная усадьба колхоза имени 8 Марта (организован в 1930 г.), 142 двора. В 1955 г. – Кисловского сельсовета (в с. Булычево), центральная усадьба колхоза имени Маленкова.
Численность населения (по годам): в 1785 – около 556, 1864 – 362, 1911 – 986, 1926 – 990, 1930 – 1151, 1940 – 611, 1959 – 309, 1979 – 169, 1989 – 91, 1996 – 51 житель.
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II. ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1. Климат
Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС, а среднегодовая – 3,8ºС.
Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 208 дней, выше + 5ºС – 170 дней, выше + 10ºС – 136 дней. Средняя дата первого заморозка 31 сентября, средняя дата последнего заморозка – 12 мая. 
Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней. Средние даты образования устойчивого снежного покрова 28 ноября, схода снежного покрова 9 апреля, средняя высота снежного покрова – 34 см, глубина промерзания почвы – 82 см. 
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 148 дней, окончательный сход снега в середине апреля, полное оттаивание почвы 20 апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы 19 дней, дата наступления спелости почвы 26 апреля.
Среднегодовое количество осадков – 549 мм. Вегетационный период продолжается в среднем 174 дня. Количество осадков за вегетационный период – 343 мм. Сумма осадков за период с температурой выше + 10ºС составляет  - 243 мм. 
Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное; среднее число дней с суховеями – 27,5, период действия суховейных ветров с мая по август.
Грунтовые воды  находятся на глубине 1,0 – 1,5 м., на водораздельных участках 5 – 10 м. 
В целом климатические условия муниципального образования благоприятны.
2. Рельеф
Территория муниципального образования Булычевского сельсовета  расположена на  западном склоне Приволжской возвышенности Сурско-Мокшанского водораздела, и представляет собой волнистую равнину с сильно развитой овражно-балочной сетью. 
В строении поверхности сельсовета выделяется один общий водораздел с плоской слабоволнистой вершиной, вытянутой в направлении с северо-запада на юго-восток, вдоль линии железной дороги.
На запад и восток от него вся территория расчленяется оврагами и балками на ряд увалов, различных по своим размерам.
В строении этих межовражных увалов отмечается общая аналогия. Вершины их плоские слабоволнистые, вытянуты в направлении оврагов и балок. Склоны увалов, являющиеся преобладающими элементами рельефа на территории сельсовета, как правило, сильно волнисты. Экспозиции и крутизна их различны. По многим приовражным склонам отмечаются оползни.
Микрорельеф вершин увалов и их склонов выражен в  виде сточных и замкнутых понижений, чередующихся с плосковершинными бугорками, что придает поверхности микроволнистый характер. Овражно-балочная сеть на территории сельсовета сильно развита.
Скаты и днища оврагов и балок хорошо задернованы. Многочисленные вершины и отвержки оврагов сильно размываются, вклиниваясь в участки пашни. Опасными в эрозионном отношении являются овраги Симбура, Полянский, Дубовый и Мочилище.
Река Костыляйкаобразует узкую, извилистую пойму, которая представляет собой равнину с замкнутыми, заболоченными понижениями.
Следует отметить тесную взаимосвязь рельефа и почвенного покрова исследуемой территории: на равнинных плато и очень пологих склонах сформировались светло-серая, серые, темно-серые лесные почвы, черноземы оподзоленные, выщелоченные и среднемощные, на волнистых пологих склонах – маломощные среднесмытые. В долине рек Костыляйка, Ржица и Акшенассформировались луговые и лугово-болотные почвы.
В целом по условиям рельефа территория муниципального образования Булычевский сельсовет вполне пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами, за исключением отдельных участков вдоль оврагов и балок, где сильно выражены процессы водной эрозии.
3. Почвенные ресурсы
Почвенный покров территории муниципального образования неоднороден. По природно-сельскохозяйственному районированию территория относится к лесостепной зоне, подзоне выщелоченных черноземов и Среднерусской почвенной провинции. Почвенный покров представлен светло – серыми лесными, серыми лесными, темно-серыми лесными, черноземами оподзоленными, выщелоченными, лугово-болотными. Серые лесные почвы и черноземы распространены по наиболее выраженным элементам рельефа: плоским вершинам водоразделов, очень пологим склонам, лугово-болотные приурочены к долинам рек Исса, Костыляйка, Акшенас, Ржица.  Почвенный покров сельсовета представлен, в основном, почвами черноземного типа – 74% и серые лесные – 16% от общей площади сельсовета. По механическому составу почвы, в основном, глинистые, по мощности гумусового горизонта черноземные почвы среднемощные – 44-78 см и маломощные – 26 см. Смытые и намытые почвы оврагов и балок занимают 9% от площади сельсовета. Общая площадь эродированных земель составляет 2374 га, из них 619 га пашни, эрозионно-опасных земель 9210 га, из них пашни 8068 га. Наиболее плодородные почвы на территории муниципального образования – черноземы выщелоченные и черноземы оподзоленные, площадь которых составляет  9525  га, темно – серые лесные  1685 га.
          Плодородные почвы – серая – лесная, светло – серая лесная и темно – серая на площади 2092 га. 
          Лугово-болотные почвы располагаются только в долине рек и составляют 62 га.
Они имеют очень низкое содержание гумуса, азота, калия и фосфора.
По кислотности почвы, в основном, слабокислые и среднекислые.
Оценка  сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета  равна 64 баллам, а в районе – 71 балл.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждается в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
4. Водные ресурсы
Гидрографическая сеть представлена водными объектами: реками Костыляйка, Акшенас, Ржица, Иссаи рядом ручьев, текущих по оврагам и балкам, которые впадает в эти реки относящимися к бассейну р.Оки.
Река Исса протекает в юго-западной части сельсовета.Русло реки извилистое, достигает ширины 10-15 м  и глубины 2-9 м., протяженность на  территории около – 2 км. В летнее время река сильно мелеет, местами образует плессы. Берега реки крутые, но в отдельных местах ее переезжают вброд.
Река Костыляйка, является правобережным притоком реки Исса, имеет русло шириной 1-2 м, глубина достигает 1-1,5 м, протяженность на территории около – 6 км, берега крутые. Река Ржица впадает в реку Костыляйка, имеет русло шириной до1м, неглубокая, протяженность по сельсовету –3,5 км. Река Акшенас протекает по северо-восточной части сельсовета, имеет русло от 1 до 2 м, неглубокая, протяженность по сельсовету – около 7 км.
РекиКостыляйка, Акшенас, Ржица немноговодны, с сильно извилистыми руслами. Питаются реки ручьями которые текут по оврагам и балкам. 
По оврагам – балкам сооружены искусственные пруды, вода хорошего качества.
Выход грунтовых вод на поверхность отмечается только по днищам балок и оврагов, в пойме на глубине – 1,5 м, на водоразделе – 5-10 м. Роднички  дают начало по овражно – балочным ручьям. 
Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты.  Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. 
Водный режим рек характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-зимним периодом и зимней меженью. Питание водных объектов -  смешанное с преобладанием снегового.
Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 60-70 дней.
5. Лесные ресурсы
Территория муниципального образования относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья, она обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают  - 2,2% территории.
Леса относятся к ГКУ ПО «Лунинское лесничество» (Иссинское участковое лесничество), относится к защитнымлесам. 
Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, клен, береза, ива, тополь). Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных  лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию  здоровья человека оказывает лесотерапия.  
6. Растительность
            Естественная растительность представлена древесной и травянистой формациями. Древесная растительность сохранилась на небольших площадях мелкими касками по оврагам и балкам и представлена: дубом, осиной, липой, вязом, ивой, жимолостью, крушиной. Естественная травянистая растительность сохранилась в основном по крутым, изрезанным промоинам, непригодным к распашке склонам, а также по днищам оврагов и балок. Травостой на них сбит, изрежен, стравлен. 
Участки современной степной растительности – это лишь отдельные, сильноизмененные и небольшие площади «осколки». Основным образователем степного растительного покрова лугово-степной является злак-типчак с примесью – мятлика узколистного, а также костер береговой, пырей ползучий, лапчатка серебристая, тысячелистник обыкновенный, благородный, цикорий обыкновенный, подорожник средний, одуванчик лекарственный, подмаренник настоящий и другие.
 По влажным днищам оврагов и балок, в долинах рек находятся низинные луга. Встречаются щучка душистая, полевица белая, тимофеевка луговая, а также разнотравье: лапчатка гусиная, герань луговая, лютик едкий, ползучий, щавель кошки и другие.
Имеются луга с преобладанием осоки и луга с преобладанием бобовых трав. Из последних довольно постоянно встречаются клевер луговой, клевер белый, горошек мышиный и другие.
Посевы сельскохозяйственных культур засорены,  как многолетними корнеотпрысковыми (осот  розовый, осот  желтый,  вьюнок полевой), так и однолетними
(ромашка, пырей ползучий, марь белая и другие ) сорняками, степень засоренности - средняя.
[bookmark: _Toc491096472]7. Минерально-сырьевые ресурсы
В границах Булычевскогосельсовета рудные и нерудные ископаемые отсутствуют.
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8. Рекреационный потенциал
Основу рекреационного потенциала составляют реки и искусственные пруды и леса. 
В настоящие время обустроенных площадок для зоны отдыха населения на территории Булычевского сельсовета не имеется.
[bookmark: _Toc494299310]
[bookmark: _Toc9271569]III. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.
Общая площадь в административных границах Булычевскогосельсовета  составляет 13457га.
Наличие и распределение земельного фонда
Булычевскогосельсовета по категориям земель
	Наименование
показателей
	Общая площадь
земель

	
	га
	%

	            1. Земли сельскохозяйственного назначения
	12196
	90,6

	            2. Земли населенных пунктов
	713
	5,3

	            3. Земли промышленности, транспорта, энергетики
	257
	1,9

	            4.  Земли особо охраняемых территорий  и объектов
	-
	-

	            5. Земли лесного фонда
	291
	2,2

	            6. Земли водного фонда
	-
	-

	            7. Земли запаса
	-
	-

	            Итого земель в границах сельсовета
	13457
	100



Из общей площади территории сельсовета 90,6% занимают земли сельскохозяйственного назначения, 5,3% — земли населенных пунктов, 1,9%— земли промышленности, 2,2% — земли лесного фонда.
Структура земельного фонда по категориям (%)

Рис. 1.1
[bookmark: _Toc9271570]IV. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1.Современное положение и демографические тенденции развития
                1.1Динамика численности населения
Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования. 
Численность населения на 01.01.2019года составляет 1494 человека, в трудоспособном возрасте 786человек, старше трудоспособного возраста 463человека. Численность населения представлена в таблице 1
Численность населения на 01.01.2019г.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество    населенных пунктов
	Численность (чел)

	1
	с. Булычево
	5
	915

	2
	н.п.Центральная Усадьба совхоза Маяк
	
	445

	3
	с.Долгоруково
	
	36

	4
	с. Кисловка
	
	96

	5
	с. Любятино
	
	2

	
	Итого
	
	1494



1.2 Демография
	Показатели
	на
01.01.2015г.
	на
01.01.2016г.
	на
01.01.2017г.
	на
01.01.2018г.
	на
01.01.2019г.

	Численность населения
на начало года
	1572
	1553
	1538
	1511
	1494

	Население моложе
трудоспособного возраста
	261
	262
	266
	257
	245

	Трудоспособный возраст  
	894
	855
	825
	802
	786

	Старше трудоспособного возраста
	417
	436
	447
	452
	463

	Число родившихся
	10
	7
	10
	6
	7

	Число умерших
	32
	20
	33
	27
	29

















Изменение динамики численности населения
за период 2015 – 2019 гг.


Возрастная структура населения


Естественное движение населения

         1.3 Трудовые ресурсы и занятость населения
Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.
Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах сельсовета с учетом возрастно-полового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.
 По данным на 01.01.2019года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 52,6% (786чел.),старше трудоспособного – 31% (463чел.), моложе трудоспособного – 16,4% (245чел.).
Баланс трудовых ресурсов и занятость населения
	Наименование
	человек

	Население 
	1494

	Трудовые ресурсы всего
	786

	Численность занятых:
в т.ч. в экономике поселения
	758
656

	Органы управления
	15

	Сельское хозяйство
	38

	Промышленность(транспорт и связь)
	233

	Здравоохранение
	7

	Образование  
	22

	Культура
	3

	Социальная сфера
	10

	Оптовая и розничная торговля 
	16

	Прочие виды деятельности
	312

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	53

	Работающие за пределами поселения
	49

	Численность безработных
	8




Численность работников занятых в экономике Булычевскогосельсовета составляет 656человек. Занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве – 53человека. В связи с отсутствием мест приложения труда на территории сельсовета, часть населения – 49человека работает за пределами сельсовета, преимущественно в городах  Пенза и Москва.
В последние годы для сельсовета обострилась проблема несоответствия имеющейся профессионально-квалификационной структуры потребностям экономики, а также дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.
Основными направлениями улучшения баланса трудовых ресурсов являются:
·  реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;
·  приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;
·  создание системы профилактики социально значимых заболеваний;
·  создание условий для притока квалифицированных специалистов и  
   экономически активного населения в регион;
·  перспективы создания рабочих мест.
В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности. 
Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.
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V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСОВЕТА

Экономический  сектор выполняет  одну из самых важных функций в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия сельсовета. Экономическая база Булычевскогосельсовета представлена предприятиями, организациями по следующим видам экономической деятельности: производственные предприятия, сельское хозяйство, торговля, образование, здравоохранение.
1. Производственныйкомплекс
В составе производственных предприятий сельсовета:
Булычевская нефтебаза в настоящее время зарезервированная.
ООО «Иссинский элеватор» ТОСП ООО «Аграрная группа» ОП «Иссинское» специализируется  на хранение и складирования зерна.

2. Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство - исторически традиционная специализация, которая лежит в основе территориальной организации хозяйства сельсовета.
На территории Булычевскогосельсовета осуществляет финансово-хозяйственную деятельность сельскохозяйственное предприятие ООО «Пенза Золотая Нива» Филиал «Исса Золотая Нива», котороезанимается производством сельскохозяйственной продукции  (растениеводством) и специализируются на производстве зерна. 
На территории сельсовета имеютсяЛПХ.
Одной из форм экономической активности населения является ведение личного подсобного хозяйства, что для многих жителей является единственным источником доходов.
Личные подсобные хозяйства производят в основном картофель и овощи. 
Поголовье  животных у населения
	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	115

	в том числе коровы
	45

	Овцы
	164

	Лошади
	14

	Птицы
	5930



Наличие сельскохозяйственной техникив границах
Булычевскогосельсовета Иссинского района

	Наименование
с/х техники
	Всего по с/админ.
	с/х пред. 
	личный автотрансп.

	Тракторы
	1
	5
	7

	Комбайны
	-
	4
	-

	Автомобили 
грузовые
	-
	3
	6

	Автобусы
	-
	1
	-

	Автомобили 
легковые
	1
	3
	520

	Спецмашины
	-
	3
	1



Природно-климатические условия территории Булычевского сельсовета благоприятны для развития сельского хозяйства. Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности сельскохозяйственного производства -  растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.).
Территория, занимаемая сельскохозяйственными землями, используется сельскохозяйственным предприятием, личными подсобными хозяйствами для производства товарной сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.
Участки сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы охранных зон, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом их использования.
Перспектива развития в агропромышленном комплексе
Сложившаяся специализация сельского хозяйства по производству молока, мясо  выращиванию зерновых и кормовых культур, соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.
Основной целью развития сельсовета является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.
Реализация этой цели на уровне сельсовета возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.
Основными социально-экономическими приоритетами развития сельсовета является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.
Генеральным планом Булычевскогосельсовета рекомендуется:
- увеличение посевных площадей;
- обновление сельскохозяйственной техники;
- организация выращивания овощей закрытого грунта в личных подсобных хозяйствах.
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VI. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
1.Социальная инфраструктура
Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания жителей поселения является создание системы обслуживания, при которой население всего поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.
  Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
Цель политики в сфере обслуживания состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Согласно СНиП 2.07.01-89*, в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.
Согласно существующим нормам, объекты повседневного спроса должны размещаться в центрах системы расселения сельского поселения, в районном центре, к тому же возможным рассматривается осуществление части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия).
Центры системы социального обслуживания Булычевского сельсовета сформированы на базе наиболее крупных населенных пунктовс.Булычево  со стабильными транспортными связями между ним и районным центром р.п.Исса.
Емкость учреждений повседневного спроса целесообразно рассчитывать исходя из численности населения основных центров расселения и тяготеющих к ним населенных пунктов.
Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселения и социальных связей с центром районного обслуживания. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.
На территории Булычевскогосельсовета утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры Булычевскогосельсовета Иссинскогорайона Пензенской области на 2016 - 2020 годы.
Предприятия  и организации на территории сельсовета по населенным пунктам на начало 2019 год:
с. Булычево
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2019 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	1/45

	Общеобразовательные школы(СОШ)
	к-во/мест
	1/400

	ФАП
	к-во/посещение в смену
	1/10

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	1/300

	Библиотеки
	к-во
	1

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	1

	Сберкасса
	к-во
	1

	Торговые точки
	к-во
	5

	Столовая
	к-во
	1

	Кафе
	к-во
	-



н.п.Центральная Усадьба совхоза Маяк
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2019 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	-

	Общеобразовательные школы (СОШ)
	к-во/мест
	-

	ФАП
	к-во/посещение в смену
	1/10

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	1/100

	Библиотеки
	к-во
	1

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	-

	Сберкасса
	к-во
	-

	Торговые точки
	к-во
	3

	Столовая
	к-во
	-

	Кафе
	к-во
	-



с. Долгоруково
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2019 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	-

	Общеобразовательные школы (СОШ)
	к-во/мест
	-

	ФАП
	к-во/посещение в смену
	-

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	-

	Библиотеки
	к-во
	-

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	-

	Сберкасса
	к-во
	-

	Торговые точки
	к-во
	1

	Столовая
	к-во
	-

	Кафе
	к-во
	-



На территории населенных пунктов с.Кисловка, с.Любятино социально-значимых объектов не имеется.


Образование
Система образования Булычевскогосельсовета представлена: 
 - МБОУ «Средняя школа с.Булычево»(проектная мощность – 400 мест, обучается 118 человек);
- Филиал МБДОУ детский садр.п. Иссавс.Булычево(проектная мощность – 45мест, посещают 18человек).
Здравоохранение
В систему здравоохранения Булычевскогосельсовета входят два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), расположенные в с. Булычево, н.п.Центральная Усадьба совхоза«Маяк».
Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Булычевского сельсовета могут получить в районном центре –
р. п.Исса, перечень специализированных услуг предоставляется только в г. Пенза.
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.
Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.
В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:
- снижение смертности населения от предотвратимых причин;
- улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;
- сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
- укрепление здоровья детей и подростков;
- обеспечение квалифицированными кадрами.
Культурно - досуговая деятельность
Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.
На территории Булычевскогосельсовета находятся:МБУК «РБКЦ»Иссинского района Пензенской области в с.Булычево на 300 мест, библиотека  в с.Булычево МБУК «РБКЦ» Иссинского района Пензенской области, книжный фонд библиотеки - 8233  экземпляров;
МБУК «РБКЦ» Иссинского района Пензенской области в н.п.Центральная Усадьба свх.Маяк на 100 мест, библиотека в н.п.Центральная Усадьба свх.Маяк МБУК «РБКЦ» Иссинского района Пензенской области, книжный фонд библиотеки - 4839 экземпляров.
Основными задачами в сфере культуры сельсовета  являются:
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;
- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
Физкультура и спорт
Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.
Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.
На территории Булычевскогосельсовета  расположеныобъекты физкультуры и спорта: 1 спортзал и 1спортивнаяплощадка при общеобразовательном учреждении.


Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
- развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;
- организация и проведение массовых соревнований среди детей.
Система торгово-бытового обслуживания
Традиционно одной из важнейших сфер в удовлетворении основных потребностей населения является обеспечение в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания. В данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала.
На территории сельсовета работают:5магазинов в с.Булычево, 3 магазинан.п. Центральная Усадьба совхоза Маяк, 1 магазин с.Долгоруково.
Население населенных пунктов с. Кисловка, с. Любятинообеспечивается товарами первой необходимости  выездными автолавками.
[bookmark: _Toc483989888]2. Жилищный фонд
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.
Жилой фонд Булычевскогосельсовета представлен индивидуальной застройкой.
Техническое состояние жилищного фонда сельсовета удовлетворительное. По состоянию на 01.01.2019 г. В сельсовете насчитывалось 763 домовладения. Общий размер жилищного фонда составил 30,520 тыс.м². Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 20,4 м².
Характеристика существующего жилого фонда
Булычевскогосельсовета Иссинскогорайона на 01.01.2019 г.
	Наименование
населенных пунктов
	Численность населения
	Индивидуальный жилой фонд всего
	Средняя обеспеченность
м²/чел

	
	
	кол-во домов
	тыс.м² общей площади
	

	Всего
	1494
	763
	30,520
	20,4

	с. Булычево
	915
	479
	19,160
	20,9

	н.п. Центральная Усадьба совхоза Маяк
	445
	189
	7,560
	17,0

	с. Долгоруково
	36
	30
	1,200
	33,3

	с. Кисловка
	96
	63
	2,520
	26,3

	с. Любятино
	2
	2
	0,068
	34,0



Индивидуальный жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство.
Новое жилищное строительство на территории сельсовета обеспечивается за счет индивидуального строительства. 
         Строительство жилья планируется вестись за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ и долгосрочных кредитов, выделяемых из федерального бюджета для многодетных семей.
Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок.
Прогноз развития жилищного комплекса
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Булычевскогосельсовета. 
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc494299314][bookmark: _Toc9271573]VII. ТРАНСПОРТ
Транспортная сеть на территории Булычевскогосельсовета представлена   железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.
[bookmark: _Toc475958915]1.Железнодорожный транспорт
В настоящее время по территории сельсовета проходитоднопутный электрифицированный участок железнодорожной линии Рузаевка-Пенза Куйбышевской железной дороги – филиал ОАО «РЖД». На территории сельсовета расположена станция Булычево. Протяженностьна территории сельсовета составляет  19,6 км.
2.Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельского поселения и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится  по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области  здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов  жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.
Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.
В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы».
По территории Булычевскогосельсовета проходит автодорога общего пользованиярегионального значения Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино-р.п.Исса») или межмуниципального значения «с.Булычево-с.ЗнаменскаяПестровка», «Подъезд к ст.Булычево»и автодороги местного значения «с.Булычево-с.Долгоруково», «с.Булычево-с.Любятино».



Список автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области
(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 14.02.2019 №88-пП)

	№ 
п/п
	Наименование
	Идентификационный номер
	Адрес

	1
	2
	3
	4

	1
	Автодорога
"с. Булычево - с. Знаменская Пестровка"
	58-ОП-МЗ-Н-82
	Иссинский район

	2
	Автомобильная дорога "Подъезд к ст. Булычево"
		58-ОП-МЗ-Н-89
	Пензенская область, Иссинский район, начало автомобильной дороги: от автомобильной дороги "р.п. Лунино - р.п. Исса" км 44 + 034 по направлению на юго-восток к с. Булычево; конец автомобильной дороги: ориентировочно 54 м по направлению на юго-восток от угла дома, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район, с. Булычево, ул. Привокзальная, д. 26Б

	3
	Сооружение (Автомобильная дорога
"р.п. Лунино - р.п. Исса")
	58-ОП-РЗ-К-85
58-ОП-РЗ-К-174
	Пензенская область, начало автодороги: Пензенская область, Лунинский район, пересечение с ж/д 85 м восточнее ориентира, адрес ориентира: р.п. Лунино, ул. Нагорная, 72; конец автодороги: восточнее здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район,
р.п. Исса, ул. Ленина, д. 40



Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду  и обеспечению сельсовета  необходимыми ресурсами.Большое значение для  транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Предоставлением услуг по пассажирским перевозкам производит ООО «Рассвет».
На территории Булычевскогосельсовета утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктурыБулычевскогосельсовета Иссинского района Пензенской области на период с 2016 по 2020 годы.
Улично-дорожная сеть Булычевскогосельсовета
	№
п.п
	Наименование дороги
	Протяженность в метрах

	
	
	всего
	с усовер-шенствованным
покрытием (асфальт)
	с твердым типом покрытия (пгс, щебень, гравий, брусчатка)
	Грун-товые

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с. Булычево

	1
	Ул. Рабочая
	400
	
	400
	

	2
	Ул. Центральная
	800
	800
	
	

	3
	Ул. Садовая
	1700
	1700
	
	

	4
	Ул. Привокзальная
	1600
	
	1600
	

	5
	Ул.Луговая
	1800
	
	1800
	

	6
	Ул.Победы
	1000
	
	1000
	

	7
	Ул. Школьная
	800
	800
	
	

	8
	Ул. Свободы
	1000
	
	1000
	

	9
	Ул. Лесная
	1040
	
	1040
	

	10
	Ул. Проезжая
	287
	
	287
	

	н.п.ЦентральнаяУсадьба совхоза Маяк

	11
	Ул. Снежная
	700
	
	700
	

	12
	Ул. Светлая
	400
	
	400
	

	13
	Ул. Вишневая
	2000
	
	2000
	

	14
	Ул. Мира
	400
	400
	
	

	15
	Ул. Зеленая
	500
	500
	
	

	16
	Ул. Молодежная
	300
	300
	
	

	с. Долгоруково

	17
	Ул.  Придорожная
	1500
	
	1500
	

	с.Кисловка

	18
	Ул. Речная
	3800
	
	3800
	

	с. Любятино

	19
	Ул. Березовая
	890
	
	
	890

	
	 Итого
	20917
	4500
	15527
	890



Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
Улично-дорожная сеть представлена в основном грунтовыми дорогами.
Общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам сельсовета составляет 20,9км. 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
По развитию улично-дорожной сети:
- благоустройство улиц и ремонт дорожного полотна и тротуара;
- освещения улиц в населенных пунктов и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные);
- оборудование общественных зон стоянками автотранспорта.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.
3.Трубопроводный транспорт
По территории Булычевскогосельсовета с юга на северо-запад проходит магистральный нефтепродуктопровод «Пенза- Саранск», производительность 110 куб. м/час, пропускная способность 0,8 млн.тонн в год, диаметр трубы 219 мм,в эксплуатации с 1985 года, имеет ответвление диаметром 150 мм на Булычевский цех ООО «Пенза – Терминал», протяженностью 1,5 км.Протяженностьна территории сельсовета составляет  19,1км.
[bookmark: _Toc9271574]VIII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На территории Булычевскогосельсовета утверждена программа комплексного развития системкоммунальной инфраструктурыБулычевскогосельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016- 2026 годы.
Водоснабжение
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через водозаборы, шахтные колодцы и родники.
Населенный пункт с. Булычево  снабжают питьевой водой  3 артезианских скважины, 1 водонапорная башня; н.п.ЦентральнаяУсадьба совхоза«Маяк» 1 артезианская скважина, 3водонапорные башни; с. Кисловка – свои качки и колодцы; с. Долгоруково – колодцы, родники; с. Любятино – родник. 
Обслуживание систем водоснабжения и обеспечение населения водой осуществляет СОПК «Булычево».
Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета –25,4км. Износ – 70%.  
Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. В целях удовлетворения потребности населения в воде питьевого качества и бесперебойного водоснабжения необходимо предусмотреть замену труб водопроводных сетей.
При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.
Водоотведение
В настоящее время на территории Булычевскогосельсовета централизованная система канализации имеет протяженность 808м, с. Булычево ул. Привокзальная д.7 износ 50%. Основные потребители воды – это население с частными домовладениями. Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией, поступают в сливные емкости для хозяйственно-бытовых стоков. Вывоз стоков осуществляется по договорам, по мере необходимости и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.
В тех жилых домах, где отсутствуют сливные емкости, население пользуется уборными.
На расчетный срок необходимо предусмотреть на участках жилой застройки строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) с системами глубокой очистки сточных вод, включающие в себя септик  и фильтрующий колодец, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды. Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Электроснабжение
Электроснабжение Булычевскогосельсовета Иссинскогорайона производится от Пензенской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.Услуги электроснабжения оказывает ООО «ТНС энерго Пенза»
На территории сельсовета расположена ПС 110кВ «Медведовкатяговая».
По территории Булычевского сельсовета проходят линии электропередач ЛЭП -220 кВ, ЛЭП - 110 кВ, ЛЭП-35 кВ и ЛЭП-10 кВ, все села электрифицированы. На территории Булычевскогосельсовета находятся трансформаторные подстанций с различной мощностью, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размешены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Газоснабжение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом.Источником газоснабжения является ИссинскаяГРС,  которое  поставляет природный газ с газораздаточной станций на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления.  Дефицита газа  сельсовет не имеет. Обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».Все населенные пункты газифицированы, за исключением с. Любятино. Протяженность газовых сетей составляет –24,9 км. Износ-38%. Газификация  домовладений продолжается.
Связь
Телефонизация населения сельсовета осуществляется от аналоговой телефонной станции (АТС), расположенной в с.БулычевоАТСК-100/2000 на 300 телефонных номеров  и обеспечивающей телефонной связью 175 абонентов в с.Булычево, с.Долгоруково 1 абонент, с.Кисловка14 абонентов. В н.п.ЦентральнаяУсадьба совхоза Маяк (АТС) цифроваяТОС-120 на 120 телефонных номера и обеспечивающей телефонной связью 100 абонентовн.п.ЦентральнаяУсадьба совхоза Маяк. Во всех населенных пунктах  установлены таксофоны. На территории сельсовета действует мобильная связь: Мегафон, «Билайн», МТС, расположены 4 вышки сотовой связи.
Почтовая связь - одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). В настоящее время  реализовывается ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета. В с. Булычево расположен филиал «Почта России». Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в с. Булычево протяженностью 0,4км отапливает МБУК РБКЦ с.Булычево, МБОУ «Средняя школа с.Булычево», филиал МБДОУ детский сад р.п.Исса. Износ -40% .В  жилых домах (с.Булычево, н.п.ЦентральнаяУсадьба совхоза Маяк, с.Долгоруково, с.Кисловка)  отопление газовое, индивидуальное (АОГВ). В с. Любятино печное отопление – дрова.
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Санитарная очистка территории Булычевского сельсовета включает в себя мероприятия по складированию и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.
На территории Булычевского сельсовета расположено  пятькладбищ: юго-западнее  (2 кладбища) с.Булычево, южнее н.п. Центральная Усадьба совхоза Маяк, южнее с. Долгоруково, северо-восточнее с. Кисловка.
Санитарно-защитные зоны для кладбищне установлены.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222).
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТКО принимается – 0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТКО, подлежащее утилизации за год, на расчетный срок составит 450 тонн.
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом №89 от 24 июня 1998 года«Об отходах производства и потребления» с изменениями на 28 декабря 2016 года и Постановлением Правительства Пензенской области от 15 декабря 2016 г. №630-пП «Об утверждении территориальной Схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области».
Иссинскийрайон относится к северной зоне действия региональных операторов.
Согласно территориальной схеме накопление ТКО осуществляется потребителями следующими способами:
1) складирование в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
2) складирование в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
3) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
Для накопления ТКО применяются в основном контейнеры объемом 0,75 - 1,3 куб. м.
Внаселенных пунктов сельсовета сбор отходов с 01.01.2019 осуществляется специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем. 
Количество и объем контейнеров и (или) бункеров на контейнерной площадке устанавливается для МКД и индивидуальных жилых домов в соответствии с нормативами накопления ТКО, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 15.03.2017 N 133-пП.
Далее ТКО перевозится на полигон ТКО  на территории Иссинскогорайона (в 1 км на северо-восток от с.Симанки) мощностью 135381 м³, площадью 10 га.
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IX. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.
Экологическая ситуация на территории Булычевскогосельсовета, в целом, благоприятная.
Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории Булычевскогосельсовета крупных промышленных предприятий.
На территории Булычевскогосельсовета загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод являютсяжелезнодорожный и автомобильный транспорт, кладбища, объекты сельскохозяйственных предприятий.
Охрана воздушной среды.
Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:
· правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;
· оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;
· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного  значения;
· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.
Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.
Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:
· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;
· улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.
Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.
Охрана поверхностных и подземных вод
Поверхностные воды
По территории Булычевскогосельсовета протекают рекиИсса,Костыляйка, Акшенас, Ржица, ручьи и пруды.
В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.
В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:
- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов соору-жениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-ния вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
- установление границ водоохранных зон  в соответствии с «Правилами установле-ния на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-ных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;
- закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информацион-ными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных за-щитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).
В границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Требования к охране поверхностных  вод от загрязнения  должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зда-ний, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объ-ектов.
Подземные воды
В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины.
Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.
Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.


Охрана почвенного покрова
Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.
Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. 
Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.
К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.
При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).
Охрана окружающей среды от воздействия шума
Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:
- дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;
- вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.
Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.
Защита от электрических магнитных полей
В проекте установлены охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.
В пределах данных зон запрещается:
·  размещать жилые и общественные здания и сооружения;
· устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;
· размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;
· производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.
Территории охранных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако,  рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, предотвращения неблагоприятных экологических ситуаций и нанесения ущерба природе, а также для удовлетворения нужд экономики в природных ресурсах при их рациональном использовании, восполнении и сохранении необходимых запасов принята государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы».
[bookmark: bookmark104]Организация сбора и вывоза бытовых отходов
Согласно ст. 14 Федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора.
Внаселенных пунктов сельсовета сбор отходов с 01.01.2019  осуществляется специализированным транспортом по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем. 
[bookmark: _Toc9271576]X. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

К землям особо охраняемых территорий (ООТ) относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.
1.Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия на территории Булычевского сельсовета  отсутствуют.
2.Особо охраняемые природные территории
На территории Булычевского сельсовета особо охраняемых природных территорий нет.

[bookmark: _Toc9271577]XI. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
На территории Булычевскогосельсовета выделены следующие  зоны с особыми условиями использования:
-охранные зоны транспорта;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
- охранные зоны магистральных трубопроводов;
- охранные зоны объектов газораспределительной сети;
- охранные зоны линий связи и сооружений;
- охранные зоны тепловых сетей;
- санитарно-защитные зоны;
- водоохранные зоны;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-снабжения.
[bookmark: _Toc396731820][bookmark: _Toc491096499]1. Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.
Охранные зоны транспорта
Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:
- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;
- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;
- 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;
- 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.
Придорожная полоса автодороги регионального значения Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино-р.п.Исса») илимежмуниципального значения«с.Булычево-с.ЗнаменскаяПестровка», «Подъезд к ст.Булычево - 50 м, автодорог местного значения: «с.Булычево–с.Долгоруково», «с.Булычево-с.Любятино» - 25 м.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных 
зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25


Охранная зона дляПС 110кВ «Медведовкатяговая» устанавливается шириной 20м от ограждения подстанции.
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Охранные зоны магистральных трубопроводов
Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс магистральных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.
Охранные зоны объектов газораспределительной сети
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.
Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода дляобозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:	
- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки и склады;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- самовольно подключатся к газораспределительным сетям.
Охранные зоны линий связи и сооружений
Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
                                    В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
Охранные зоны тепловых сетей
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются  в соответствии с требованиями Приказа от 17 августа 1992 г.  №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» вдоль  трасс прокладки   тепловых   сетей   в   виде  земельных  участков  шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного  теплопровода  бесканальной прокладки.
В охранных зонах тепловых сетей, не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: 
− размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
−устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
− устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
− производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
         − проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
− снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; 
− ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
− занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть герметизированы.
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Санитарно-защитная зона действующих, планируемых, реконструируемых объектов капитального строительства
Санитарно-защитные   зоны    устанавливаются    в    отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального  строительства,  являющихся  источниками  химического, физического, биологического воздействия на среду обитания  человека (далее - объекты), в  случае  формирования  за  контурами  объектов химического,  физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
На момент разработки схемы территориального планирования Иссинского района  для действующих предприятий, расположенных на территории района санитарно-защитные зоны не установлены. Нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222).
В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
По санитарно-технической классификации предприятия делятся на 5 классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Размеры СЗЗ по классам опасности
	Класс опасности
	Размер СЗЗ, м

	I
	1000

	II
	300-500

	III
	300-100

	IV
	100-50

	V
	50



На территории сельсовета расположены объекты, для которых требуется установление или изменение санитарно-защитной зоны:
− элеватор;
− сельские кладбища.
Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
ООО «Иссинский элеватор» ТОСП ООО «Аграрная группа» ОП «Иссинское» по санитарной классификации промышленных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к «Промышленным объектам и производствам по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ»» (п.7.1.8.СанПиН), к IV классу с размером санитарно-защитной зоны 100 м.
Классификация кладбищ производится по пункту 7.1.12. СанПиН. Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 м. 
Не выдержаны санитарные разрывы между жилой застройкой и объектами сельскохозяйственного назначения. Рекомендуется по периметру посадить защитные лесонасаждения, чтобы снизить негативное воздействие и улучшить экологическую ситуацию.
Все санитарно-защитные зоны указаны ориентировочно в соответствии с классификацией и подлежат корректировке.
Зона минимально допустимых расстояний магистральных газопроводов
В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» установлены зоны минимально допустимых расстояний до оси газопроводов.
Для обеспечения безопасности жизни граждан и их имущества от опасных производственных факторов объектов магистральных газопроводов применяютсязоны минимально допустимых расстояний:
- газопровод-отвод – 100 м.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
- возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия,тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
- сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- заниматься производством мелиоративных земляных работ, сооружением оросительных и осушительных систем;
- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
- производством геолого-съемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;
-заниматься содержанием скота и устраивать водопои для скота.
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ железных дорог)
Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного полотна.
При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.
Загрязнение вдоль железнодорожного полотна прослеживается на расстоянии 200-300 м по обе стороны. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, склады. Не менее 50% площади 
охранной зоны должно быть озеленено. Запрещается производить строительные, монтажные и горные работы без письменного согласия предприятий железной дороги, вести рубку леса, нарушать растительный покров и размещать жилую застройку. Недопустимо в этих зонах использование земель  ни  для  каких сельскохозяйственных целей.
Зона акустического дискомфорта от железной дороги
При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.
Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.
Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
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В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.
Таблица 4.1.
	Протяженность участков рек, км
	Ширина водоохранных зон, м

	от истока до 10 км
	50 

	от10 км до 50 км
	100

	от 50 км и более
	200



Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой.
Размеры водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) реки Исса – ВЗ – 200 м, ПЗП -50 м, для рекРжица,Акшенас, Костыляйка – ВЗ – 100 м, ПЗП -30-50 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратногокилометра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют суще-
ственное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.
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Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.
Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;
- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).
Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.
[bookmark: _Toc491096504][bookmark: _Toc9271578]
XII. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Функциональное зонирование территории
Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.
Функциональное зонирование территории Булычевскогосельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.
В настоящее время на территории Булычевскогосельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
2. Общественно - деловые зоны
3. Производственная зона 
4. Коммунально-складская зона
5. Зона сельскохозяйственных угодий (в границах населенных пунктов)
6.Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
7. Зона кладбищ
Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
Общественно-деловые зоныпредназначеныдля размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшегообразования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.
Производственная зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей; - иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур. В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садоводческую застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.
При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 
Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
Коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.
Зона сельскохозяйственных угодий (в границах населенных пунктов)включает зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зона кладбищпредназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.
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XIII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории Булычевскогосельсовета имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением Булычевскогосельсовета, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.
Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Булычевскогосельсовета могут возникать вследствие:
- метеорологических явлений;
- гидрологических явлений; 
- геологических явлений;
- природных пожаров.
Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести  к стихийным бедствиям на территории сельсовета, можно отнести:
- шквалистые ветры;
- сильные похолодания до 35-39 градусов;
- поздние и ранние заморозки;
- сильные снегопады, метели, гололед;
- туманы;
- засуха.
Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.
Мероприятия  при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:
- через местное радиовещание оповестить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;
- глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;
- руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;
- для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.
Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.
Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).
Гидрологические явления
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.
ГТС, расположенные на территории Булычевского сельсовета потенциальной опасности не представляют.
Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:
- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, организация наблюдательной сети на ГТС, разработка порядка представления собственниками гидротехнических сооружений оперативной информации о выявленном неудовлетворительном состоянии ГТС;
- обеспечение гидротехнических систем эксплуатационными штатами в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации;
- повышение уровня безопасности действующих гидротехнических сооружений: капитальный ремонт находящихся в предельно допустимом и предаварийном состоянии сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ;
- контроль за работой ГТС в период половодья и паводка;
- организация процедуры перевода бесхозных ГТС в муниципальную собственность;
[bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417][bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain422][bookmark: OCRUncertain423][bookmark: OCRUncertain424][bookmark: OCRUncertain425][bookmark: OCRUncertain426][bookmark: OCRUncertain427][bookmark: OCRUncertain428][bookmark: OCRUncertain429][bookmark: OCRUncertain430]- в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.
Геологическое явление
Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Булычевскогосельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).
Природные пожары
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.  На территории сельсовета возможны степные и лесные пожары. 
Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).
Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01). 
Причина пожара природная – молния, техногенная – взрыв на газопроводе, а также человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).
На территории Булычевскогосельсовета площадь лесных массивов составляет 291га.
По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.
Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.
Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей кнаселенным пунктом, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.
Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Леса Пензенской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.
Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя
1) предупреждение лесных пожаров(противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя
1) предупреждение лесных пожаров(противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Согласно статье 69 ФЗ №117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:
1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:
а) вне территорий лесничеств (лесопарков);
б) на территориях лесничеств (лесопарков);
2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.
В случае возникновения пожаров, для их ликвидации будет привлекаться специализированная техника ПЧ №27 расположенная в р.п.Исса.
Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, будет осуществляться силами фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с. Булычево,  н.п.Центральная Усадьба совхозаМаяк и ГБУЗ «ИссинскаяУБ».
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Наступление чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории Булычевского сельсовета возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.
В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94).
Перевозка взрыво и химически опасных грузов
Железная  дорога(возможное химическое заражение при аварии во время  транспортировки АХОВ).  
Взрывопожароопасные объекты
1.Железная  дорога;
         2.Автомобильные дороги: регионального или межмуниципального, местного значения;  
3. Межпоселковый газопровод, ПРГ;
4. Котельная;
5. Магистральный нефтепровод «Пенза-Саранск»;
       6. ООО «Иссинский элеватор» ТОСПООО «Аграрная группа» ОП «Иссинское»;
         7. Булычевская нефтебаза (зарезервированная).
На территории Булычевского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории Булычевского сельсовета расположены ТП, проходят линии ВЛ – 10 кВ, 35 кВ, 110кВ, 220 кВ, ПС 110 кВ «Медведовкатяговая».
Риск возникновения ЧС на транспорте
Аварии наавтомобильном транспорте
Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ  Р 22.0.05-94).
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:
- износ основных фондов и, в первую очередь,  автобусов, грузового транспорта;
- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.
Аварии на железнодорожном транспорте
Железнодорожная авария –авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время.(ГОСТ Р 22.0.05-94). 
Для предотвращения ЧС на железнодорожном транспорте проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных  и складских зданий, от мест стоянки других поездов;
- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;
- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, ПЧ №27 р.п.Исса, ГИБДД Иссинского района, ГБУЗ «ИссинскаяУБ».
Мероприятия по предотвращению ДТП
- организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;
- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;
- выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.
К ЧС техногенного характера относятся:
- аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;
- пожары, возникающие  в результате взрывов на пожароопасных объектах.
При  эксплуатации нефтепродуктопровода,газопровода должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.
По территории Булычевскогосельсовета проходит межпоселковый газопровод и расположены ПРГ, нефтепродуктопровод.
При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение  трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.
Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность  представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.
Основными поражающими факторами таких аварий являются: 
- избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;
- разлет осколков (фрагментов) труб;
-прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.
Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.
Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства. На территории Булычевского сельсовета находятся газовая котельная (с.Булычево), которая может послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.
Наибольшую опасность в данном случае представляют:
- перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата;
- физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта;
- возможные ошибки персонала.
Мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
- организация добровольной пожарной охраны в каждом населенном пункте;
- организация проведения бесед об опасности пожара с учащимися, воспитанниками детских домов;
- систематически информировать население сельсовета о мерах пожарной безопасности в
средствах массовой информации;
- соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;
- устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах;
- ремонт автодорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения  Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты сельсовета.
- обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;
- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;
- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;
- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 
при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;
- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
В соответствии  п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами  не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).
На территории Булычевскогосельсовета для пожаротушения  имеются 8пожарныхгидрантов (с.Булычево), 9пожарных резервуаров (с.Булычево-3; н.п.Центральная Усадьба Маяк-6) и5 пожарных водоемов.
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
- развитие систем водоснабжения;
- ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;
- ремонт существующих пожарных водоисточников.
Основные мероприятия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.
Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.
Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.
Основные направления в области предотвращения ЧС:
- усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;
- создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;
- приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;
- совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических 
 работ, соблюдение  их объемов и правил проведения;
- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в усло-
виях чрезвычайных ситуаций.
Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.
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XIV. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСОВЕТА

Расчетный срок реализации генплана - 2039 г, первая очередь -2029г.г. Предложения генерального плана направлены на улучшение и развитие сложившейся планировочной структуры, сохранение природного каркаса и на качественные изменения среды Булычевскогосельсовета.

1. Социальная инфраструктура
Мероприятия на первую очередь:
с. Булычево
             1. Ремонт МБУК «РБКЦ»Иссинского района Пензенской области.
             2. Ремонт памятника «Славы».
             3. Строительство детской спортивной площадкиул.Булычево площадь 0,05 га (часть земельного участка 58:09:0110101:3).
2. Сельское хозяйство
Территория Булычевскогосельсовета имеет привлекательность для инвестирования. Расположение сельсовета имеет выгодное расположение: вблизи от районного центра 
р.п.Исса, хорошая обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.
3. Транспортная инфраструктура
Одним из основных направлений развития дорожной инфраструктуры Булычевскогосельсовета является обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта общего пользования; обеспечение населения высоким уровнем транспортного обслуживания;  поэтапное повышение качества транспортных услуг.
Мероприятия на расчетный срок:
По развитию улично-дорожной сети:
        - благоустройство улиц и ремонт дорожного полотна;
        - освещения улиц в населенных пунктов и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные);
        - организация площадок с необходимым количеством парковочных мест для временного хранения автомобилей перед зданиями общественного назначения.
4. Трубопроводный транспорт
Мероприятия на первую очередь:
Реконструкция магистрального нефтепродуктопровода «Пенза-Саранск», на переходе через малый водоток р.Костыляйки, 87 км (основная нитка), протяженность 1,33 км.
5. Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Мероприятия на расчетный срок:
1.Реконструкция водопроводных сетей с. Булычево ул. Свободы, ул. Победы, 
ул. Привокзальная общая протяженность – 1,9. км;
2.Реконструкция водопроводных сетей н.п.ЦентральнаяУсадьба совхоза Маяк
 ул. Вишневая общая протяженность – 0,8 км; 
3.Строительство водопроводных сетей с. Булычево ул. Лесная  общая протяженность – 2,1 км.
































[bookmark: _Toc9271581]XV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	№
п/п
	Наименование
показателей
	Ед.
изм.
	Величина показателя

	
	
	
	Современное
состояние (2019 г.)
	Расчетный
срок (2039 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Территории

	1.
	Общая площадь земель в границах Булычевского сельсовета, в том числе по категориям земель:
	га
	13457
	13457

	1.1
	Площадь земель сельскохозяйственного назначения
	га
	12196
	12196

	1.2
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе
	га
	713
	713

	1.2.1
	с. Булычево (адм.центр)
	га
	261
	261

	1.2.2
	н.п. Центральная Усадьба совхоза Маяк
	га
	153
	153

	1.2.3
	с. Долгоруково
	га
	98
	98

	1.2.4
	с. Кисловка
	га
	109
	109

	1.2.5
	с. Любятино
	га
	92
	92

	1.3
	Площадь земель промышленности и другого специального назначения
	га
	257
	257

	1.4
	Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов
	га
	-
	-

	1.5
	Площадь земель лесного фонда
	га

	291
	291

	1.6
	Площадь земель водного фонда
	га

	-
	-

	1.7
	Площадь земель запаса
	га

	-
	-

	II. Население

	2.
	Численность населения

	чел.
	1494
	1500

	2.1
	Плотность населения в пределах территорий, вовлеченных в градостроительную деятельность
	
чел./га
	11,1
	11,1

	III. Жилищное строительство

	3. 
	Жилищный фонд, всего
в том числе
	тыс.м²
	30,5
	31

	3.1
	индивидуальный  жилой фонд

	тыс.м2
	30,5
	31

	IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

	4.1
	Детское дошкольное учреждение
	объект
	1
	1

	4.2
	Общеобразовательные школы
	объект
	1
	1

	4.3
	МБУК ДК
	объект
	2
	2

	4.4
	Библиотека
	объект
	2
	2

	4.5
	ФАП
	объект
	2
	2

	4.6
	Магазины 
	объект
	9
	9

	4.7
	Сберкасса
	объект
	1
	1

	4.8
	Отделение связи
	объект
	1
	1

	4.9
	Столовая
	объект
	1
	1

	V. Транспортная инфраструктура

	5.1
	[bookmark: _GoBack]Протяженность железных путей общего пользования
	км
	19,6
	19,6

	5.2
	Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
	км
	18,6
	18,6

	5.3
	Протяженность автомобильных дорог местного  значения
	км
	12,3
	12,3

	5.4
	Трубопроводный транспорт
- протяженность нефтепродукта
	км
	19,1
	19,1

	VI. Инженерная инфраструктура

	6.1
	Водоснабжение:

	
	
	

	6.1.1
	артскважины
	объект

	4
	4

	6.1.2
	протяженность водопровода
	км
	25,4
	27,5

	6.2
	Газоснабжение:

	
	
	

	6.2.1
	протяженность газовых сетей

	км
	24,9
	24,9

	6.3
	Электроснабжение:

	
	
	

	6.3.1
	протяженность линий электропередачи 220 кВ
	км
	7,8
	7,8

	6.3.2
	протяженность линий электропередачи 110 кВ
	км
	3,4
	3,4

	6.3.3
	протяженность линий электропередачи 35 кВ
	км
	8,5
	8,5

	6.4
	Связь:

	
	
	

	6.4.1
	АТС

	объект
	2
	2

	VII. Объекты специального назначения

	7.1
	Ритуального назначения:

	
	
	

	7.1.1
	кладбище
	объект
	5
	5
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