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[bookmark: _Toc9271566][bookmark: _Toc121901701]ВВЕДЕНИЕ
        Работы по внесению изменений в Генеральный план Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области, утвержденного Решением Комитета местного самоуправления Соловцовского сельсовета №120-25/1 от 02.04.2012г. (с изменениями), выполнены специалистами ООО «Земпроект».  
        Заказчиком на проведение работ является администрация Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области.
Внесение изменений в Генеральный план Соловцовского сельсовета вызвано предложениями администрации, заинтересованных физических и юридических лиц, а также уточнением существующих границ населенных пунктов и границ функциональных зон в соответствии с кадастровым планом территории.
Земельные участки с кадастровыми номера: 58:09:0050602:41, 58:09:0050602:42, 58:09:0050602:43, 58:09:0050602:44, 58:09:0050602:46, 58:09:0050602:47, 58:09:0050602:48, 58:09:0050602:49, 58:09:0050602:36, 58:09:0050602:183 общей площадью 46,06 га на разработку недр (карьер). Перевод земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» площадь 46,06 га.  
Проект внесения изменений в генеральный план Соловцовского сельсовета подготовлено в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания договора:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г № 190-ФЗ;
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
· Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74 – ФЗ;
· Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
· Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
· Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 
· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
· «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО;
· Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)».
Генеральный план выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий и цифровых изображений в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои. Работа выполнена на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представлены в масштабе 1:10000.
Генплан разработан до 2042 года – расчетный срок, с выделением I очереди – 2022-2032 г.г.
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Документы социально-экономического развития Российской Федерации, Пензенской области, Иссинского района, Соловцовского сельсовета
· Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (с последующими изменениями).
· Государственная программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (с последующими изменениями).
· Закон Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» (с изменениями).
· Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями);
· Постановление Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области» (с последующими изменениями).
· Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 № 691-пП) (с последующими изменениям).
· Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).
· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 05.11.2013 № 814-пП (с последующими изменениями).
· Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями).
· Государственная программа Пензенской области «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 811-пП (с последующими изменениями).
· Государственная программа Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 01.09.2017 № 414-пП (с последующими изменениями).
· Постановление Губернатора Пензенской области от 29.12.2018 №161 «Об утверждении Лесного плана Пензенской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений губернатора Пензенской области» (с последующими изменениями).
· Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 681-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» (с последующими изменениями).
· Постановление Правительства Пензенской области от 10.04.2020 № 226-пП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области».
· «Стратегия социально-экономического развития Иссинского района Пензенской области до 2035 года», утвержденная решением Собрания представителей Иссинского района Пензенской области от 14.11.2019 № 214 – 28/4 (с последующими изменениями).
· Решение Собрания представителей Иссинского района Пензенской области от 26.02.2021 № 338-41/1
· О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Иссинского района Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей Иссинского района Пензенской области от 16.10.2015 №435-41/3
· Статистические материалы о современном социально-экономическом положении Пензенской области и Иссинского района по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд и коммунальное хозяйство, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции. 
· Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 г. №405-п (с изменениями));
· Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 г. № 411-п (с изменениями));
· Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 401-п (с изменениями));
· Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 408-п (с изменениями));
· Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Иссинского района Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 403-п (с изменениями));
· Муниципальная программа «Развитие территорий, жилищного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение транспортных услуг Иссинского района Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 412-п (с изменениями));
· Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры, спорта и молодежной политики в Иссинском районе Пензенской области (постановление администрации Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013г. № 407-п (с изменениями));
· . Инвестиционный паспорт Иссинского района Пензенской области по состоянию на 01.01.2019, утвержденный Главой администрации   Иссинского района Пензенской области 31.01.2019 г.; 
· Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2017 – 2021 годы с перспективой до 2027 года» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 22.02.2017 №10-п).
· Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016 – 2026 годы» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 27.12.2016 №76-п).
· Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016-2026 годы» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 22.02.2017 №10-п).
-Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 07.11.2013 №41-п. (с изменениями).
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Муниципальное образование – Соловцовский сельсовет расположен в юго-восточной части Иссинского района Пензенской области.  
Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области
 от 02.11.2004г. №690-ЗПО  (с изменениями от 07.03.2019 №3301-ЗПО).
Территория сельсовета состоит из одного единого массива и граничит на севере с муниципальным образованием «Рабочий поселок Исса», Булычевским и Знаменско-Пестровским сельсоветами Иссинского района, на востоке и юге с Лунинским районом, на западе с Уваровским сельсоветом Иссинского района. 
Общая площадь сельсовета составляет 15275га.  На территории сельсовета находятся семь населенных пунктов: с.Соловцово, с.Маровка, с.Грибоедово, с.Дмитриевка, д.Александровка, с.Архаровка, с.Сипягино. Село Соловцово является административным центром сельсовета.
Численность населения на 01.01.2022г. составляет 730 человек, в трудоспособном возрасте 290 человека, 370 человек старше трудоспособного возраста. 
Основную часть территории сельсовета занимают сельскохозяйственные угодья.
Основной вид деятельности населения - выращивание сельскохозяйственных  культур  и  разведение  животных  в  частном секторе.
Природные условия и ресурсы располагают к развитию сельского хозяйства, которое, является основной отраслью хозяйственной деятельности сельсовета.
Расстояние до административного центра района р.п. Исса –24 км, до областного центра г.Пенза – 118 км. Ближайшая железнодорожная станция Булычево расположена на расстоянии 18 км. 

Схема
расположения территории Соловцовского сельсовета
в Иссинском районе Пензенской области
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 Краткая историческая справка
       История с.Соловцово своими корнями уходит в 18 век. Примерно в 70-80 годы 18 века князь Потемкин получил из щедрых рук императрицы Екатерины II земли по соседству с земельными угодьями князя Нарышкина, на Иссинской земле. Сюда он вскоре переселяет десятки семей своих крепостных крестьян из- под Нижнего Новгорода, которые и стали первыми поселенцами села. Так как те переселенцы в разговорной речи «окали», все последующие поколения жителей до сих пор продолжают разговаривать на «о».  В самом названии села «о» повторяется 4 раза.   
       Село Соловцово происходит от слова "Солоть" - "вязкое, жидкое рисовое болото, т.е. название села, означает, что оно возникло недалеко от болотистых низких мест. И название реки "Ржавец" подтверждает это. Не только раньше, но и до сих пор есть места по течению реки, где и в самом деле сверху вода постоянно покрыта ржавчиной. В таких "гиблых" местах часто тонули животные и даже жители села. Через Соловцово проходила большая санная дорога - тракт - "Ломовская" - из Иссы в Ломовку. 
     Жили не богато, но весело. В осенне-зимнее время многие жители села уходили портняжить в другие села, шить шубы, кафтаны, валять валенки, класть печки, занимались шорным ремеслом. Женщины готовили кудель, пряли, ткали, вязали, вышивали, шили одежду. В долгие зимние вечера собирались на "посиделки". Осенью, завершив все полевые работы, мыли избы, готовились к престольному празднику "Рождества Девы Марии", который празднуют 21 сентября и три дня подряд. 21 сентября со всех сторон съезжались подводы, приходили пешком на Соловцовский базар, там, где теперь правление ООО "Русь". Торговали разными товарами бойко, шумно, где продавались сладости и знаменитые русские кренделя, русская водка и всяка рыба. Не обходилось без потех, шуток, песен и пляски. Церковь своим малиновым колокольным звоном созывала на богослужение в честь этого праздника. Коженков Михаил Андреевич был певчим при церковном хоре. А на колокольне долгие годы служил Ефим Разоренов. После богослужения близкие и дальние родственники собирались в гости и самому старшему в роду. На столах самые разные угощения: пироги, мясо овощи, фрукты, сладости, лапшевник, квас, самогон и обязательно арбузы и дыни. Начиналось веселье, звучали народные песни, выходили на зажигательную пляску (барыню, Семеновну, цыганочку) За столом "Родня" обсуждали разные житейские дела: какой собрали урожай, хватило ли до следующего, кто собирается жениться, выйти замуж, у кого ожидается пополнение в семье, вспоминали о тех, кого не стало за год, кому нужна совместная "помощь" Родни. Поздно вечером, когда уже начинал свой первый обход сельский, общинный ночной сторож (его нанимала община, чтобы он следил за сохранностью имущества и в случае пожара звонил в колокол) он стучал в специальную деревянную калатушку и выкрикивал "Спать пора", "Тушите свет", тогда гости начинали расходиться. Итак, 3 дня. Затем 14 октября праздник "Покрова"- покровителя свадеб и по народным представлениям, зиму открывает. На этот праздник девушки, ложась спать, молили: " Батюшка покров покрой меня платком" Говорили так потому, что платок считался головным убором замужней женщины. После этого праздника начинаются осенние свадьбы. 
     Зима 1917-1918года прошла в ожидании больших изменений в жизни. Последним старшиной в Соловцово был Григорий Федорович Коженков. Весной 1918года в центре села собрали сход, прочитали "Декрет о земле", "О Советской власти", выбрали добросовестных людей в комбеды, которые стали нарезать землю по жребию на каждую душу по десятине озимого и десятине ярового клина. Все остались довольны. Одним из честных активистов был Федор Иванович Балаев. Наступила посевная. Посеяли вручную рожь, горох, гречиху, овес, просо, коноплю, подсолнечник, картофель и овощи в огородах. На излишки осенью стали покупать на 2-3 двора - плуги из кредитного товарищества, которым руководил Шнягин Петр Ефимович. Был организован сельский Совет, первым председателем был Разживин Федор Иванович, потом Белов Иван Васильевич. С 1918 по 1929годы крестьяне в основном жили единоличными хозяйствами. А в 1930году была создана артель по совместной обработке земли "ТОЗ", которая вскоре была реорганизована в колхоз под названием "III Интернационал". Первым председателем колхоза был избран Павловичев Яков Николаевич, потом Шнягин Василий Петрович, Сорокин Петр Никифорович. Сначала в колхоз вошли 19 семей, самые бедные, батраки и активисты: это Иван Васильевич Борисов, братья Разживины, Павловичев Егор Михайлович, Шнягин Василий Петрович. Прабабушка Александра Филипповича Пузанова была отправлена в тюрьму потому, как не вступила в колхоз. Многих других, не желающих вступать отправляли в тюрьму. Клочков Иван Ефимович был арестован, у них все отняли, корову увели, а семья из 6 человек осталась ни с чем. Жена пряталась в холодном погребе с грудным ребенком, в итоге она простудилась и умерла, а ребенок остался глухим и слепым. Братья Майшевы Степан и Петр тайно, ночью распродав, что смогли, уехали в Астрахань. 
       В 1932 году была разорена Соловцовская церковь. 
       В 1962году колхоз был переименован в колхоз "Советская Россия". В 1992году колхоз «Советская Россия» реорганизован в АО «Россия», 1998году АО «Россия» реорганизовано в СПК «Россия», а в 2001году СПК «Россия» реорганизован в ООО "Русь". 
         За два с лишним века истории села сложились два основные направления в хозяйственной деятельности людей: это земледелие и скотоводство. Жители села добивались систематически высоких результатов в выращивании урожая зерновых, кукурузы, в продуктивности животных.  
       Название села Маровка произошло, по мнению жителей этого села от слова "Мары", что означает "посты", которые устраивались по приказу Пугачева, который со своей армией проходил из Саранска по "Ломовкой" дороге, через Соловцово, Маровку, Танеевку, до Пензы. 
      Село Маровка русское село Соловцовского сельсовета, на реке Пелетьме, в 2 км юго-востока от Соловцово, у автодороги Лунино-Исса. На 01.01.2004-68 хозяиств, 177 жителей. Мар-курган-возвышенность в степи. Основано до 1718,в это время здесь был один помещичий двор, с 13 деловыми крестьянами, привезенных из Арзамасского уезда помещиком Григорием Языковым. В 1719 году помещицей показано Прасковья Языкова,Вдова Языкова. С 1780 в составе Мокшанского уезда Пензенской губернии (Ныне Иссинского района). В 1877-В Соловцовской волости. Численность населения в 1864-457,в1877-544,1897-495,1930-981,1970-518,1989-212,1997_215,жителей.
     Село Грибоедово – земли Грибоедовские были куплены богатой барыней, очень непривлекательной на внешность, одинокой, но очень образованной и сердобольной. Она построила усадьбу, разбила сад,(некоторые части сохранились до сих пор), построила детский приют для детей-сирот, которых обучали, чтению, письму, математике, игре на фортепьяно. Она занималась трудовым воспитанием детей, а по достижении 17 лет ее питомцы начинали жить самостоятельно. У барыни было много прислуги: ключник, садовники, служанки, поварихи, конюхи, музыканты и т.д. В 1917 году она уже в пожилом возрасте уехала в неизвестном направлении.
Дмитриевка, русское село в 10 км к югу от районного центра. В 19 веке в составе Трехсвятской волости Инсарского уезда Пензенского уезда. В 1864 - 1877 годах имелись церковь, свеклосахарный завод. Однако в 1894 показана в приходе Духосошествинской церкви села Сипягино. В 1912 – в составе Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1955 – центральная усадьба колхоза имени Кирова. В 1980-е годы – центральная усадьба совхоза «Дмитриевский». Численность населения: в 1864 – 480, 1877 – 569, 1912 – около 731, 1926 – 888, 1930 – 605, 1959 – 246, 1979 – 249, 1989 – 279, 1996 – 310, 2004 - 280 жителей. 
             Александровка -  русская деревня. Основано помещиком в составе Костыляйской волости Инсарского уезда. Приход находился при церкви во имя Сошествия Святого Духа в селе Сипягино. В 1955 –  бригада колхоза имени Кирова. Численность населения: в 1864 – 355, 1912 – около 380, 1926 – 424, 1930 – 499, 1959 – 209, 1979 – 150, 1989 – 80, 1996 – 60, 2004 – 43 жителя. 
   Архаровка, (Малая Кисловка, Новая Деревня), русское село.  Основано в середине 17 века на землях помещика Сергея Архарова. В 1785 году в составе Инсарского уезда, за помещиками Петром Ивановичем Толбузиным (355 ревизских душ с крестьянами с. Большая Кисловка). В 1864 году в Инсарском уезде как деревня помещичья, 63 двора. Является, скорее всего, выселком из Большой Кисловки. Приходская церковь во имя Иоанна Предтечи находилась в селе Бутурлино, другая, Архангельская, – в селе Владыкино. В 1912 – в составе Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1955 – центральная усадьба колхоза имени Ворошилова. Численность населения: в 1864 – 544, 1897 – 593, 1912 – около 258, 1926 – 757, 1930 – 860, 1939 – 652, 1959 – 497, 1979 – 354, 1989 – 276, 1996 – 247,2004 - 166 жителей.
Сипягино (Иса, Духовское), русское село. По фамилии помещика. В 1720 году – поместье капитана Осипа Сипягина. Была церковь во имя Сошествия Святого Духа, деревянная, построенная в 1770 году. В 1894 при ней – церковноприходская школа. В 1785 году село показано за Петром Васильевичем Сипягиным (211 ревизских душ). В 1912 – в составе Костыляйской волости Инсарского уезда. В 1955 – бригада колхоза имени Кирова. Численность населения: 1864 – 399, 1912 – около 429, 1926 – 566, 1930 – 521, 1959 – 231, 1979 – 116, 1989 – 52, 1996 – 38, 2004 - 13 жителей.
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Климат
Климат на территории муниципального образования умеренно-континентальный. Средняя температура летом составляет +20ºС, зимой –13ºС, а среднегодовая – 3,8ºС.
Продолжительность периодов с температурой выше 0ºС – 208 дней, выше + 5ºС – 170 дней, выше + 10ºС – 136 дней. Средняя дата первого заморозка 31 сентября, средняя дата последнего заморозка – 12 мая. 
Продолжительность безморозного периода составляет 140 дней. Средние даты образования устойчивого снежного покрова 28 ноября, схода снежного покрова 9 апреля, средняя высота снежного покрова – 34 см, глубина промерзания почвы – 82 см. 
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 148 дней, окончательный сход снега в середине апреля, полное оттаивание почвы 20 апреля. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почвы 19 дней, дата наступления спелости почвы 26 апреля.
Среднегодовое количество осадков – 549 мм. Вегетационный период продолжается в среднем 174 дня. Количество осадков за вегетационный период – 343 мм. Сумма осадков за период с температурой выше + 10ºС составляет - 243 мм. 
Преобладающее направление ветра в летний период западное и юго-западное, в зимний юго-западное и южное, суховейных ветров – юго-восточное; среднее число дней с суховеями – 27,5, период действия суховейных ветров с мая по август.
Грунтовые воды находятся на глубине 1 – 2 м., на водораздельных участках 14 – 20 м. 
Рельеф
Территория сельсовета расположена на западном склоне Приволжской возвышенности Сурско-Мокшанского водораздела.  Общий характер рельефа территории сельсовета волнисто-равнинный, сильно пересеченный овражно-балочной и речной сетью.
Северо-восточная часть представлена водоразделами рек Пелетьмы и Маровки. Эта часть имеет бугристый характер наиболее возвышена по отношению ко всей территории. К оврагам крутизна склона увеличивается.  Северная часть более спокойная. Это слабоволнистая равнина, пересеченная оврагами с очень пологами склонами.  Западная часть сельсовета представляет собой водораздел р.Иссы и оврага Нагайский. Вершина водораздела представляет собой выровненное плато с общим уклоном на северо-восток.
Овражно-балочная сеть развита очень широко и представлена большим количеством оврагов и балок, пересекающих территорию сельсовета в различных направлениях. Овраги имеют хорошо задернованные склоны. 
Почвенные ресурсы
Почвенный покров территории муниципального образования неоднороден. По природно-сельскохозяйственному районированию территория относится к лесостепной зоне, подзоне выщелоченных черноземов и Среднерусской почвенной провинции.
 Почвенный покров представлен серыми лесными, черноземами оподзоленными, выщелоченными, типичными карбонатными, луговыми и аллювиальными почвами.
 По механическому составу почвы преобладают глинистые. По мощности гумусового горизонта среднемощные 40-80 см и маломощные 38-40 см. По содержанию гумуса-среднегумусные 6,1- 6,8% и малогумусные – 4,6%.
Оценка сельскохозяйственных угодий на территории сельсовета равна 78 баллам, а в районе – 71 балл.
Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждается в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.
 Водные ресурсы
Гидрографическая сеть представлена водными объектами, относящим к бассейну р.Ока.
Река Исса протекает с юга на север протяженностью около 11 км. Русло реки извилистое, берега крутые ширина 10-20 метров, глубина от 0,7 до 1,5 метров.  Во время дождей и весной уровень воды в ней значительно повышается, а в засушливые годы река сильно мелеет. 
Река Пелетьма протекает с севера на юг протяженностью около 12 км. Русло реки извилистое, течение спокойное. Ширина реки равна 1,5-2,0м, глубина на всем протяжении не одинаково от1 до 3м.
          Река Маровка протекает с запада на восток и впадает в р.Пелетьма,  протяженностью 11 км. Река мелководна, русло реки извилистое, течение спокойное ширина 2-3 м, глубина 0,5-1,5 м.
Ручьи, протекающие по днищам оврагов и балок, не широкие, пойм не образуют.
Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны разной высоты.  Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и продолжается до 20-х чисел мая. 
Питание водных объектов -  смешанное с преобладанием снегового.
Структурными элементами гидрографической сети Соловцовского сельсовета являются водоемы (пруды).
	 Лесные ресурсы
Территория муниципального образования относится к зоне северной лесостепи среднего Поволжья, она обладает незначительными запасами лесных ресурсов, которые занимают  - 1,3% территории.
 Леса относятся к ГКУ ПО «Лунинское лесничество» (Иссинское участковое лесничество), по своему целевому назначению относятся к защитным лесам (ст.10 Лесного Кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ). 
В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 61 от 09.03.2011 года «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», территория Лунинского лесничества отнесена к лесостепному району Европейской части Российской Федерации лесостепной лесорастительной зоны.
Назначение защитных лесов - сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Породный состав – хвойный (сосна, ель), лиственный (осина, дуб, липа, клен, береза, ива, тополь). Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных  лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад. Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть обеспечение непрерывного, неистощительного и рационального использования лесных ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.
 Растительный и животный мир
Незначительную часть сельсовета занимают леса. Главными лесообразующими породами является береза, осина, дуб, сосна, ель, липа, клен, которые в основном преобладают в южной части сельсовета.
            Естественная растительность представлена древесной и травянистой формациями. Древесная растительность сохранилась на небольших площадях по оврагам и балкам и представлена: дубом, кленом, березой, тополем, акацией желтой. Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими участками и расположены в основном по оврагам и балкам, на приовражных и при балочных участках и других участках, непригодной или неудобных для распашки.  
             Растительность водораздельных участков представлена разнотравно-злаковой степью. Из злаков здесь встречаются пырей ползучий, мятлик узколистный; из бобовых: клевер красный, клевер розовый, мышиный горошек; из разнотравья: подорожник, тысячелистник обыкновенный, подмаренник, цикорий, одуванчик, щавель.
            Днища оврагов и балок покрыты разнотравно-злаковой луговой растительностью. Из злаковых здесь преобладают пырей, мятлик узколистный, овсяница, ежа сборная; из бобовых: клевер розовый и белый, люцерна желтая; из разнотравья: тысячелистник, обыкновенный, одуванчик. По более  увлажненным местам встречаются щучка зернистая, мать и мачеха. По заболоченным днищам оврагом и балок встречаются: осоки, ситник, камыш, тростник.
            Посевы сельскохозяйственных культур засорены, как многолетними корнеотпрысковыми (осот розовый, осот желтый,  вьюнок полевой), так и однолетними ( ромашка, пырей ползучий, марь белая и другие ) сорняками.
В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой распаханностью земель, значительно сократилась численность всех видов животных и птиц. 
Животный мир лесов и лесостепных участков, водотоков сельсовета разнообразен и богат. На территории сельсовета распространены: крот обыкновенный, мышь лесная и полевая, хомяк обыкновенный, из хищников – волк, лисица обыкновенная, ласка и другие. Из пернатых – кряква, чирок, перепел, куропатка серая, журавль серый, тетерев, дятел зеленый, пустельга, чибис и другие.
В реках и водоёмах распространены: лещ, елец, голавль, язь, пескарь, ёрш, щука и другие.
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Полезные ископаемые, минеральные образования земной коры, химический состав которых позволяет использовать их в сфере материального производства населения, связанные с осадочными породами, разрабатываются главным образом для строительных целей карьерным способом.
На территории Соловцовского сельсовета существует месторождение:
- Иссинское месторождение карбонатных пород расположено в 6 км юго-восточнее р.п. Исса между селом Николаевка и деревней Александровка. Месторождение комплексное. Вскрыша – четвертичные суглинки (керамзитовое сырье М500-600) – составляют по категории А+В+С – 9038 тыс.м.куб. и С2- 7924 тыс.м.куб. Глины келловея и байоса – кирпичное сырье, запасы составляют по категории А+В+С1 – 23366 тыс.м.куб. и С2-15154 тыс.м.куб. Запасы доломитов составляют по категории А+В+С1 – 98647,1 тыс.м.куб., известняков для производства извести категории А+В+С1 – 27721,3 тыс.м.куб и С2 – 13042 тыс.м.куб. Разрабатываются только известняки и доломиты. Керамзитовые суглинки и кирпичные глины складируются в отвалы. 
 Рекреационный потенциал
  Основу рекреационного потенциала составляют реки и искусственные пруды и леса. 
  В настоящие время обустроенных площадок для зоны отдыха населения на территории Соловцовского сельсовета не имеется.
Особо охраняемые природные территории
К землям особо охраняемых территорий (ООТ) относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.
Объекты культурного наследия
Объекты культурного наследия на территории Соловцовского сельсовета  отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории
На территории Соловцовского сельсовета особо охраняемых природных территорий нет. 

Земельный фонд
Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны.
Общая площадь в административных границах Соловцовского сельсовета  составляет 15275 га.
Наличие и распределение земельного фонда
Соловцовского сельсовета по категориям земель
                                                                                                                  Таблица1 
	Наименование
показателей
	Общая площадь
земель

	
	га
	%

	            1. Земли сельскохозяйственного назначения
	14039
	91,9

	            2. Земли населенных пунктов
	671
	4,4

	            3. Земли промышленности, транспорта, энергетики              
	362
	2,4

	            4.  Земли особо охраняемых территорий  и объектов                   
	-
	-

	            5. Земли лесного фонда
	203
	1,3

	            6. Земли водного фонда
	-
	-

	            7. Земли запаса
	-
	-

	            Итого земель в границах сельсовета
	15275
	100


*площадь определена электронным картографическим способом
Структура земельного фонда по категориям (%)
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Из общей площади территории муниципального образования 91,9% занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Земли населенных пунктов составляют 671 га (4,4%).
Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые промышленными предприятиями, землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в муниципальном образовании 362га (2,4%). Они используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.
Земли лесного фонда на территории муниципального образования составляют 203 га (1,3%). 
Современная экологическая обстановка
Важнейшим фактором, влияющим на качество жизни населения, является благоприятная экологическая обстановка. От нее во многом зависит состояние здоровья населения. Здоровая и чистая среда обитания, рациональное природопользование способствует также повышению инвестиционной привлекательности территории.
Экологическая ситуация на территории Соловцовского сельсовета, в целом, благоприятная.
Уровень загрязнения воздушной среды невысокий, ввиду отсутствия на территории Соловцовского сельсовета крупных промышленных предприятий.
На территории Соловцоского сельсовета загрязнителями воздуха, почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод являются железнодорожный и автомобильный транспорт, кладбища, скотомогильники, объекты сельскохозяйственных предприятий.
Охрана воздушной среды.
Генеральным планом предлагается осуществление ряда мероприятий по охране окружающего воздуха:
· правильное размещение объектов нового жилищного и промышленного строительства с учетом господствующего направления ветра;
· оптимизация производства с последующим обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон на сельскохозяйственных предприятиях поселения, расположенных вблизи селитебных территорий;
· оптимизацию транспортной системы, включающую реконструкцию, капитальный ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения;
· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.
Важность мероприятий по оптимизации транспортной системы очевидна, поскольку в сельском поселении, как и во всем районе в целом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка автотранспортных средств и, как следствие, увеличению выбросов от них.
Для снижения негативного воздействия передвижных источников на атмосферный воздух предлагается:
· привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту, регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;
· улучшать качество дорожного покрытия автомагистралей.
Требования к охране воздушной среды от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.2.02.06-99.
Охрана поверхностных и подземных вод
Поверхностные воды
По территории Соловцовского сельсовета протекают реки Исса, Пелетьма, Маровка, Мордова, ручьи и пруды.
В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.
В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса мероприятий по охране поверхностных и подземных вод:
- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов соору-жениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-ния вод в соответствие с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;
- установление границ водоохранных зон в соответствии с «Правилами установле-ния на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос вод-ных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;
- закрепление на местности границ водоохранных зон специальными информацион-ными знаками осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных за-щитных полос поверхностных водных объектов, в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (Водный кодекс РФ).
В границах прибрежных защитных полос запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Требования к охране поверхностных вод от загрязнения должны соответствовать ГОСТ 17.1.3.13-86. Не допускается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых зда-ний, которые не обеспечены сооружениями для предотвращения загрязнения водных объ-ектов.
Подземные воды
В качестве источников водоснабжения на территории поселения используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через артезианские скважины.
Одним из основных мероприятий по обеспечению качественной водой населения является охрана источника водоснабжения. В соответствии с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов хозяйственно-питьевого назначения» предусматривается особый режим землепользования и хозяйственной деятельности на территории трех поясов.
Другим важным мероприятием по обеспечению населения качественной водой является производственный контроль качества воды, улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения.
Охрана почвенного покрова
Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием земель.
Мероприятия по противоэрозионной обработке почв включают: контурную обработку почв, глубокую или комбинированную вспашку, плоскорезную обработку почв с сохранением на поверхности стерни и др. 
Для устранения эрозии почвы на склонах оврагов предлагается террасирование склонов и укрепление откосов путем дернования их газонами и посадки древесных насаждений, имеющих развитую корневую систему.
К агрохимическим приемам относится применение органических и минеральных удобрений, способствующих развитию мощной корневой системы и лучшему росту растений, улучшению структуры почвы, ее водопроницаемости. Дозы и виды удобрений, сроки и способы их внесения дифференцированы в зависимости от степени эродированности почв и времени проявления эрозии.
При проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции в том числе, следует предусмотреть мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности, с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда (скверы, парки, аллеи и т.п.).
Охрана окружающей среды от воздействия шума
Для уменьшения уровня шума до допустимых норм 25-35 децибел генеральным планом предлагается следующие мероприятия:
- дифференциация уличной сети на улицы магистрального значения, главные улицы и дороги, улицы в жилой застройке, проезды;
- вдоль улиц поселкового значения и главных улиц предлагается посадка газоустойчивых деревьев с густой кроной.
Предприятия следует располагать на достаточном расстоянии от жилой застройки в соответствие с расчетными санитарно-защитными зонами указанных предприятий.
Организация сбора и вывоза коммунальных отходов
В населенных пунктах сельсовета сбор отходов осуществляется специализированным транспортом каждый четверг по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем. Ведется работа по заключению договоров с населением. 
 В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, предотвращения неблагоприятных экологических ситуаций и нанесения ущерба природе, а также для удовлетворения нужд экономики в природных ресурсах при их рациональном использовании, восполнении и сохранении необходимых запасов принята государственная программа Пензенской области «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области» (постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 N 681-пП (с последующими изменениями).


[bookmark: _Toc121901706]2.3 Экономический потенциал развития территории
Экономический сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия сельсовета. Экономическая база Соловцовского сельсовета представлена предприятиями, организациями по следующим видам экономической деятельности: производственные предприятия, сельское хозяйство, торговля, образование, здравоохранение.
          Промышленность
В составе производственных предприятий сельсовета:
ООО «Иссинский КСМ» специализируется на производстве строительных материалов нерудных (щебень, доломитовая мука). Численность работающих составляет -80 человек.
Внесением изменений в Генеральный план земельные участки с кадастровыми номера: 58:09:0050602:41 площадью 2,10 га, 58:09:0050602:42 площадью 2,80 га, 58:09:0050602:43 площадью 2,10 га, 58:09:0050602:44 площадью 7,00 га, 58:09:0050602:46 площадью 7,00 га, 58:09:0050602:47 площадью 2,10 га, 58:09:0050602:48 площадью 1,40 га, 58:09:0050602:49 площадью 3,50 га, 58:09:0050602:36 площадью 3,06 га, 58:09:0050602:183 площадью 15,00 га (общей площадью 46,06 га) на разработку недр (карьер). Перевод земель из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» площадь 46,06 га.  
         Сельское хозяйство
Сельское хозяйство - исторически традиционная специализация, которая лежит в основе территориальной организации хозяйства сельсовета.
На территории Соловцовского сельсовета осуществляют финансово-хозяйственную деятельность сельскохозяйственные предприятия: ООО «Черкизово-Растениеводство», ООО «Русь». 
Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых, подсолнечника.
Одной из форм экономической активности населения является ведение личного подсобного хозяйства, что для многих жителей является единственным источником доходов.
На территории сельсовета имеются  КФХ-1 и ЛПХ-280.
Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, птицы; производством молока занимается население сельсовета.
Поголовье  животных у населения
                                                                                                Таблица 2
	Виды с/х животных
	Кол-во

	КРС - всего
	78

	в том числе коровы
	34

	Свиньи
	404

	Овцы и козы
	336

	Лошади
	-

	Птицы
	5125



Природно-климатические условия территории Соловцовского сельсовета благоприятны для развития сельского хозяйства. Природные условия и предшествующий опыт хозяйственной деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности сельскохозяйственного производства - растениеводства (зерно, подсолнечник и др.).
Территория, занимаемая сельскохозяйственными землями, используется сельскохозяйственными предприятиями, личными подсобными хозяйствами для производства товарной сельскохозяйственной продукции. Здесь возможно размещение новых и реконструкция существующих объектов АПК.
Участки сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы охранных зон, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом их использования.
Перспектива развития в агропромышленном комплексе
Сложившаяся специализация сельского хозяйства по производству молока, мясо выращиванию зерновых и кормовых культур, соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохранится на перспективу.
Основной целью развития сельсовета является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.
Реализация этой цели на уровне сельсовета возможна лишь на основе государственной политики, программ развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов Пензенской области и соответствующего их финансирования.
Основными социально-экономическими приоритетами развития сельсовета является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.
Генеральным планом Соловцовского сельсовета рекомендуется:
- увеличение посевных площадей;
- обновление сельскохозяйственной техники;
- организация выращивания овощей закрытого грунта в личных подсобных хозяйствах.
[bookmark: _Toc39668352][bookmark: _Toc121901707]2.4 Демографический потенциал
Современное положение и демографические тенденции развития
  Динамика численности населения
Анализ демографической ситуации позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения и в последующем формировать новые архитектурно-планировочные решения в организации территориального планирования. 
Численность населения на 01.01.2022 года составляет 730 человек, в трудоспособном возрасте 290 человек, старше трудоспособного возраста 370 человек.

 Численность населения представлена в таблице 3.
Численность населения на 01.01.2022 г.
         Таблица 3
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Количество    населенных пунктов
	Численность (чел)

	1
	с. Соловцово
	7
	306

	2
	с. Маровка
	
	92

	3
	с. Грибоедово
	
	13

	4
	с. Дмитриевка
	
	189

	5
	д. Александровка
	
	10

	6
	с. Архаровка
	
	119

	7
	с. Сипягино
	
	1

	
	Итого
	
	730



В структуре современного расселения доминирует административный центр -           с. Соловцово с населением 306 человек и село Дмитриевка с населением 189 человек. 
В них сосредоточены основные  социально-значимые объекты. Населенные пункты  обеспечены  инженерной инфраструктурой, требующей ремонта.

Численность населения в разрезе населенных пунктов с 2018-2022 гг.

             Таблица 4
	Наименование населённых пунктов
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	с. Соловцово
	358
	351
	320
	313
	306

	с. Маровка
	106
	103
	97
	93
	92

	с. Грибоедово
	19
	19
	18
	15
	13

	с. Дмитриевка
	273
	273
	208
	194
	189

	д. Александровка
	18
	16
	13
	13
	10

	с. Архаровка
	121
	118
	123
	122
	119

	с. Сипягино
	1
	1
	1
	1
	1

	Итого 
	896
	881
	780
	751
	730



По состоянию на 01.01.2018 года численность населения составляла 896 человек. За 5 лет она уменьшилась на 166 человек, и на 01.01.2022 года данный показатель составил 730 человек.
На рисунке 2 представлена общая динамика изменения численности населения Соловцовского сельсовета.
Изменение динамики численности населения
за период 2018 – 2022 гг.


Рис. 2
Таким образом, тенденцию к уменьшению численности населения можно проследить на  протяжении всего рассматриваемого периода.
Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении остается непростой, и в целом, характерна всероссийской тенденции.
Для изучения интенсивности воспроизводства населения используются относительные показатели естественного движения населения, которые исчисляются как отношение числа демографических событий за календарный год к среднегодовой численности всего населения или его части. Они выражаются в промилле ‰ и характеризуют уровень явления в расчете на 1000 чел.
Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, и механическое движение населения (миграция) (таблица 3).
Коэффициенты смертности и рождаемости определяются по следующим формулам:
[image: m = \frac{M_x}{P_x}] Х 1000,
[image: n = \frac{N_x}{P_x}] Х 1000,
где Mx — число смертей за данный год,
Nx — число рождений за данный год,
Px — средняя численность населения за год.
Рождаемость и смертность
Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения. В рассматриваемый период (2018-2022гг.) показатели рождаемости оставались относительно низкими. В 2018 году в Соловцовском  сельсовете родилось 3 детей. Этот же показатель на 01.01.2022 г. составил 6 чел, т.е. показатель роста рождаемости незначителен. Общий коэффициент рождаемости изменился с 3,3‰ в 2018 году до 8,2‰ в 2022 году. Самый высокий коэффициент рождаемости зарегистрирован в 2022 году.
Вторым компонентом, определяющим естественный прирост населения, является показатель смертности. Коэффициент смертности изменился с 14,5 ‰ до 20,5‰.
Смертность в Соловцовском сельсовете на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 2,5 раза.
Демографические показатели естественного
и механического движения населения
             Таблица 5
	№
п/п
	Показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	1
	Численность постоянного населения на 01.01., чел.
	896
	881
	780
	751
	730

	2
	Рождаемость
	3
	3
	2
	5
	6

	3
	Смертность
	13
	13
	20
	20
	15

	4
	Естественный прирост населения
прирост (+), убыль (-), чел
	-10
	-10
	-18
	-15
	-9

	5
	Выбыло
	38
	13
	85
	6
	2

	6
	Прибыло
	8
	8
	2
	0
	0

	7
	Миграционный прирост (+), убыль (-) 
	-30
	-5
	-83
	-6
	-2

	8
	Общий прирост (убыль), чел.
	-40
	-15
	-101
	-21
	-11

	9
	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	3,3
	3,4
	2,6
	6,7
	8,2

	10
	Общий коэффициент смертности, промилле
	14,5
	14,8
	25,6
	26,6
	20,5



Естественное движение населения

Рис. 3














Динамика миграционного процесса


Рис. 4
Миграционные процессы не оказывают влияния на демографическую ситуацию.
Анализ естественного и механического движения населения за период с 2018 по 2022 годы свидетельствует о том, что в Соловцовском сельсовете сложилась в целом не совсем благоприятная  ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Факторами сокращения численности населения муниципальном образовании является невысокая рождаемость и высокий уровень смертности.
          Возрастная структура поселения
На 01.01.2022 года в возрастной структуре населения лица трудоспособного возраста составляли 39,3% (290 чел.), старше трудоспособного – 50,7% (370 чел.), моложе трудоспособного –10,0 % (73 чел.). Численность лиц, старше трудоспособного возраста в 5,1 раза больше численности лиц моложе трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в Соловцовском сельсовете.
Динамика возрастной структуры населения Соловцовского сельсовета за 2018-2022 годы представлена в таблице 6.
               Таблица 6
	Показатели
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Численность населения моложе трудоспособного возраста, чел.
	98
	96
	87
	73
	73

	Численность населения трудоспособного возраста, чел.
	458
	450
	342
	310
	290

	Численность населения старше трудоспособного возраста, чел.
	340
	335
	351
	368
	370

	Итого 
	896
	881
	780
	751
	730



                                                    Возрастная структура населения

Рис.5
Главной особенностью динамики возрастного состава населения Соловцовского сельсовета на современном этапе является старение населения. Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.
Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличение экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.
Выводы:
1. Наблюдается депопуляция населения в Соловцовском сельсовете, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, высокой смертностью. Миграционные процессы характеризуются отрицательным миграционным приростом.
2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.
3. В ближайшее время резкого изменения в демографической ситуации не предвидится.
Ближайшей задачей является создание условий для улучшения основных демографических процессов, затем и переход к естественному воспроизводству населения.
Мероприятия по улучшению демографической ситуации:
1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем население и реформированию и модернизации ЖКХ.
2. Создание новых производств, увеличение производственных площадей, которые позволят создать новые рабочие места, привлечь в поселение кадры из других регионов.
3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей поселения, рост количества рабочих мест.
4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.
5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:
- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;
- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;
- создание условий для роста культурного уровня населения;
- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.
6. Оказание содействия переселению граждан в Соловцовский сельсовет из других регионов.
Трудовые ресурсы и занятость населения
Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.
Баланс трудовых ресурсов включает систему показателей, характеризующих численность экономически активного населения в границах Соловцовского сельсовета с учетом возрастнополового состава, соотнесенную с наличием и качеством рабочих мест.
Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудоспособного возраста, занятые в производстве. По данным на 01.01.2022 год их численность составила 290 человек или 39,7% от численности населения поселения. В таблице 7 приведен баланс трудовых ресурсов и занятость населения.

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения
                                                                                                                  Таблица 7
	Наименование
	человек

	Население 
	730

	Трудовые ресурсы всего
	290

	Численность занятых: в т.ч. в экономике поселения
	232

	Органы управления
	4

	Сельское хозяйство
	35

	Промышленность, транспорт
	16

	Здравоохранение
	2

	Образование  
	10

	Культура
	4

	Социальная сфера
	10

	Оптовая и розничная торговля
	15

	Прочие виды деятельности
	136

	Лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве
	10

	Работающие за пределами поселения
	46

	Численность безработных
	2



Численность работников занятых в экономике Соловцовского сельсовета составляет 232 человек. Занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве – 10 человек. В связи с отсутствием мест приложения труда на территории сельсовета, часть населения – 37 человек работает за пределами сельсовета, преимущественно в городах Пенза и Москва.
В последние годы для сельсовета обострилась проблема несоответствия имеющейся профессионально-квалификационной структуры потребностям экономики, а также дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда.
Основными направлениями улучшения баланса трудовых ресурсов являются:
·  реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;
·  приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;
·  создание системы профилактики социально значимых заболеваний;
·  создание условий для притока квалифицированных специалистов и  
   экономически активного населения в регион;
·  перспективы создания рабочих мест.
В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности. 
Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.
 Расселение
Сформировавшаяся современная система расселения Соловцовского сельсовета обусловлена экономико-географическим положением поселения на территории Иссинского района, ее природно-климатическими особенностями, историческими процессами освоения, демографической, социально-экономической и градостроительной ситуацией и имеет свои особенности.
Каркас расселения представлен линейными элементами – основными транспортными магистралями, вдоль которых сформировались оси расселения, и узловыми элементами, которыми в данном случае выступает центральный населенный 
пункт поселения – с.Соловцово, где сосредоточена система культурно-бытового и административного обслуживания.
Соловцовский сельсовет находится в юго-восточной части района.
С районным центром территория Соловцовского сельсовета связана автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения «Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино – р.п.Исса)».
Плотность расселения составляет порядка 5,1 чел/кв.км.
Наиболее людными населенными пунктами являются с. Соловцово, с. Дмитриевка, 
с. Архаровка, с.Маровка. Связь между населенными пунктами осуществляются по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения «Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино-р.п.Исса)» и местного значения «Николаевка-Исса-Алесандровка-Дмитриевка», «Лунино-Исса»-Дмитриевка-Карьер, «Подъезд к с.Грибоедово», «Подъезд к с.Маровка».
[bookmark: _Toc121901708]2.5 Жилищный фонд
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.
Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом.
Жилой фонд Соловцовского сельсовета представлен индивидуальной застройкой.
Техническое состояние жилищного фонда сельсовета удовлетворительное. По состоянию на 01.01.2022 г. В сельсовете насчитывалось 484 домовладений. Общий размер жилищного фонда составил 27,4 тыс.м². Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 35,1 м².
Характеристика существующего жилого фонда
Соловцовкого сельсовета Иссинского района на 01.01.2022 г.
                                 Таблица 8 
	Наименование
населенных пунктов
	Численность населения
	Индивидуальный жилой фонд всего
	Средняя обеспеченность
м²/чел

	
	
	кол-во домов
	тыс.м² общей площади
	

	Всего
	730
	484
	27,400
	35,1

	с.Соловцово
	306
	175
	13,238
	41,4

	с.Маровка
	92
	81
	3,440
	35,5

	с.Грибоедово
	13
	21
	0,927
	51,5

	с.Дмитриевка
	189
	84
	5,261
	25,2

	с.Александровка
	10
	29
	1,137
	87,5

	с.Архаровка
	119
	91
	3,317
	27,0

	с.Сипягино
	1
	3
	0,080
	80,0


Индивидуальный жилой фонд имеет полное и частичное благоустройство.

Оборудование жилого фонда на 01.01.2022 г.
                                                                                                                               Таблица 9
	Наименование муниципальных образований
	Общая площадь жилых помещений тыс. м²
	В том числе оборудованная


	
	
	всеми 
видами
одно-
вре-менно
	водо-прово-дом
	канали-зацией

	отопле-нием
	горячим водо-снабже-нием
	ваннами
(душем)
	газом
(сете-вым)
	наполь-ными
электро-
плитами

	Соловцовский сельсовет
	27,4
	-
	14,8
	2,5
	14,8
	-
	2,5
	14.8
	-



Жилой фонд по проценту износа
Таблица 10
	Наименование муниципального образования
	от 0 до 30%

	от 31% до 65 %
	от 66% до 70 %
	Свыше 70%

	
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%
	тыс.кв.м
	%

	Соловцовский сельсовет
	-
	-
	27,4
	100
	-
	-
	-
	-


Новое жилищное строительство на территории сельсовета обеспечивается за счет индивидуального строительства. 
         Строительство жилья планируется вестись за счет бюджетных средств по ипотечному кредитованию программ и долгосрочных кредитов, выделяемых из федерального бюджета для многодетных семей.
Постепенная стабилизация и улучшение социально-экономической ситуации в регионе, в районе и в поселениях, способствует возрастанию объемов жилищного строительства на расчетный срок.
Прогноз развития жилищного комплекса
В современных условиях особую актуальность приобретает сохранение и обновление существующего жилья, получение дополнительных объемов жилой площади за счет реконструкции и модернизации жилищного фонда Соловцовского сельсовета. 
Направления развития жилищного строительства
При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде определены следующие направления:
1. Повышение качества жилья за счет:
а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции существующего жилого фонда;
б) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;
в) внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов.
2. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.
Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства. Преимущественный тип застройки рекомендован как индивидуальная малоэтажная, с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.
Застройка территорий должна производиться с учетом противопожарных требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технических нормативов Российской Федерации.
[bookmark: _Toc39668355][bookmark: _Toc121901709]2.6 Транспортная инфраструктура
Транспортная сеть на территории Соловцовского сельсовета представлена   железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.
Железнодорожный транспорт
В настоящее время по территории сельсовета проходит однопутный электрифицированный участок железнодорожной  линии Рузаевка-Пенза Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД». На территории сельсовета расположен остановочный пункт 37 км. Протяженность по территории сельсовета составляет  12,2 км.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги играют ключевую роль в социально-экономическом развитии сельского поселения и региона в целом. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится  по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области  здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов  жилищного строительства, улучшения качества жизни населения.
Отсутствие благоустроенных дорог является одной из причин снижения численности сельского населения, приводит к увеличению доли транспортных издержек в себестоимости продукции, сопровождается значительными потерями от бездорожья в сельскохозяйственном производстве.
В целях обеспечения устойчивого, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Пензенской области, удовлетворения спроса населения в пассажирских перевозках, развития сети автомобильных дорог общего пользования принята государственная программа Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы».
По территории  Соловцовского сельсовета проходит автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино-р.п.Исса») и автодороги местного значения «Николаевка-Исса-Александровка-Дмитриевка», «Лунино-Исса»-Дмитриевка-Карьер», «Подъезд к с.Грибоедово», «Подъезд к с.Маровка».
Список автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области
(в ред. Постановления Правительства Пензенской области от 14.02.2019 №88-пП)

             Таблица 11
	№ 
п/п
	Наименование
	Идентификационный номер
	Адрес

	1
	2
	3
	4

	1
	Сооружение (Автомобильная дорога
"р.п. Лунино - р.п. Исса")
	58-ОП-РЗ-К-85
58-ОП-РЗ-К-174
	Пензенская область, начало автодороги: Пензенская область, Лунинский район, пересечение с ж/д 85 м восточнее ориентира, адрес ориентира: р.п. Лунино, ул. Нагорная, 72; конец автодороги: восточнее здания, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район,
р.п. Исса, ул. Ленина, д. 40



Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду  и обеспечению сельсовета  необходимыми ресурсами. Большое значение для  транспортных связей имеет личный автотранспорт.
Услуги по перевозке пассажиров на территории сельсовета оказывают междугородние индивидуальные предприниматели, ООО «Рассвет» ежедневно по автобусным маршрутам: «Исса - Пенза», «Рузаевка-Пенза», «Пенза-Рузаевка», по автобусному маршруту «Исса-Дмитриевка» (вторник, суббота). 
На территории Соловцовского сельсовета утверждена программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016 - 2026 годы» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 22.02.2017 №10-п).

Улично-дорожная сеть Соловцовского сельсовета 
                                                                                                                        Таблица 12
	№
п.п
	Наименование дороги
	Протяженность в метрах

	
	
	всего
	с усовер-шенствованнымпокрытием (асфальт)
	с твердым типом покрытия (пгс, щебень, гравий, брусчатка)
	Грун-товые

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	с. Соловцово

	1
	Ул. Набережная
	2467
	
	щебень
	

	2
	Ул. Центральная
	2720
	
	щебень
	

	3
	Ул. Молодежная
	1206
	
	щебень
	

	с.Маровка

	4
	Ул. Садовая
	367
	
	щебень
	

	5
	Ул. Черокманова
	2379
	
	щебень
	

	с. Грибоедово

	6
	Ул.  Майская
	1354
	
	щебень
	

	с.Дмитриевка

	7
	Ул. Центральная
	1520
	
	щебень
	

	8
	Ул. Молодежная
	584
	
	щебень
	

	9
	Ул. Школьная
	363
	
	щебень
	

	10
	Ул. Луговая
	373
	
	щебень
	

	с. Архаровка

	11
	Ул. Центральная
	1982
	
	щебень
	

	12
	Ул. Приовражная
	672
	
	щебень
	

	13
	Ул. Садовая
	1216
	
	щебень
	

	д. Александровка

	14
	Ул. Заречная
	797
	
	щебень
	

	15
	Ул. Ударная
	263
	
	щебень
	

	
	 Итого
	18263
	
	
	



Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи населенных пунктов с производственными объектами, с кварталами жилых домов, с общественной застройкой.
Улично-дорожная сеть представлена в основном грунтовыми дорогами.
Общая протяженность улично-дорожной сети по населенным пунктам сельсовета составляет 18,263км. 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
По развитию улично-дорожной сети:
- благоустройство улиц и ремонт дорожного полотна и тротуара;
- освещения улиц в населенных пунктов и замена светильников уличного освещения на энергосберегающие (светодиодные);
- организация площадок с необходимым количеством парковочных мест для временного хранения автомобилей перед зданиями общественного назначения.
Осуществление мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будут содействовать обеспечению круглогодичной транспортной доступности, большей безопасности проживания жителей и привлекательности поселения для застройщиков.
Трубопроводный транспорт
По территории Соловцовского сельсовета с юга на север проходит магистральный нефтепродуктопровод «Пенза - Саранск», производительность 110 куб. м/час, пропускная способность 0,8 млн.тонн в год, диаметр трубы 219 мм, в эксплуатации с 1985 года. Протяженность на территории сельсовета составляет около 7,4 км.
С севера на юго-восток проходит газоотвод «Исса-Никольск», протяженностью 15,3 км.
[bookmark: _Toc39668356][bookmark: _Toc121901710]2.7 Инженерная инфраструктура
На территории Соловцовского сельсовета утверждена программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2017 - 2021 годы с перспективой до 2027 года» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 22.02.2017  №10-п).
Водоснабжение
В качестве источников водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через водозаборы, шахтные колодцы и родники.
Населенный пункт с.Соловцово снабжают питьевой водой 2 артезианских скважины, 2 водонапорных башни; с.Маровка 1 артезианская скважина 1 водонапорная башня; с.Дмитриевка 1артезианская скважина, 1 водонапорная башня; с.Архаровка артезианская скважина с водонапорной башней.
В с.Грибоедова, д.Александровка, с.Сипягино водопровод отсутствует.
Обслуживание систем водоснабжения и обеспечение населения водой осуществляет ООО «Раздолье».
Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета –14,0388км. Износ – 55%.  
Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. В целях удовлетворения потребности населения в воде питьевого качества и бесперебойного водоснабжения необходимо предусмотреть замену труб водопроводных сетей.
При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.
Действующие источники водоснабжения на 01.01.2022 г.
Таблица 13 
	№ п/п
	Муниципальное образование/
населенный пункт
	Источник питьевого водоснабжения (артскважины, поверхностные источники)
	Балансодержатель источника водоснабжения (наименование ЮЛ/ИП), 
	Эксплуатирую
щая организация (наименование ЮЛ/ИП
	Про-
тяжен.
водопр. сетей

	
	Соловцовский сельсовет

	
	
	
	14038,8

	1
	с.Соловцово
	артскважина с водонапорной башней с.Соловцово,                 ул. Центральная,25А
кадастровый номер 58-58-16/012/2010-390
артскважина с водонапорной башней с.Соловцово,                 ул. Молодежная,30
кадастровый номер 58-58-16/012/2010-391
	Соловцовский
сельсовет
	ООО «Раздолье»
	4123,8 м

	2
	с.Маровка
	артскважина с водонапорной башней с.Маровка,640м севернее жилого дома №55 по ул. Черокманова                
кадастровый номер
58:09:0290101:166
	Соловцовский
сельсовет
	ООО «Раздолье»
	3915,0м

	3
	с.Дмитриевка
	артскважина с.Дмитриевка,                 ул.Центральная, д.64 
кадастровый номер 58:09:0170101:278
Водонапорная башня с.Дмитриевка, ул.Молодежная,д.21
кадастровый номер 58:09:0170101:279
	Соловцовский
сельсовет
	ООО «Раздолье»
	3500м

	4
	с.Архаровка
	артскважина с водонапорной башней с.Архаровка,                 ул. Центральная,1А
кадастровый номер: 58-58-16/005/2011-348
	Соловцовский
сельсовет
	ООО «Раздолье»
	2500м


Водоотведение
В настоящее время централизованной канализации на территории населенных пунктов нет.
Сточные воды от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией поступают в выгребные ямы. Вывоз стоков осуществляется по договорам по мере необходимости. 
Проектом изменений в генеральный план рекомендуется строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) с системами глубокой очистки сточных вод, включающие в себя септик  и фильтрующий колодец, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.
Электроснабжение
Электроснабжение Соловцовского сельсовета Иссинского района производится от Пензенской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения. Услуги электроснабжения оказывает ООО «ТНС энерго Пенза».
По территории Соловцовского сельсовета проходят линии электропередач ВЛ -220 кВ, ВЛ - 110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ, все села электрифицированы. На территории Соловцовского сельсовета находятся трансформаторные подстанции с различной мощностью, которые полностью обеспечивают электроэнергией населенные пункты и производственные центры. Трансформаторные подстанции размешены с учетом максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.
Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Перечень трансформаторных подстанций на территории 
Соловцовского сельсовета Иссинского района
Таблица 14
	№№  подстанции
	Мощность подстанции
	Место нахождения

	№1220
	40
	с.Соловцово

	№1063
	100
	с.Соловцово

	№1061
	160
	с.Соловцово

	№1165
	100
	с.Соловцово

	№1168
	160
	с.Соловцово

	№1117
	250
	с.Соловцово

	№1217
	40
	с.Соловцово

	№1135
	160
	с.Соловцово

	№1082
	100
	с.Маровка

	№1219
	100
	с.Маровка

	№1065
	63
	с.Грибоедова

	№1278
	200
	с.Дмитриевка

	№1279
	400
	с.Дмитриевка

	№1275
	160
	д.Александровка

	№1276
	250
	д.Александровка

	№1277
	400
	д.Александровка

	№1061
	160
	с.Архаровка

	№1080
	160
	с.Архаровка

	№1151
	100
	с.Архаровка

	№1280
	63
	с.Сипягино



Газоснабжение
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Соловцовского сельсовета  Иссинского района является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является 2 ГРС-«Исса», «Сов.Россия», которые поставляют природный газ с газораздаточных станций на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления.  Дефицита газа  сельсовет не имеет. В настоящее время  с.Соловцово, с.Маровка, с.Грибоедово, с.Дмитриевка, д.Александровка, с.Архаровка, газифицированы, с.Сипягино не газифицировано. Обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Протяженность газовых сетей составляет –30,4км. Износ-45%. Газификация  домовладений продолжается.
Связь
Телефонизация населения сельсовета осуществляется от аналоговой телефонной станции (АТС) , расположенной в с.Соловцово  АТСК-50/200 на 100 телефонных номеров  и обеспечивающей телефонной связью 46  абонентов в с.Соловцово, с.Маровка 9 абонентов и с.Грибоедова 3 абонента.  В с.Дмитриевка (АТС) цифровая Н-320 на 80 телефонных номеров и обеспечивающей телефонной связью 54 абонента с.Дмитриевка, д.Александровка 8 абонентов и с.Архаровка 10 абонентов. Во всех населенных пунктах  установлены таксофоны. На территории сельсовета действует мобильная связь: Мегафон, «Билайн».
Почтовая связь - одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). В настоящее время  реализовывается ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета. В с.Соловцово, с.Дмитриевка  расположены почтовые отделения. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение в Соловцовском сельсовете отсутствует. Котельная в с.Соловцово отапливает МБОУ «Средняя школа с.Соловцово», СДК с.Соловцово (КЧМ5-9, 2шт., 0,14 Гкал/час). Котельная в с.Дмитриевка отапливает филиал МБОУ «Лицей р.п.Исса Н.Н.Гаврилова» в с.Дмитриевка (Микро-50, 2шт., 0,126 Гкал/час). В  жилых домах  отопление газовое, индивидуальное (АОГВ). В с. Сипягино печное отопление – дрова.
Объекты коммунального хозяйства
Санитарная очистка территории Соловцовского сельсовета включает в себя мероприятия по складированию и вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию кладбищ, скотомогильников.
На территории Соловцовского сельсовета расположено  пять кладбищ, два скотомогильника (из них один ликвидирован).
 Кладбища-восточная часть с.Соловцово, северо-западнее с.Маровка, западнее с.Грибоедово, юго-восточная часть с.Дмитриевка, северо-восточная часть с.Сипягино. 
Санитарно-защитные зоны для кладбищ и скотомогильников не установлены.
Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон определены «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222).
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТКО принимается – 0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТКО, подлежащее утилизации за год, на расчетный срок составит 235 тонны.
Обращение с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья регламентируется Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) и Постановлением Правительства Пензенской области от 10.04.2020 г. № 226-пП «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Пензенской области» (далее Схема).
Иссинский район относится к северной зоне действия региональных операторов.
Согласно территориальной схеме накопление ТКО осуществляется потребителями следующими способами:
1) складирование в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
2) складирование в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
3) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
Для накопления ТКО применяются в основном контейнеры объемом 0,75 - 1,3 куб. м.
В населенных пунктах сельсовета сбор отходов осуществляется специализированным транспортом каждый четверг по графику, утвержденному региональным оператором по согласованию с потребителем. Ведется работа по заключению договоров с населением. 
Количество и объем контейнеров и (или) бункеров на контейнерной площадке устанавливается для МКД и индивидуальных жилых домов в соответствии с нормативами накопления ТКО, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 15.03.2018 N 133-пП.
Далее ТКО перевозится на полигон ТКО на территории Иссинского района (в 1 км на юго-восток от с.Симанки) мощность объекта 6000 тонн/год.


Характеристика скотомогильников на территории Соловцовского сельсовета
                                                                                    Таблица 15
	№ п/п
	Наименование
захоронения
	Регион
	Год захоронения
	Действующий или законсервированный
	Соответст
вие объекта  ветеринарно-санитарным требованиям
	Места захоронений, находящихся в зоне возможного затопл-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Скотомогильник свободный от сибиреязвенных трупов
	Пензенская область
Иссинский район
Соловцовский сельсовет 
с Дмитриевка
	1988
	ликвидирован (2020 г)
	соответствует
	Угрозы затопления нет

	2
	Скотомогильник свободный от сибиреязвенных трупов
	Пензенская область
Иссинский район
Соловцовский сельсовет 
с Соловцово
	1988
	действующий
	соответствует
	Угрозы затопления нет
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  Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания жителей поселения является создание системы обслуживания, при которой население всего поселения будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания.
  Важными показателями качества жизни населения является наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
Цель политики в сфере обслуживания состоит в создании для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - сельского поселения.
К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.
Согласно СНиП 2.07.01-89*, в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.
Согласно существующим нормам, объекты повседневного спроса должны размещаться в центрах системы расселения сельского поселения, в районном центре, к тому же возможным рассматривается осуществление части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия).
Центры системы социального обслуживания Соловцовского сельсовета сформированы на базе наиболее крупных населенных пунктов с.Соловцово, с.Дмитриевка  со стабильными транспортными связями между ним и районным центром р.п.Исса.
Емкость учреждений повседневного спроса целесообразно рассчитывать исходя из численности населения основных центров расселения и тяготеющих к ним населенных пунктов.
Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселения и социальных связей с центром районного обслуживания. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.
На территории Соловцовского сельсовета утверждена программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016 - 2026 годы» (постановление администрации Соловцовского сельсовета Иссинского района Пензенской области № 108-п от 27.12.2016  №76-п).
Предприятия  и организации на территории сельсовета по населенным пунктам на начало 2022 год:
с.  Соловцово
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2022 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	-

	Общеобразовательные школы (СШ)
	к-во/мест
	1/180

	ФАП
	к-во/посещение в смену
	1/10

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	1/150

	Библиотеки
	к-во
	1

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	1

	Сберкасса
	к-во
	-

	Торговые точки
	к-во/площадь
	3/180м2

	Столовая
	к-во/мест
	2/50

	Кафе
	к-во/мест
	-



с.Маровка
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2022 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	-

	Общеобразовательные школы (СОШ)
	к-во/мест
	-

	ФАП
	к-во/посещение в смену
	-

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	-

	Библиотеки
	к-во
	-

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	-

	Сберкасса
	к-во
	-

	Торговые точки
	к-во/площадь
	1/40м2

	Столовая
	к-во/мест
	-

	Кафе
	к-во/мест
	-





с. Дмитриевка
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2022 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	-

	Общеобразовательные школы 
	к-во/мест
	1/60

	ФП
	к-во/посещение в смену
	1/10

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	-

	Библиотеки
	к-во
	1

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	1

	Сберкасса
	к-во
	-

	Торговые точки
	к-во/площадь
	1/70 м2

	Столовая
	к-во/мест
	-

	Кафе
	к-во/мест
	-



с. Архаровка
	Виды учреждений и предприятия обслуживания
	Единица
измерения
	2022 год

	Детские дошкольные учреждения
	к-во/мест
	-

	Общеобразовательные школы (СОШ)
	к-во/мест
	-

	ФАП
	к-во/посещение в смену
	-

	Учреждения культурно - досугового типа (Клубы)
	к-во /мест
	-

	Библиотеки
	к-во
	-

	Аптеки и аптечные киоски
	к-во
	-

	Почта
	к-во
	-

	Сберкасса
	к-во
	-

	Торговые точки
	к-во/площадь
	1/70 м2

	Столовая
	к-во/мест
	-

	Кафе
	к-во/мест
	-



На территории населенных пунктов с.Грибоедово, д.Александровка, с.Сипягино социально-значимых объектов не имеется.
Образование
Система образования Соловцовского сельсовета представлена: 
 - МБОУ «Средняя школа с.Соловцово» (проектная мощность – 192 мест, обучается 27 человек).
- Филиал МБОУ «Лицей р.п.Исса имени Н.Н.Гаврилова» в с.Дмитриевка (проектная мощность – 60 мест, обучается 13 человек).

	Характеристики объектов системы образования
Таблица 16

	№
п/п
	Адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Существующие объекты
	Объекты, планируемые к строительству +/-
	Объекты, планируемые к реконструкции +/-

	
	
	Год
постройки
	% износа /
количество произведенных
капитальных ремонтов
	Наличие подключения к
инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличие оборудования
обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая
мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	
	

	1.
	МБОУ «Средняя школа с.Соловцово,
 ул. Центральная,14
	1977
	
	имеется
	имеется
	192/17
	16
	

-


	

-



	2.
	Филиал  МБОУ              " Лицей  р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова"  в           с. Дмитриевка
	1985
	
	имеется
	имеется
	60/15
	5
	

-
	

-

	Характеристики объектов системы здравоохранения
Таблица 17

	№
п/п
	Адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Существующие объекты
	Объекты, планируемые к строительству +/-
	Объекты, планируемые к реконструкции +/-

	
	
	Год
постройки
	% износа /
количество произведенных
капитальных ремонтов
	Наличие подключения к
инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличие оборудования
обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая
мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	
	

	1.
	Фельдшерско акушерский пункт, с. Соловцово ул. Центральная, 26
	1982
	
	имеется
	имеется
	20/10
	1
	
-
	
-

	2.
	Фельдшерский пункт, с.Дмитриевка ул.Школьная, 10
	1978
	
	имеется
	имеется
	20/10
	1
	
-
	
-



	Характеристики объектов системы культуры, досуга
Таблица 18 


	№
п/п
	Адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Существующие объекты
	Объекты, планируемые к строительству +/-
	Объекты,, планируемые к реконструкции +/-

	
	
	Год
постройки
	% износа /
количество произведенных
капитальных ремонтов
	Наличие подключения к
инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличие оборудования
обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая
мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	
	

	1.
	СДК с.Соловцово,            ул. Центральная,16
	1964
	60%/1
	имеется
	имеется
	150/150
	2
	
-
	
-









Здравоохранение
В систему здравоохранения Соловцовского сельсовета входят один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), расположенный в с. Соловцово и один фельдшерский пункт (ФП) в с.Дмитриевка.
Специализированную квалифицированную медицинскую помощь жители населенных пунктов Соловцовского сельсовета могут получить в районном центре – 
р. п.Исса, перечень специализированных услуг предоставляется только в г. Пенза.
Сокращение рождаемости, увеличение смертности, старение населения, уровень общей заболеваемости населения и другие демографические факторы настоятельно требуют изменений в структуре здравоохранения, прежде всего в области охраны здоровья матери и ребенка, а также в отношении обслуживания лиц пожилого возраста.
Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.
В районе и области принят ряд ведомственных целевых программ по здравоохранению, которые направлены на:
- снижение смертности населения от предотвратимых причин;
- улучшение эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваниями социального характера;
- сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
- укрепление здоровья детей и подростков;
- обеспечение квалифицированными кадрами.
Культурно - досуговая деятельность
Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в первую очередь, молодежи.
На территории Соловцовского сельсовета находятся:
Сельский Дом культуры (СДК) с.Соловцово муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центральный районный Дом культуры» Иссинского района Пензенской области, вместимость -150 чел., этажность- 1, площадь - 640,4 м2.
Библиотека в с. Соловцово муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Иссинского района Пензенской области, книжный фонд библиотеки - 7606 экземпляров.
Библиотека в с.Дмитриевка муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Иссинского района Пензенской области, книжный фонд библиотеки – 5028 экземпляров.
  Основными задачами в сфере культуры сельсовета  являются:
- сохранение и развитие ранее накопленного культурного потенциала данной местности, создание условий для приобщения местных жителей к отечественным и мировым культурным ценностям, разнообразия культурной жизни, удовлетворение и развитие культурных потребностей и творческих способностей;
- возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов и ремесел, приобщение молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;
- сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;
- обеспечение сохранности книжного фонда библиотек, предоставление доступности жителям сельского поселения информационных ресурсов, накопленных в библиотеках страны;
- развитие системы кинообслуживания населения, организация киноклубов познавательной направленности.
Физкультура и спорт
Занятия спортом, физическое воспитание являются важным фактором, способствующим поддержанию здорового образа жизни, формированию положительных ценностных ориентаций населения.
Основной задачей развития физкультурно-спортивных учреждений поселения является создание условий, необходимых для формирования у населения потребности в здоровом образе жизни, для возрождения массового спорта и массовой физической культуры.
На территории Соловцовского сельсовета  расположены объекты физкультуры и спорта:  1 спортзал, 1 спортивная площадка при общеобразовательном учреждении и детская спортивная площадка в с.Соловцово.
[bookmark: _GoBack]              - предусматривается строительство детской спортивной площадки в с.Дмитриевка: ул.Школьная площадь 0,05 га (часть квартала 58:09:0170101).
Основные мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
- развитие материально-технической базы, реконструкция имеющихся спортивных объектов;
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;
- организация и проведение массовых соревнований среди детей.
Система торгово-бытового обслуживания
Традиционно одной из важнейших сфер в удовлетворении основных потребностей населения является обеспечение в сфере торговли и бытового обслуживания, общественного питания. В данных сферах в последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль стали играть представители частного капитала.
На территории сельсовета работают: 3 магазина в с.Соловцово, 1 магазин с.Маровка, 1 магазин с.Дмитриевка, 1 магазин с.Архаровка.
Население населенных пунктов с.Грибоедово, д.Александровка, с.Сипягино обеспечивается товарами первой необходимости  выездными автолавками. 
Предприятие питания представлено двумя столовыми, расположенных в с. Соловцово (50 посадочных мест).
[bookmark: _Toc121901712]2.9 Функционально-планировочная структура территории
Функциональное зонирование территории
Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.
Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов.
Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное их назначение.
Функциональное зонирование территории поселения выполняется на основе комплексного анализа территории с учётом природных и техногенных планировочных ограничений, ресурсного потенциала территории (лесосырьевых, минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов), а также проектной планировочной структуры территории.
Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель.
Функциональное зонирование территории Соловцовского сельсовета формируется на основе сложившейся структуры функционального зонирования.
В настоящее время на территории Соловцовского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
2. Общественно-деловые зоны
3. Производственная зона 
4. Зона сельскохозяйственных угодий
5. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
6. Зона рекреационного назначения
7. Зона кладбищ 
8. Зона складирования и захоронения отходов
Сущность функционального зонирования территорий заключается в создании системы территорий с эффективным землепользованием с учетом выявленных территориальных ресурсов и ограничений.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, для ведения личного подсобного хозяйства, для размещения блокированной жилой застройки. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.
В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м. 
Производственная зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей; - иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур. В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садоводческую застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.
При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 
Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
Внесением изменений в генеральный план Соловцовского сельсовета на территории поселения планируется изменение границ производственной зоны в связи с включением  земельных участков с кадастровыми номера: 58:09:0050602:41 площадью 2,10 га, 58:09:0050602:42 площадью 2,80 га, 58:09:0050602:43 площадью 2,10 га, 58:09:0050602:44 площадью 7,00 га, 58:09:0050602:46 площадью 7,00 га, 58:09:0050602:47 площадью 2,10 га, 58:09:0050602:48 площадью 1,40 га, 58:09:0050602:49 площадью 3,50 га, 58:09:0050602:36 площадью 3,06 га, 58:09:0050602:183 площадью 15,00 га (общей площадью 46,06 га) на разработку недр (карьер).  
Зона сельскохозяйственных угодий включает зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими).
Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зона рекреационного назначения предназначена для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования.
Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев, мест захоронения и культовых сооружений.
Зона складирования и захоронения отходов предназначена для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов.
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[bookmark: _Toc121901713]2.10 Зоны с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГК РФ, ст.1, п.4), к зонам с особыми условиями использования (в которых хозяйственная деятельность ограничена или запрещена) отнесены: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
На территории Соловцовского сельсовета выделены следующие  зоны с особыми условиями использования:
- охранные зоны транспорта;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
- охранные зоны магистральных трубопроводов;
- охранные зоны объектов газораспределительной сети;
- охранные зоны линий связи и сооружений;
- санитарно-защитные зоны;
- водоохранные зоны;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-снабжения.
[bookmark: _Toc396731820] Охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирования и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.
Охранные зоны транспорта
Охранные зоны железных дорог. Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.
Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, 
а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 г. № 611 г. 
«О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» определено, что в границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:
а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
По территории Соловцовского сельсовета проходит однопутный электрифицированный участок железнодорожной  линии Рузаевка-Пенза Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», протяженностью 12,2 км. Проект по установлению охранных зон железной дороги в границах Иссинского района не разрабатывался.
Охранные зоны (придорожные полосы) автомобильных дорог. Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:
- 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;
- 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;
- 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;
- 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек.
Придорожная полоса автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Сооружение (Автомобильная дорога «р.п.Лунино-р.п.Исса») - 50 м, автодорог местного значения: «Николаевка-Исса-Александровка-Дмитриевка», «Лунино-Исса»-Дмитриевка-Карьер», «Подъезд к с.Грибоедово», «Подъезд к с.Маровка» - 25 м.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных 
зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранные зоны устанавливаются:
- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линей с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т. д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативами правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	220
	25



- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов 
для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
е) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 3 и 4, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.
Охранные зоны магистральных трубопроводов
Границы охранных зон магистральных трубопроводов, условия использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядок организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов определяются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 N 9 (с последующими изменениями). 
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением следующих требований:
1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, приводящую к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;
- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
- подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ. В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам. Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;
- устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;
- вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.
В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.
Охранные зоны объектов газораспределительной сети
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для исключения возможности повреждения трубопроводов высокого давления, устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ.
Вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны.
Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначении трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением настоящих правил.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:	
- перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- устраивать всякого рода свалки и склады;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- самовольно подключатся к газораспределительным сетям.
Охранные зоны линий связи и сооружений
Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:
а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;
б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
                                    В охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:
- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;
- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);
- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;
- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;
- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);
- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия.
Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;
- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).
 Санитарно-защитные зоны
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 
На момент разработки схемы территориального планирования Иссинского района  для действующих предприятий, расположенных на территории района санитарно-защитные зоны не установлены. Нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
В соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222 (далее Правила), санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекта), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны в отношении объектов I и II класса опасности принимает Главный санитарный врач Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические требования к данным объектам регламентируются СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с Правилами в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
По санитарно-технической классификации предприятия делятся на 5 классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).
Размеры СЗЗ по классам опасности
	Класс опасности
	Размер СЗЗ, м

	I
	1000

	II
	300-500

	III
	300-100

	IV
	100-50

	V
	50



На территории сельсовета расположены объекты, для которых требуется установление или изменение санитарно-защитной зоны:
− ООО «НПО Известняк»;
− ферма КРС;
− скотомогильники;
− сельские кладбища.
На территории Соловцовского сельсовета расположено пять кладбищ, два скотомогильника (из них один ликвидирован). Санитарно-защитные зоны, установленные в предусмотренном действующим законодательством порядке, отсутствуют.
По санитарной классификации скотомогильники относится к I классу с размером санитарно-защитной зоны 1000 м (раздел 12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.).
Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469) размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; 
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м; 
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м. 
Классификация кладбищ производится по разделу 12. СанПиН. Сельские кладбища относятся к V классу ориентировочная санитарно-защитной зоной 50 м. 
Не выдержаны санитарные разрывы между жилой застройкой и объектами сельскохозяйственного назначения. Рекомендуется по периметру посадить защитные лесонасаждения, чтобы снизить негативное воздействие и улучшить экологическую ситуацию.
На территории Соловцовского сельсовета предусматривается:
− карьер, предприятия по добыче гравия, песка, глины. Ориентировочная санитарно-защитная зона 100 м, класс IV (раздел 4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с последующими изменениями);
Все санитарно-защитные зоны указаны ориентировочно в соответствии с классификацией и подлежат корректировке.
Зона минимально допустимых расстояний магистральных трубопроводов
В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» установлены зоны минимально допустимых расстояний до оси газопроводов.
Для обеспечения безопасности жизни граждан и их имущества от опасных производственных факторов объектов магистральных газопроводов применяются зоны минимально допустимых расстояний:
- газопровод-отвод – 100 м;
- нефтепродуктопровод -100 м;
- вокруг газораспределительных станций – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 150 метров во все стороны.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
- возводить какие-либо постройки, размещать стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные промышленные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;
- сооружать проезды и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- заниматься производством мелиоративных земляных работ, сооружением оросительных и осушительных систем;
- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
- производством геолого-съемочных, поисковых и других работ, связанных с устройством скважин, шурфов;
- заниматься содержанием скота и устраивать водопои для скота.
Защита от электрических магнитных полей
В проекте установлены охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.
В пределах данных зон запрещается:
·  размещать жилые и общественные здания и сооружения;
· устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;
· размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;
· производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.
Территории охранных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако,  рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.
Санитарно-защитные зоны  автомобильных дорог и железных дорог
Согласно СНиП 2.05.05-85* Москва 2004 автомобильные дороги I-III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200 м.
В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дорог I-III категорий через населенные пункты, их следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.
Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.
Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м (СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного полотна.


Зона акустического дискомфорта от железной дороги
При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.
Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.
Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль дороги следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
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В целях охраны водных объектов от загрязнения, истощения, засорения в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ вдоль водных объектов устанавливаются водоохранные зоны.

	Протяженность участков рек, км
	Ширина водоохранных зон, м

	от истока до 10 км
	50 

	от10 км до 50 км
	100

	от 50 км и более
	200



Для рек, ручьев протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Размеры водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) реки Исса, Пелетьма – ВЗ – 200 м, ПЗП -50 м, для рек Маровка, Мордова – ВЗ – 100 м, ПЗП -30-50 м.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.
Организация водоохранных зон и прибрежных полос вдоль рек является важным мероприятием. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта сельсовета.
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах вод-ных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внут-ренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объ-ектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ-ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основа-нии утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-ской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.
В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Согласно ст. 6 Водного Кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии (границы водного объекта) водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
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Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399), зона санитарной охраны источников водоснабжения (артезианских скважин) организуется в составе трех поясов.
Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от 30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Мероприятия по первому поясу ЗСО:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев;
- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;
- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;
- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.
Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползням и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.
Расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать 5 м (СНиП 2.07.01-89*).
[bookmark: _Toc39668359]Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

[bookmark: _Toc121901714]3.ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛОВЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Генеральным планом на территории Соловцовского сельсовета планируются для размещения объекты в области физической культуры и массового спорта.
             В области физической культуры и массового спорта
с.Дмитриевка
              - строительство детской спортивной площадки ул.Школьная площадь 0,05 га (часть квартала 58:09:0170101).

[bookmark: _Toc121901715]4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Размещение на территории Соловцовского сельсовета объектов федерального значения и объектов регионального значения не планируется.


[bookmark: _Toc121901716]5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Размещение на территории Соловцовского сельсовета объектов местного значения муниципального района не планируется.

[bookmark: _Toc121901717]6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В результате комплексного анализа выявлено, что в настоящее время на территории Соловцовского сельсовета имеются факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.
Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим расположением Соловцовского сельсовета, а также интенсивностью геологических процессов, гидрологических и метеорологических явлений.
Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Соловцовского сельсовета могут возникать вследствие:
- метеорологических явлений;
- гидрологических явлений; 
- геологических явлений;
- природных пожаров.
Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К числу наиболее опасных метеорологических явлений, которые могут привести  к стихийным бедствиям на территории сельсовета, можно отнести:
- шквалистые ветры;
- сильные похолодания до 35-39 градусов;
- поздние и ранние заморозки;
- сильные снегопады, метели, гололед;
- туманы;
- засуха.
Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.
Мероприятия  при сильных снегопадах, гололедах, снежных заносах, туманах:
- через местное радиовещание оповестить население о непосредственной опасности, с разъяснениями о принятии мер безопасности во время бури, сильного снегопада, гололеда и тумана;
- глава администрации района по представлению начальника отдела ГО и ЧС издает распоряжение руководителям муниципальных образований, предприятий, организаций о принятии конкретных предупредительных мер;
- руководителям потенциально опасных объектов принять дополнительные меры по контролю за обеспечением безаварийных работ объекта;
- для ликвидации снежных заносов, гололеда, последствий штормовых ветров привлекать силы и средства районного звена ТПЧ РСЧС.
Для оказания помощи пострадавшим привлекать штатные бригады скорой помощи.
Первоочередными задачами считать восстановление и нормальное функционирование объектов обеспечивающих жизнедеятельность населения (газ, энергетика, теплоснабжение, водоснабжение).
Гидрологические явления
Наводнения и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений (ГТС) являются одной из основных социально-экономических и экологических проблем в области водопользования. Наводнения являются одним из наиболее часто повторяющихся бедствий, а по площади охватываемых территорий и наносимому ущербу превосходят все другие чрезвычайные ситуации.
ГТС, расположенные на территории Соловцовского сельсовета потенциальной опасности не представляют.
Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:
- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, организация наблюдательной сети на ГТС, разработка порядка представления собственниками гидротехнических сооружений оперативной информации о выявленном неудовлетворительном состоянии ГТС;
- обеспечение гидротехнических систем эксплуатационными штатами в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации;
- повышение уровня безопасности действующих гидротехнических сооружений: капитальный ремонт находящихся в предельно допустимом и предаварийном состоянии сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ;
- контроль за работой ГТС в период половодья и паводка;
- организация процедуры перевода бесхозных ГТС в муниципальную собственность;
[bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417][bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain422][bookmark: OCRUncertain423][bookmark: OCRUncertain424][bookmark: OCRUncertain425][bookmark: OCRUncertain426][bookmark: OCRUncertain427][bookmark: OCRUncertain428][bookmark: OCRUncertain429][bookmark: OCRUncertain430]- в качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.
Геологическое явление
Геологическим явлением, проявление которого может вызвать на территории Соловцовского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации является эрозия. Степень опасности овражной эрозии – малоопасная (случаи локального проявления).
Природные пожары
Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.  На территории сельсовета возможны степные и лесные пожары. 
Степной пожар – естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях (по ГОСТ Р 22.0.03 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).
Лесной пожар – пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01). 
Причина пожара природная – молния, техногенная – взрыв на газопроводе, а также человеческий фактор, особенно в весенне-летний период (неосторожное обращение с огнем, халатность).
На территории Соловцовского сельсовета площадь лесных массивов составляет 203 га.
По многолетним наблюдениям на территории поселения сохраняется вероятность возникновения природных пожаров.
Рекомендуется вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи хвойных лесов естественного или искусственного происхождения, создать в порядке рубок ухода за лесом или искусственным путем пожароустойчивые опушки шириной не менее 150 м из древостоев лиственных или с преобладанием лиственных пород. По границам таких опушек с внешней и внутренней (к лесу) стороны должны быть проложены минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м.
Если по лесорастительным условиям создать опушки с преобладанием лиственных пород не предоставляется возможным, то на полосе хвойного леса шириной 250 м - 300 м, прилегающей к населенным пунктом, необходимо полностью убрать валежник, подрост хвойных пород и пожароопасный подлесок. Необходимо также обрубить у хвойных деревьев сучья на высоту по 2 м, и проложить по этой полосе в продольном направлении минерализованные полосы через каждые 50 м.
Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики. Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов и предприятий, а также в задымлении значительных территорий. Все это приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.
Леса Пензенской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров.
Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя
1) предупреждение лесных пожаров;
2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
4) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Согласно статье 69 ФЗ №117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями) противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:
1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных:
а) вне территорий лесничеств;
б) на территориях лесничеств;
2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.
В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними необходимо ежегодно организовывать:
- разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
- обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;
- утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;
- устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
- создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.
В случае возникновения пожаров, для их ликвидации будет привлекаться специализированная техника ПЧ №27 расположенная в р.п.Исса.
Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему при ЧС, будет осуществляться силами фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) с. Соловцово,  фельдшерско пункта (ФП) с.Дмитриевка и ГБУЗ «Иссинская УБ».
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Наступление чрезвычайных ситуаций биологического характера на территории Соловцовского сельсовета возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения клещевым энцефалитом.
В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.
Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. ( ГОСТ Р 22.0.05-94).
Перевозка взрыво и химически опасных грузов
Железная  дорога (возможное химическое заражение при аварии во время  транспортировки АХОВ).  
Взрывопожароопасные объекты
1.Железная  дорога;
         2.Автомобильные дороги: регионального или межмуниципального, местного значения;  
         3. Межпоселковый газопровод, ПРГ, ГРС «Сов.Россия»;
         4. Котельная;  
         5. Газоотвод «Исса-Никольск»;
         6. Магистральный нефтепродуктопровод «Пенза-Саранск».
         На территории Соловцовского сельсовета возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя трансформаторных подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. На территории Соловцовского сельсовета расположены ТП, проходят линии ВЛ – 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ.
Риск возникновения ЧС на транспорте
Аварии на автомобильном транспорте
Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 
Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ  Р 22.0.05-94).
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте:
- износ основных фондов и, в первую очередь,  автобусов, грузового транспорта;
- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ, а также людей.
Аварии на железнодорожном транспорте
Железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время. (ГОСТ Р 22.0.05-94). 
Для предотвращения ЧС на железнодорожном транспорте проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных  и складских зданий, от мест стоянки других поездов;
- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес;
- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
Для ликвидации ЧС на транспорте привлекаются силы МЧС России, ПЧ №27 р.п.Исса, ГИБДД Иссинского района, ГБУЗ «Иссинская УБ».
Мероприятия по предотвращению ДТП
- организация регулирования на дорогах, обеспечение регламентирующими знаками, указателями;
- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог: расчистка от снега, льда, посыпка песчано-солевой смесью проезжей части, грейдерование обочин;
- выкос травы вдоль дорог, покраска барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожного покрытия.
К ЧС техногенного характера относятся:
- аварии на трубопроводах, которые могут вызвать массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение окружающей среды в непосредственной близости от населенных пунктов;
- пожары, возникающие  в результате взрывов на пожароопасных объектах.
При  эксплуатации нефтепродуктопровода, газопровода должны устанавливаться зоны возможного поражения в зависимости от диаметра трубы, рабочего давления.
По территории Соловцовского сельсовета проходит газоотвод, межпоселковый газопровод и расположены ПРГ, ГРС «Сов.Россия», нефтепродуктопровод.
При возникновении аварийной ситуации на газопроводе возможно разрушение  трубы газопровода, сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, приводящее к разрушению сооружений и оборудования, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.
Причинами аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования, нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.
Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при взрыве газа и пожаре, фонтанном горении на газопроводе. Наибольшую опасность  представляет утечка газа с последующим взрывом топливо - воздушной смеси (ТВС) и возгоранием.
Основными поражающими факторами таких аварий являются: 
- избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, образующейся при расширении газа и сгорании ТВС;
- разлет осколков (фрагментов) труб;
-прямое огневое воздействие и тепловой поток с поверхности пламени при пожарах.
Воспламенение газа происходит либо сразу же после разрушения газопровода, либо через непродолжительный период времени его опорожнения, когда истечение газа происходит с высокой скоростью, что интенсифицирует эжекцию (гидродинамический «захват») воздуха в струю и обеспечивает разбавление газа до негорючей концентрации в пределах относительно небольших расстояний. При этом источниками зажигания могут послужить, прежде всего, фрикционные искры, образующиеся при динамическом воздействии высокоскоростных струй газа о грунт и воздушно-эрозионном разрушении траншеи с выбросом каменистых включений грунта в поток газа, а также искры, возникающие при соударении фрагментов разрушенного участка газопровода.
Существенную угрозу возникновения пожаров и образования взрывов представляют объекты жилищно-коммунального хозяйства. На территории Соловцовского сельсовета находятся газовая котельная (с.Соловцово), которая может послужить источником возникновения чрезвычайной ситуации.
Наибольшую опасность в данном случае представляют:
- перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата;
- физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта;
- возможные ошибки персонала.
Мероприятия по борьбе с пожарами, возникшими в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
- организация добровольной пожарной охраны в каждом населенном пункте;
- организация проведения бесед об опасности пожара с учащимися, воспитанниками детских домов;
- систематически информировать население сельсовета о мерах пожарной безопасности в 
 средствах массовой информации;
- соблюдение противопожарных разрывов при застройке населенных пунктов;
- устройство искусственных водоемов, предназначенных для противопожарных целей в чрезвычайных обстоятельствах;
- ремонт автодорог и выполнение дорог с улучшенным покрытием между населенными пунктами для обеспечения времени прибытия первого подразделения  Государственной противопожарной службы к месту вызова не позднее 20 минут в населенные пункты сельсовета.
- обеспечить противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с учетом требований СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
- для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар -5 л/с;
- пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий;
- на сети водопровода населенных пунктов с числом жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 мм с пожарными кранами;
- пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 
при наличии автонасосов — 200 м, при наличии мотопомп — 100—150 м;
- пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
В соответствии  п. 8.6 СП 8.13130.2009 пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.
У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до источника.
К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Водоемы, из которых производится забор воды для пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами  не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года (п.9.4 СП 8.13130.2009).
На территории Соловцовского сельсовета для пожаротушения  имеются  2  пожарных резервуара (с.Соловцово), 1 пожарный резервуар (с.Маровка); артезианская скважина с водонапорной башней  (с.Соловцово), водонапорная башня (с.Маровка) у которых врезаны краны для заправки пожарных машин; 2 пожарных водоема (с.Архаровка, д.Александровка).
Для улучшения противопожарного водоснабжения необходимо предусмотреть:
- развитие систем водоснабжения;
- ремонт и обслуживание сетей водоснабжения;
- строительство подъездов с площадками (пирсов) с твердым покрытием;
- ремонт существующих пожарных водоисточников.
Основные мероприятия по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.
Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.
Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.
Основные направления в области предотвращения ЧС:
- усиление наблюдения и контроля за состоянием природной среды;
- создание запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- сохранение и поддержание в готовности защитных сооружений;
- приобретение и накопление запасов индивидуальных средств защиты;
- совершенствование системы управления и оповещения по линии гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей;
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических 
 работ, соблюдение  их объемов и правил проведения;
- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в усло-
виях чрезвычайных ситуаций.
Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.
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Внесением изменений в генеральный план Соловцовского сельсовета не предусматривается изменения границ населенных пунктов, связанные с включением или исключением земельных участков, сведения по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Таблица 17
	№ п/п
	Название населенных пунктов
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	проект
	сущ.
	проект

	1
	с. Соловцово
	203,5 
	203,5 
	7614,6
	7614,6

	2
	с. Маровка
	80,0
	80,0
	4812,4
	4812,4

	3
	с. Грибоедово
	57,0
	57,0
	3853,3
	3853,3

	4
	с. Дмитриевка
	126,3
	126,3
	5772,5
	5772,5

	5
	д. Александровка
	45,9
	45,9
	2941,5
	2941,5

	6
	с. Архаровка
	96,0
	96,0
	4163,4
	4163,4

	7
	с. Сипягино
	62,3
	62,3
	3871,4
	3871,4

	
	Итого
	671
	671
	33029,1
	33029,1
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На территории Соловцовского сельсовета исторических поселений нет.
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