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	СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р Е Ш Е Н И Е


	от
	10.02.2020
	№  
	246-31/4

	р.п. Исса


О внесении изменений в решение Собрания представителей Иссинского района Пензенской области от 16.10.2015 № 434-41/3 

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Иссинского района Пензенской области»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством местных нормативов градостроительного проектирования Иссинского района Пензенской области,

Собрание представителей Иссинского района Пензенской области решило:
1. Раздел 1.8 части 1 Нормативов градостроительного проектирования Иссинского района Пензенской области изложить в следующей редакции:
«1.8 . Объекты для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

1. Объекты для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.
2. Объекты отходов производства и потребления проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

3. Выбор участка для размещения объектов осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений. Объекты следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

4. Размещение объекта складирования не допускается:
-в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

-в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей;
-в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

-в рекреационных зонах;
-в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

5. Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20-ти метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 1Е(-6) см/с; на расстоянии не менее 2-х метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

6. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

7. Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

8. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2-х зон (административно-хозяйственную и производственную).

9. На территории объектов допускается размещать автономную котельную, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

10. Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные сооружения.

11. Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата - дренажная система.

12. В проекте полигона по всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м.

13. Не допускается попадание ливневых и талых вод с участков карт полигона, на которых захоронены токсичные отходы, на любую территорию, особенно используемую для хозяйственных целей. Сбор этих вод осуществляется на специальные карты - испарители внутри полигона.
14. Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт, грунты предусматривается гидроизоляция дна и стен ложа уплотненными глинистыми, грунтобитумно - бетонными, асфальтобетонными, асфальтополимербетонными и другими материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение.»
2. Раздел 1.8.2 части 1 Нормативов градостроительного проектирования Иссинского района Пензенской области изложить в следующей редакции:

«1.8.2. Места (площадки) твердых коммунальных отходов

1. Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров.

3. Количество и объем контейнеров и (или) бункеров на контейнерной площадке устанавливается для МКД и индивидуальных жилых домов в соответствии с нормативами накопления ТКО на территории Пензенской области (далее - нормативы накопления ТКО), утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 15.03.2018 N 133-пП.

Количество и объем контейнеров и (или) бункеров на контейнерной площадке, необходимый для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется данными лицами исходя из нормативов накопления ТКО.

Нормативы

накопления твердых коммунальных отходов

	Наименование категории объектов
	Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив
	Среднегодовой норматив накопления
	Плотность

	
	
	куб. м
	кг
	кг/куб. м

	1
	2
	3
	4
	5

	Банки, финансовые учреждения
	1 сотрудник
	0,63
	76
	121

	Отделения связи
	1 сотрудник
	0,96
	116,26
	121

	Административные, офисные учреждения
	1 сотрудник
	0,6
	80,25
	134

	Предприятия торговли
	1 кв. метр общей площади
	1,13
	84,28
	75

	Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания
	1 машино-место
	0,2
	38
	190

	Автозаправочные станции
	1 машино-место
	0,18
	28
	156

	Автостоянки и парковки
	1 машино-место
	0,11
	16,75
	152

	Гаражи, парковки закрытого типа
	1 машино-место
	0,31
	42,5
	137

	Автомойка
	1 машино-место
	0,2
	30,75
	154

	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты
	1 пассажир
	0,71
	104,25
	147

	Дошкольное образовательное учреждение
	1 ребенок
	0,62
	83,25
	134

	Общеобразовательное учреждение
	1 учащийся
	0,36
	46
	128

	Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс
	1 учащийся
	0,23
	35
	152

	Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
	1 место
	0,22
	28,75
	131

	Библиотеки, архивы
	1 место
	0,13
	17
	131

	Выставочные залы, музеи
	1 кв. метр общей площади
	0,41
	52,5
	128

	Спортивные арены, стадионы
	1 кв. метр общей площади
	0,34
	47
	138

	Спортивные клубы, центры, комплексы
	1 кв. метр общей площади
	0,031
	5
	160

	Зоопарк, ботанический сад
	1 кв. метр общей площади
	0,16
	20
	125

	Пансионаты, дома отдыха, туристические базы
	1 кв. метр общей площади
	0,29
	45,75
	158

	Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
	1 место
	0,29
	45,75
	158

	Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
	1 кв. метр общей площади
	0,26
	44,75
	172

	Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.
	1 кв. метр общей площади
	0,21
	28,25
	135

	Ремонт и пошив одежды
	1 кв. метр общей площади
	0,19
	30,25
	159

	Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
	1 место
	0,55
	70
	127

	Гостиницы
	1 место
	1,54
	226,25
	147

	Общежития
	1 место
	1,39
	232
	167

	Бани, сауны
	1 место
	0,4
	52,5
	131

	Организация, оказывающая ритуальные услуги
	1 место
	0,26
	30,25
	116

	Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества
	1 участник (член)
	0,96
	151,25
	158

	Многоквартирные дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел.
	1 проживающий
	2,08
	299
	144

	
	1 кв. метр общей площади
	0,069
	9,93
	144

	Индивидуальные жилые дома в муниципальных образованиях с населением до 30 тыс. чел.
	1 проживающий
	2,11
	307
	145

	Средняя плотность отходов (кг. на куб. м.)
	139


3. Раздел 2.8.2 части 2 Нормативов градостроительного проектирования Иссинского района Пензенской области изложить в следующей редакции:
«2.8. Обоснование расчетных показателей объектов для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, содержащихся в разделе 1.8 части 1 нормативов

2.8.1. Обоснование расчетных показателей по размещению снегоприемных пунктов, содержащиеся в пункте 1.8.1. раздела 1 части 1 нормативов:

Нормативные требования к размещению снегоприемных пунктов установлены в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008, ОДМ 218.3.031-2013 «Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».
2.8.2. Обоснование расчетных показателей мест (площадок) твердых коммунальных отходов, содержащихся в пункте 1.8.2. раздела 1 части 1 нормативов:

Нормативные требования к размещению мест (площадок) твердых коммунальных отходов установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов", постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», постановления Правительства Пензенской области от 15.03.2018 № 133-пП «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области».
4. В части 3 Нормативов градостроительного проектирования Иссинского района Пензенской области в абзаце шестом слова «-утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;» заменить словами «обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;».
5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Иссинский районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Иссинского района Пензенской области в сети «Интернет».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по предпринимательству, землепользованию и градостроительству.

Глава Иссинского района                                                                  В.В. Денисов

