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	КОМИТЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	Р Е Ш Е Н И Е

	от
	02.04.2012
	№  
	98-33/1

	с. Уварово 


Об утверждении генерального плана территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
        В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями), 

Комитет  местного самоуправления Уваровского сельсовета решил:

1.  Утвердить     генеральный  план  территории  Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области согласно приложению.

2. Опубликовать    Положение    о    территориальном    планировании    Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и следующие схемы: схема планируемого размещения объектов капитального    строительства   местного    значения,   схема   развития   транспортной   и инженерной   инфраструктуры  Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, схема генерального плана территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в информационном бюллетене «Сельские ведомости».
        3.
 Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
      4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Уваровского сельсовета Зимина А.Н.
Глава

Уваровского сельсовета 


         А.Н. Зимин
Приложение

к решению Комитета местного самоуправления

 Уваровского сельсовета 

Иссинского района Пензенской области


                                           от 02.04.2012г. № 98-33/1

Генеральный план территории   Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

1.1.Стратегическая ориентация генплана сельсовета.

Территориальное планирование развития муниципального образования (Уваровский сельсовет) осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план муниципального образования (Уваровский сельсовет) – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития муниципального образования (сельсовет). Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий муниципальных образований (сельсовет), зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

1.2.  Цели территориального планирования.

Целью разработки генерального плана муниципального образования Уваровский сельсовет (вновь образованного муниципального образования) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (сельсовет); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

1.3. Задачи территориального планирования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (сельсовет), обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации генерального плана, программы инвестиционного освоения территории.

- зонирование территории сельсовета  с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-гигиенические функции;

- выявление явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и  предложение мер по защите территории сельсовета от их воздействия;

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории  и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.;

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

- создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  модернизации  производства;

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии, и управленческие модели;

- разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.;

- стабилизации  численности  населения,  закрепление  трудовых  ресурсов, в первую очередь молодежи;

 
- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения сельсовета.

Раздел 2.  Мероприятия  по территориальному планированию 

        и последовательность их выполнения.

 2.1. Мероприятия по территориальному планированию. 

Реализация проекта «Генерального плана Уваровского сельсовета» (вновь образованного муниципального образования) позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие территории сельсовета, решение важных социально-экономических и инженерных проблем, способствующих повышению качества жизни его населения.

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий.

2.1.1. Планировочная организация территории

             В основу архитектурно- планировочной организации сельсовета положены следующие общие принципы:

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

- сохранение исторически сложившейся планировки;

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе сельсовета, с применением при создании новых объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а также многофункциональное использование их отдельных элементов;

-   выбор направления и масштаба дальнейшего развития сельсовета с учетом инженерно-строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой стоимости изымаемых при этом сельхозугодий. 

Для упорядочения земельных отношений необходимо генпланом уточнить границы всех населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон. Кроме того, необходимо разработать  общие правила застройки сельсовета, устанавливающие:

-     порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ;

-   порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в различных функциональных зонах;

-   порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за строительством и благоустройством.

        Развитие населенных пунктов сельсовета на первую очередь направлено на улучшение планировочной структуры и благоустройство территории.  Муниципальное образование Уваровский сельсовет расположен в юго-западной части Иссинского района Пензенской области. Сельсовет состоит из единого массива, его общая площадь составляет 21799га. 

          Село Уварово является административным центром сельсовета. Расстояние до административного центра района р.п. Исса –15 км,  до областного центра г.Пенза – 115 км. Ближайшая железнодорожная станция Булычево расположена на расстоянии 20 км. 

            Уваровский сельсовет граничит: 

            на севере – с Каменно-Бродским  сельсоветом и муниципальным образованием 

            «Рабочий поселок Исса»;

            на востоке – с Соловцовским сельсоветом Иссинского района и Лунинским 

             районом;

            на юге – с Мокшанским районом;

            на западе  - с Республикой Мордовия.  

В качестве мотивации для вышеупомянутого обоснования  в проекте предлагается более детально рассмотреть:

      -   создание единой транспортной и инженерной инфраструктуры сельсовета, в  рамках   целевой  программы «Развитие  сельского хозяйства на 2009-2012 годы» и выполнение программы развитие АПК,  будет способствовать решению задачи укрупнения  сельскохозяйственных организаций,  развитию  интеграции, обеспечивающей  минимизацию  количества  посреднических  услуг.

Въезды в населенные пункты должны быть оформлены и архитектурно сформированы, как планировочно, так и объемно пространственно.

2.1.2. Развитие основных отраслей хозяйства
Производственный комплекс
В составе производственных предприятий сельсовета:

1. ООО «Иссинский КСМ» специализируется на производстве строительных материалов нерудных (щебень, доломитовая мука). Численность работающих составляет -122 человека.

      2.  ООО «Автодорога» - обслуживание автодороги федерального значения 1Р-158 «Нижний Новгород – Саратов».

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 года  № Пр-582 пункта 9-б, рекомендуем предоставлять земельные участки по мере востребования для развития малого предпринимательства.

I этап (I очередь)-2015г.

Генпланом рекомендуется на перспективу:

1.Выделить  участок для развития малого и среднего бизнеса в с.Уварово на ул.Центральная.

«Схемой территориального планирования Иссинского муниципального района Пензенской области»  предлагается:

II этап (расчетный срок)-2030г. 

          1. Инвестиционная площадка (строительство кирпичного завода ) восточнее с.Николаевка  площадь 5,0га.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство составляет основу Агропромышленного комплекса (АПК), который играет важную роль в формировании доходной части бюджета района и местных бюджетов. От его состояния зависит продовольственная самодостаточность (безопасность) и социальное развитие села.

Аграрный тип в значительной степени определяется деятельностью сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

На территории сельсовета имеется сельскохозяйственное хозяйство: ООО «Золотая Нива».

Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых.
Поголовье животных ООО «Золотая Нива» отсутствует.

На территории сельсовета имеются  КФХ  и ЛПХ

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население сельсовета.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству сельсовета специализироваться на производстве зерна, подсолнечника, картофеля, овощей, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока.

«Схемой территориального планирования Иссинского муниципального района Пензенской области»  предлагается:

II этап (расчетный срок)-2030г. 

     1. Инвестиционная площадка (ферма КРС ) юго-западнее с.Уварово площадь 11,0 га;

     2. Инвестиционная площадка (ферма КРС ) восточнее с.Бекетовка площадь 11,0 га;

     3. Инвестиционная площадка (ферма КРС)  юго-западнее с.Широкоис площадь 10,0 га;

     4. Инвестиционная площадка (ферма КРС)  северо-восточнее ц.ус.с-за «Уваровский» площадь 11,0 га.

2.1.3. Трудовые ресурсы. Структура занятости.

            Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории.
Численность трудоспособного населения сельсовета на 01.01. 2011 года составляет 701 человек (59,1% от численности населения). В настоящее время экономически активное населения   составляет  521 человек (43,9% от трудовых ресурсов). 

Основными отраслями использования рабочей силы является:  сельское хозяйство 40 чел, образование 11 чел, культура 10 чел., медицина 7 чел., сфера обслуживания 15 чел, ЛПХ 280 чел. и т.д. Численность безработных граждан по сельсовету составляет 14 человек. Необходимо проведение мер по изменению социальной обстановки, в сельсовете с целью создания условий для закрепления молодежи.

2.1.4. Население. 

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Уваровского  сельсовета.

Численность населения

На территории Уваровсского сельсовета расположено семь населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2011 года составляет 1187 человека, в том числе трудоспособного  701 человек. 

Перечень населённых пунктов Уваровского сельсовета

	№ п/п
	Территориальные единицы (населенные пункты)
	Кол-во жителей/чел. на 01.01.2011 г.
	Кол-во домовладений на 01.01.2011 г.

	1
	2
	3
	4

	
	Уваровский сельсовет- всего в границах сельсовета
	1187
	530

	1
	с.Уварово
	311
	116

	2
	с.Бекетовка
	293
	105

	3
	д.Ивановка
	33
	9

	4
	с.Широкоис
	11
	10

	5
	ц.ус.с-за «Уваровский»
	408
	234

	6
	с.Николаевка
	131
	56

	7
	п.Потравный
	-
	-


Изменение численности населения по годам в Уваровском сельсовете
	Показатели
	на

01.01.2006г.
	на

01.01.2007г.
	на

01.01.2008г.
	на

01.01.2009г.
	на

01.01.2010г.

	Численность населения

на начало года
	1219
	1213
	1216
	1204
	1187

	Население в возрасте

моложе трудоспособного
	133
	134
	139
	131
	131

	Трудоспособного
	714
	708
	714
	711
	701

	Старше трудоспособного
	372
	371
	363
	362
	355

	Число родившихся
	9
	10
	6
	6
	8

	Число умерших
	13
	16
	20
	21
	12


Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории. В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социально-экономических проблем страны и Уваровского  сельсовета.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Уваровском сельсовете неблагоприятная. Продолжается естественная убыль населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.

Прогноз численности населения

      В динамике численности населения сельсовета прослеживается тенденция к уменьшению.  Причинами уменьшения численности населения в сельсовете являются, главным образом, неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число умерших значительно превышает число родившихся. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) играют миграционные процессы.

Из всего этого следует, что пока оснований для перелома в увеличении численности населения не наблюдается. В такой обстановке прогнозирование численности населения носит чисто условный (желаемый) характер. Таким образом, руководству сельсовета следует принять все меры по поддержанию хотя бы сегодняшней численности населения-1190 человек.

        Почти 59%- населения сельсовета в настоящее время является по возрасту трудоспособным (701 человек), около 30% - старше трудоспособного возраста (355 человек), около 11% - моложе трудоспособного возраста (131 человек).

2.6. Жилой фонд

В границах Уваровского сельсовета Иссинского района (вновь образованного муниципального образования) существующий жилищный фонд, на данный момент,  составляет 22682 м² общей площади, в том числе муниципальной собственности 536 м², индивидуальной собственности – 22146 м².
      Средняя обеспеченность общей жилой площадью по сельсовету составляет 19,1 м²/чел. 

	Наименование

населенных пунктов
	Численность населения
	Индивидуальный жилой фонд всего
	Средняя обеспеченность

м²/чел

	
	
	кол-во домов
	тыс.м² общей площади
	

	Всего
	1187
	530
	22682
	19,1

	с.Уварово
	311
	116
	6090
	19,6

	с.Бекетовка
	293
	105
	5565
	19,0

	д.Ивановка
	33
	9
	414
	12,5

	с.Широкоис
	11
	10
	552
	50,2

	ц.ус.с-за «Уваровский»
	408
	234
	7983
	19,6

	с.Николаевка
	131
	56
	2078
	15,9

	п.Потравный
	-
	-
	-
	-


          Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный. 

           Администрация  Уваровского сельсовета оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В сельсовете работают жилищные программы: «Жилище», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»,   «Социальное развитие села», «Дом для молодой семьи», «Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». 

            Решением Комитета Местного Самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области №75-19/4 от 30.08.2006г. установлен максимальный и минимальный размер предоставления земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства:: максимальный размер площадью 0,15га, минимальный размер площадью 0,02 га, для ведения личного подсобного хозяйства максимальный размер 0,600га, минимальный размер 0,02 га.  

Перспектива
По проекту предусматривается жилищное строительство на общей площади 92,0га:

с.Уварово

Iэтап (I очередь)-2015г. Строительства

за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов восточнее села  на площади 15,0га;

с.Бекетовка

Iэтап (I очередь)-2015г. Строительства

за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов западнее села  на площади 16,0га;

II этап (расчетный срок)-2025г. Строительства

за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов западнее села на  площади 21,0га; 

с.Широкоис

Iэтап (I очередь)-2015г. Строительства

за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западнее села  на площади 12,0га;

ц.ус.с-за «Уваровский»

Iэтап (I очередь)-2015г. Строительства

за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов южнее населенного пункта на площади 15,0га;

с.Николаевка

Iэтап (I очередь)-2015г. Строительства

за чертой населенного пункта

1. Строительство индивидуальных жилых домов северо-западнее села на площади 13,0га.

2.1.6. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового     обслуживания.
Важным в системе культурно-бытового обслуживания сельсовета становится поддержание устойчивого функционирования учреждений и предприятий социальной сферы с предоставлением полноценных услуг каждому жителю. Дальнейшее развитие культурно-бытового обслуживания в перспективе позволит увеличить диапазон предоставляемых услуг населению. 

При решении проблемы совершенствования культурно - бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделить социально-нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом. Соблюдение норм обеспеченности учреждениями этих отраслей требует строго контроля.

Качество социальных услуг и критерии, которые его характеризуют, должны четко соответствовать ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения».

Спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики сельсовета.

Система  культурно-бытового обслуживания  формируется с учетом следующих факторов:

-        сложившихся коммуникационных связей между населенными пунктами;

-        экономического и социально-культурного потенциала поселений;

-        особенностей системы расселения по территории;

-        уровня развития транспортной сети.

         К социально-нормируемым отраслям относятся следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта и учреждения досуговой деятельности.

Образование


Образование Уваровского сельсовета  сегодня – это

·  МОУ СОШ с.Уварово (с.Уварово) на 192 ученических  мест;

·  Филиал МОУ СОШ с.Уварово в ц.ус.с-за «Уваровский» (ц.ус.с-за «Уваровский») на 18 ученических мест.

Здравоохранение.

  Сфера здравоохранения Уваровского сельсовета представлена: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) (с.Уварово, с.Бектовка,  ц.ус.с-за «Уваровский», с.Николаевка).

 Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения сельсовета является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами. 

Культура

Главной целью отрасли культуры на территории Уваровского сельсовета  является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни. 

На территории Уваровского сельсовета свою деятельность осуществляет МУК «Уваровский БДЦ» на 120 мест, имеется библиотека в с.Уварово, филиал от МУК «Уваровский БДЦ» на 150 мест, имеется библиотека в с.Бекетовка, филиал МУК «Уваровский БДЦ» в н.п. ц.у.свх. «Уваровский» на 150 мест, библиотека  в ц.ус.с-за «Уваровский»,  библиотека в с.Николаевка.

Физическая культура и спорт

Потенциал развития спортивного комплекса на территории Уваровского сельсовета  сравнительно  не высок: это: 

· спортивный зал при  МОУ СОШ с.Уварово (с.Уварово);

· спортивная площадка при  МОУ  СОШ с.Уварово  (с.Уварово).

Сфера услуг и торговля
 Потенциал развития  сферы услуг и торговли достаточно высок, это 1 магазин, 1 магазин (ларек) в с.Уварово, в с.Бекетовка один магазин, один магазин (ларек),  в д.Ивановка  выезная  палатка. В ц.ус.с-за «Уваровский» 4 магазина, в с.Николаевка один магазин. В с.Широкоис, п.Потравный магазины отсутствуют.

Iэтап (I очередь)-2015г. строительства

с.Уварово

          1. Строительство рынка  ул.Молодежная;

Зона общественного питания

        Имеется  придорожный сервис ( кафе ) северо-западнее с.Николаевка  (не действует).  

Iэтап (I очередь)-2015г. строительства

с.Уварово

         1. Строительство столовой ул.Школьная;

   Зоны финансовых объектов

        На территории сельсовета в с.Уварово, с.Бекетовка размещены филиалы ФГУП «Почта России» и филиалы Бессоновского отделения «Сбербанка России».

Зона рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

Генпланом рекомендуется на перспективу создание зоны отдыха сельчан:

Iэтап (I очередь)-2015г. строительства

с.Уварово

          Разбивка сквера, детской площадки ул.Школьная. 

II этап (расчетный срок) – 2030 г. 

Схемой территориального планирования  Иссинского муниципального района Пензенской области»  намечается:   создание зоны отдыха сельчан – юго-западнее с.Уварово, южнее с.Бекетовка, севернее и восточнее д.Ивановка, восточнее ц.ус.с-за «Уваровский» (благоустройство прибрежной территории прудов и организация пляжей).
2.1.7. Объекты культурного наследия

                        Объекты  культурного  наследия  на территории  сельсовета

	№№ п/п
	Наименование объекта недвижимости, являющегося памятником истории и культуры
	Местоположение
	Современное состояние

	1
	Церковь Воскресения Христово


	с.Уварово,

ул.Центральная
	удовлетворительное

	2
	Памятник воинам ВОВ
	с.Уварово,

ул.Центральная
	удовлетворительное

	3
	Памятник воинам ВОВ
	ц.ус.с-за «Уваровский»,

ул.Центральная
	удовлетворительное


          На территории Уваровского сельсовета имеется курган:    

    Курган – I-II век до нашей эры  в окрестностях с.Уварово.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории и культуры (объектов культурного наследия)

 Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории и культуры не установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны памятников истории и культуры на  территории Уваровского сельсовета и установить охранную зону объектов культурного наследия  50 м.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

2.1.8. Транспортная инфраструктура.

          Транспортная сеть 

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Уваровского сельсовета  (вновь образованного муниципального образования) осуществляются  автомобильным транспортом. 

Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру Уваровского сельсовета входят автомобильные дороги, соединяющие сельсовет с областным центром, с соседними сельскими администрациями и муниципальными районами; автодороги местного значения. 

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги: 

Федерального значения

· автодорога  2-й категории 1Р-158 «Нижний Новгород - Саратов» протяженностью 19,6км;

Областного значения

· автодорога 4-й категории «Н.Новгород - Саратов»- ц.ус.с-за «Уваровский» протяженностью 3,9 км;

· автодорога  4-й категории «Николаевка-Исса» протяженностью 6,6.км;

· подъезд к с.Бекетовка 4-й категории протяженностью 1,2 км; 

· автодорога  5-й категории «Уварово-Широкоис» протяженностью 8,9 км .

Протяженность дорог общего пользования – 16,5 км; в т.ч. с твердом покрытием – 3,2 км.

  Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду  и обеспечению сельсовета  необходимыми ресурсами.

  Перевозка пассажиров сельсовета производит ОАО «Иссинское АТП», маршрут: «Исса - Пенза» (пятница, суббота). Четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, суббота) «Исса-ц.ус.с-за Уваровский».

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Перспектива:

Iэтап (I очередь)-2015г.

        Схемой территориального планирования Пензенской области. разработанной институтом Урбанистики, г.Санкт-Петербург, 2008г, предлагается:
1.Реконструкция федеральной автодороги 1Р-158 «Н.Новгород – Саратов» с повышением категории до 1Б. протяженность  19,6 км.

        «Схемой территориального планирования Иссинского муниципального района Пензенской области»  предлагается:

1. Строительство придорожного сервиса южнее с.Уварово   площадь 3,0га;

2. Строительство придорожного сервиса северо-западнее с.Николаевка площадь 3,0га. 

     Благоустройство 

Проектом предусматривается

       1. Асфальтовое покрытие  улично-дорожной сети 

	№

п/п
	Выполняемые

мероприятия
	Место выполнения

мероприятий
	Срок

исполнения

	с.Уварово

	1
	Асфальтирование (часть) улицы
	ул.Центральная
	2015

	2.
	Асфальтирование улицы
	ул.Молодежная
	2015

	3
	Асфальтирование улицы
	ул.Новенская
	2015

	с.Бекетовка

	4
	Асфальтирование улицы
	ул.Центральная
	2015

	5
	Асфальтирование улицы
	ул.Приозерная
	2015

	6
	Асфальтирование улицы
	ул.Новая
	2015

	7
	Асфальтирование улицы
	ул.Заречная
	2030

	с.Широкоис

	10
	Асфальтирование улицы
	ул.Центральная
	2015

	11
	Асфальтирование улицы
	ул.Заречная
	2030

	12
	Асфальтирование улицы
	ул.Привольная
	2030

	ц.ус.с-за «Уваровский»

	13
	Асфальтирование (часть) улицы
	ул.Садовая
	2015

	14
	Асфальтирование улицы
	ул.Центральная
	2015

	15
	Асфальтирование улицы
	проезд Центральный
	2015

	16
	Асфальтирование улицы
	ул.Рабочая
	2015

	17
	Асфальтирование улицы
	ул.Советсская
	2015

	18
	Асфальтирование улицы
	ул.Молодежная
	2015

	19
	Асфальтирование улицы
	ул.Проезжая
	2015

	20
	Асфальтирование улицы
	ул.Луговая
	2030

	с.Николаевка

	21
	Асфальтирование улицы
	ул.Красная
	2030

	22
	Асфальтирование улицы
	ул.Набережная
	2030


      Улично-дорожная сеть в с.Уварово, с.Бекетовка,  с.Широкоис, ц.ус.с-за «Уваровский» с.Николаевка запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Все существующие грунтовые дороги  должны иметь твёрдое покрытие, по каждой улице необходимо проложить  тротуары.

  По проекту предусматривается строительство тротуаров по улицам населенных  пунктов. Тротуары устраиваются с двух сторон, шириной 1,5 м.

Трубопроводный транспорт 

По территории Уваровского сельсовета с севера на юг проходит магистральный газопровод «Саратов- Н.Новгород» протяженностью 16,1 .км.

2.1.9. Инженерная инфраструктура.

Электроснабжение

Электроснабжение Уваровского сельсовета Иссинского района (вновь образованного муниципального образования) производится от энергосистемы ОАО «Пензаэнерго» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения является ПС 35/10кВ «Уварово», расположенная в с.Уварово, и 17 ТП 10/04кВ.

По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередачи:  ВЛ-35 кВ «Исса-Уварово», ВЛ-35 кВ «Уварово-Каменный Брод», ВЛ-10 кВ. 

     Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.


 Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех  линий, которые отработали свои нормативные сроки.


Кроме того, рост строительства жилого фонда, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Газоснабжение

         Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Уваровского сельсовета  Иссинского района (вновь образованного муниципального образования) является состояние газификации. Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является Иссинская  ГРС,  которая  поставляет природный газ с газораздаточной станций на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления.  Дефицита газа  сельсовет не имеет. В настоящее время  с.Уварово, с.Бекетовка, ц.ус.с-за «Уваровский», с.Николаевка  газифицированы, д.Ивановка,  с.Широкоис, п.Потравный не газифицированы.

Iэтап (I очередь)-2015г 

1. Строительство газопровода  низкого давления  с.Уварово протяженность 1,4 км;

 2..В связи с увеличением расхода газа по городу Пензе предусматривается прокладка второй нитки магистрального газопровода со стороны Саратовской области, который пройдет рядом с газопроводом «Саратов- Н.Новгород» в том числе и по территории Уваровского сельсовета протяженностью 16,1 км.  

 3.Строительство магистрального газопровода «Южный поток» по территории Уваровского сельсовета  протяженностью 16,1км

Связь

Телефонизация населения сельсовета осуществляется от цифровой телефонной станции (АТС) , расположенной в с.Уварово  Н-320 на 90 телефонных номеров  и обеспечивающей телефонной связью 75  абонентов в с.Уварово. В с.Бекетовка (АТС) аналоговая АТСК 50/200 М на 50 телефонных номера и обеспечивающей телефонной связью 48 абонентов с.Бекетовка. В ц.у.с-за «Уваровский» (АТС) цифровая Н-320 на 120 телефонных номера и обеспечивает телефонной связью 93 абонента в ц.ус.с-за «Уваровский», с.Николаевка 11 абонентов. Во всех населенных пунктах  установлены таксофоны., кроме п.Потравный. На территории сельсовета действует мобильная связь: Мегафон, «Билайн», «Смартс-GSM», «НSS», расположены 4 вышки связи.
Почтовая связь - одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории сельсовета является Управление федеральной почтовой связи Пензенской области (УФПС). В настоящее время  реализовывается ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории сельсовета. В с.Уварово, с.Бекетовка  расположен филиал «Почта России». Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставку и выплату пенсий, но и по приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.

Iэтап (I очередь)-2015г 

Установка вышки связи (МТС)  в с.Уварово.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Уваровском сельсовете отсутствует. Котельная в с.Уварово отапливает МОУ СОШ с.Уварово (Универсал 6М, 2 котла). Котельная в ц.ус.с-за «Уваровский» отапливает МОУ НОШ и здание администрации сельсовета (КЧМ-5-9, 1котел). В  жилых домах  отопление газовое, индивидуальное (АОГВ).  

Водоснабжение и водоотведение

В качестве источников централизованного водоснабжения Уваровского сельсовета  являются ресурсы подземных вод, добываемые из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины. Водоснабжение с.Уварово осуществляется из 1 артскважины с разводкой водопроводными сетями по улицам.

В с.Бекетовка водоснабжение осуществляется из 6 мини-скважин с разводкой водопроводными сетями по улицам.

Водоснабжение ц.ус.с-за  «Уваровский» осуществляется из артскважины с разводкой водопроводными сетями по улицам.

В д.Ивановка, с.Широкоис, с.Николаевка, п.Потравный водопровод отсутствует.

Основные водопотребители – население, организации, предприятия.

Фактическое потребление воды – 19,3 тыс. м³/год
         Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета – 11,5 км. Износ – 65%.  

 Качество воды поступающей из артскважин соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01. 

Централизованное водоотведение в населенных пунктах (вновь образованного муниципального образования) Уваровский сельсовет отсутствует. Административные, производственные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами. 

Iэтап (I очередь)-2015г.

     Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры включают в первую очередь обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82 и в достаточном количестве согласно нормам. 

Проектом предлагается:

1. Строительство артезианской скважины в северо-западной части с.Николаевка;

2. Строительство артезианской скважины  в юго-восточной части с.Бекетовка;

3.Строительство водопровода с.Уварово ул.Новенская, ул.Центральная общая протяженность – 1,4 км;

4. Строительство водопровода ц.ус.с-за «Уваровский» ул.Садовая  общая протяженность – 0,9 км; 

5. Строительство водопровода с.Николаевка ул.Красная,  ул.Колхозная,  ул.Набережная общая протяженность – 3,0 км.

2.1.10. Охрана окружающей среды.

1.      В первую очередь необходимо обратить особое внимание на проблему сбора, транспортировки, переработки и захоронения твердых бытовых отходов. Для ее решения необходимы следующие меры.

Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

Организация строгого учета образования отходов.
Организация селективного сбора отходов в населенных пунктах в сменные контейнеры.

Обеспечить отдельный сбор и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

Заключить договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

2.      В целях охраны и оздоровления водных ресурсов необходимо:

         произвести реконструкцию очистных сооружений полной биологической очистки 

         обеспечить выполнение требований охранного режима водоохранных зон рек и водоемов (прекратить выпас скота, регламентировать рекреацию, запретить размещение загрязняющих среду объектов и пр.).

3.      В целях охраны воздушного бассейна необходимо: 

завершить газификацию населенного пункта,

разработать проекты ПДВ на всех предприятиях-загрязнителях,

внедрить на промышленных и коммунальных предприятиях газо-, пылеулавливающее оборудование.

2.1.11. Санитарная очистка территории.

                                Отходы производства и потребления. 

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др.

Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.

Организация санитарной очистки населенного пункта от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:

- численность и плотность населения;

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- состояние и перспектива развития жилой застройки;

- экономические возможности.

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест, складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий.

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

В целом экологическое состояние территории сельсовета оценивается как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного гамма - фона. 

Согласно Градостроительному кодексу территория специального назначения включает зоны, занятые  кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения  указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящее время на территории сельсовета размещены семь кладбищ, один скотомогильник (яма Беккари), одна площадка твердых бытовых отходов (ТБО). 

Кладбища

· северо-восточнее  с.Уварово, 

· южнее  с.Бекетовка;

· северо-западнее с Широкоис;

· северо-западнее ц.ус. с-за «Уваровский»;

·  западнее ц.ус.с-за «Уваровский»;

· западнее с.Николаевка;

· западнее п.Потравный.

Генпланом рекомендуется на перспективу:
· провести работы по благоустройству кладбищ: очистки территории, устройству водопровода, организации мест сбора мусора; 

· по  периметру территории  кладбищ   посадить защитные лесонасаждения.

ТБО (участки компостирования твердых бытовых отходов):
Существующая площадка ТБО расположена юго-западнее ц.ус.с-за «Уваровский».

Iэтап (I очередь)-2015г.

        «Схемой территориального планирования Иссинского муниципального района Пензенской области» намечается: площадка твердых бытовых отходов (ТБО) восточнее с.Уварово площадь составит 1,0га. 

Скотомогильник

 
На территории Уваровского сельсовета один скотомогильник (яма Беккари) расположен  восточнее ц.ус.с-за «Уваровский». Скотомогильник (яма Беккари) отвечают всем санитарно-техническим и гигиеническим требованиям.

.    Зеленые насаждения специального назначения

             Проектом предусматривается организация озеленения территорий специального назначения. 


Для защиты воздушного бассейна населенных пунктов предусмотреть озеленение по периметру производственных объектов ТБО, кладбищ, скотомогильника (яма Беккари).
Основные мероприятия по озеленению населенных пунктов 

Уличные насаждения играют большую роль в нормализации микроклимата и санитарно – гигиенического режима населенных пунктов. Кроме того, способствуют выявлению градостроительного замысла, усилению архитектурно – художественной выразительности застройки.

Озеленение населенных пунктов состоит из насаждений общего пользования; насаждений ограниченного пользования – участки школ, детских учреждений и других объектов культурно-бытового назначения, насаждений при секционных домах; санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и др. 

 В исторически сложившейся застройке возможно только мелко контурная организация зеленых насаждений.  

2.1.12.  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и  

       техногенного характера

Лесные пожары

Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер. 

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, ручьи, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередачи. 

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания лесных территорий в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия: 

· установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

· установить указатели и шлагбаумы;

· организовать контрольные посты и места для отдыха и курения 

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

Пожары в хлебных массивах

Пожары в хлебных массивах  развиваются очень быстро.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами, хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Пожары в жилом секторе

Ликвидация пожаров в Уваровском сельсовете осуществляется силами пожарной части № 27  расположенной в р.п.Исса. 

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в р.п.Исса соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенных пунктах не должно превышать - 20 минут. 

Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельсовета необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 

· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

· совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действий работников и населения.

· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Потребности воды на пожаротушение.
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.
Для  Уваровсского сельсовета на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар, с расходом воды на пожаротушение жилых зданий 10 л/сек в жилой застройке и один пожар на сельскохозяйственных предприятиях с расходом воды на пожаротушение 10 л/сек. Количество одновременных пожаров – 1.

Требуемый противопожарный запас воды составит: 

(2пожара х 10л/сек х 3600сек х 3 часа)( 1000л ( 216 м3.
Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.
Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. 

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

Характеристика подсистемы РСЧС 

РСЧС объединяет органы районного управления всех уровней, в компетенцию   которых входят функции, связанные с безопасностью и защитой населения, предупреждением, реагированием и действиями в чрезвычайных  ситуациях, силы и  средства  этих органов управления и организаций в целях координации их деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения, культурных и материальных ценностей. 

Конкретные структуры объектовых подсистем РСЧС и их звеньев определяются   Главой Иссинского района. При этом, каждая подсистема (звено) включает в себя руководящие органы, органы повседневного управления, силы и средства наблюдения за состоянием окружающей среды на потенциально опасных объектах, силы и средства для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы связи и информационного обеспечения, резервы медицинского оборудования и препаратов, продовольствия, средств жизнеобеспечения и других МТС.  

В районе органами повседневного управления подсистемы РСЧС являются органы ГОЧС всех уровней, дежурно - диспетчерские службы. 

Функционирование районной подсистемы РСЧС осуществляется в трех   режимах:      

повседневном, повышенном и чрезвычайном.

В целях  эффективных  действий систем управления, сил и средств по ликвидации

ЧС организовано заблаговременное планирование мероприятий по  жизнеобеспечению населения и производства по вопросам: 

· разработки целевых программ в области информационного обеспечения населения при возникновении ЧС;

· безопасности перевозок химически опасных веществ;

· утилизации и захоронения токсичных отходов промышленного производства и др.

Местом сбора сил и средств являются места их размещения. При выдвижении сил и средств за пределы райцентра исходными рубежами являются посты ГИБДД.

Общее руководство проведением спасательных  и других  неотложных работ  осуществляется  Председателем КЧС  Иссинского района.  

Непосредственное руководство проведением спасательных и других неотложных работ, на каждом этапе осуществляется  начальниками служб и объектов в зависимости от характера ЧС.

Население  о возникновении  ЧС оповещается включением электросирен и передачей по радиотрансляционной сети текстов соответствующих сообщений, а также подвижными средствами ОП МО МВД России «Лунинский».

По плану оперативного тушения пожара привлекаются боевые расчёты Пожарной части №  27. 

Медицинское обеспечение осуществляется силами ГБУЗ «Иссинская ЦРБ», ФАПы.

Для обеспечения общественного порядка привлекается отделение полиции МО МВД России «Лунинский».
