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	АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от
	   29.12.2016
	№
	110-п

	с. Уварово


Об утверждении  Программы  комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

на 2016-2026 годы

    
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Генеральным планом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, утвержденным решением Комитета местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 02.04.2012 №98-33/1, руководствуясь Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:

    
1.Утвердить Программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016-2026 годы (прилагается).

         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

         3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава Администрации Уваровского сельсовета

Иссинского района Пензенской области                                      В.А. Терехин

Приложение

к постановлению администрации

Уваровского сельсовета

Иссинского района

Пензенской области

от 29.12.2016 №110-п

ПРОГРАММА
  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 – 2026 ГОДЫ
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ВВЕДЕНИЕ

     Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016 – 2026 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"(редакция от 23.06.2016 г.);

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (редакция от 04.10.2014 г.);

- Генеральный план Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельсовета.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2016-2026 ГГ.

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016-2026 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 23.06.2016 г.);
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (редакция от 04.10.2014 г.);

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Закон Российской Федерации от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030г.»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Приказ Минрегиона РФ от 06 мая 2011г.  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Приказ Минрегиона РФ от 01 октября 2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и сельских округов»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».



	Заказчик Программы
	Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

	Разработчик
Программы
	ООО «Проектно-Исследовательский Центр»

	Цель Программы
	- обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности сельсовета;
- повышение  качества  и  надежности  производимых (оказываемых)  для потребителей  коммунальных услуг;    

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и гражданского строительства, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории МО;   

- улучшение экологической ситуации на территории совета;

- оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.

	Задачи Программы
	-реализация Генерального плана Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;
-обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

-совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

-модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

-использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней;

-эффективное использование системы ресурсоснабжения  и энергосбережения в соответствии с принятыми программами.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;
- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

-надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки реализации Программы
	2016-2026 годы

	Объемы и источники
финансирования Программы


	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2016-2026 годы составляют – 78 840,0 тыс. руб., в том числе:
-бюджетные средства – 78 840,0  тыс. руб.,

- внебюджетные средства  - 0,0 тыс. руб.,

в том числе:

Водоснабжение —  17 250,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджетные средства –  17 250,0тыс.руб.,

- внебюджетные средства  - 0,0 тыс.руб.

Газоснабжение –  75 840,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджетные средства –  75 840,0 тыс. руб.

- внебюджетные средства — 0,0 тыс. руб.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Население и организации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области обеспечены следующими коммунальными услугами:  водоснабжением,  газоснабжением и электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Водоотведение и теплоснабжение на территории сельсовета отсутствует.


Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 1.


Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности сельсовета на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО, СПОК и СОПК используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

	Ресурс, услуга
	Организация -поставщик  ресурса.
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс

	Электроснабжение
	ООО «ТНС энерго Пенза»
	ООО «ТНС энерго Пенза»
	Прямые договоры

	Теплоснабжение
	отсутствует

	Холодное водоснабжение
	СОПК «Уварово», СПОК «Широкоис»
	Муниципальное имущество
	Прямые договоры

	Водоотведение
	отсутствует

	Газоснабжение
	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»
	ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»
	Прямые договоры

	Сбор и вывоз ТБО
	СОПК «Уварово», СПОК «Широкоис»
	СОПК «Уварово», СПОК «Широкоис»
	Прямые договоры


2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение в Уваровском сельсовете имеет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Уваровского сельсовета являются подземные воды, которые добываются из глубинных водоносных горизонтов через артезианские скважины.

Водоснабжение с.Уварово осуществляется из 1 артскважины с разводкой водопроводными сетями по улицам. Водоснабжение с.Бекетовка осуществляется из 1 артскважины с разводкой водопроводными сетями по улицам.

Ц.у. свх.  «Уваровский» потребляет воду из из 1 артскважины с разводкой водопроводными сетями по улицам.

В д. Ивановка, с.Широкоис, с.Николаевка водопровод отсутствует, жители пользуются придомовыми колодцами.

Основными водопотребителями являются население, бюджетные организации и прочие.

Протяженность водопроводной сети – 11,5 км.

По качественным показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ 2874-82.

Таблица 2

	Показатель
	Ед. изм.
	2-е п/г 2016 г.
	1-е п/г 2017 г.
	2-е п/г 2017 г.

	Тариф
	за 1 куб.м. с НДС
	55,0
	55,0
	57,2

	Срок действия тарифов
	
	01.07.2016 г-31.12.2016 г
	01.01.2017г-30.06.2017г
	01.07.2017г-31.12.2017г


Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:
Общий  износ объектов централизованной системы водоснабжения составляет 50%;

Основной проблемой по водозаборным сооружениям является моральный и физический износ оборудования;

К ухудшению органолептических показателей качества воды приводит длительная эксплуатация артезианских скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов;

Отсутствие фильтрующих элементов у многих водозаборных скважин приводит к снижению удельного дебита скважин, обусловленного неэффективной работой водоносных пластов в зоне водоотбора, в результате заиления, засорения и пескования;

Приборный учет воды при подъеме на всех водозаборных узлах сельсовета и у части водопотребителей отсутствует, что приводит к дополнительным неучтенным потерям от общей подачи.

2.2. Основные показатели системы водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории Уваровского сельсовета отсутствует. Население, административные и производственные здания оборудованы выгребными ямами.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения
Централизованное теплоснабжение в Уваровском сельсовете отсутствует. Котельная в с.Уварово отапливает МБОУ «Средняя школа с.Уварово» (Универсал 6М, 2 котла). Котельная в ц.ус.с-за «Уваровский» отапливает филиал МБОУ «Средняя школа с.Уварово» и здание администрации сельсовета (КСЦ-ГМ-2011, 1котел). В  жилых домах  отопление газовое, индивидуальное (АОГВ).  

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

Электроснабжение Уваровского сельсовета осуществляется от Пензенской энергосистемы. Услуги в области электроснабжения оказывает ООО «ТНС энерго Пенза» и генерирующих источников электроснабжения.

Основным источником электроснабжения является ПС 35/10кВ «Уварово», расположенная в с.Уварово, и 17 ТП 10/04кВ.

По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередачи:  ВЛ-35 кВ «Исса-Уварово», ВЛ-35 кВ «Уварово-Каменный Брод», ВЛ-10 кВ. 

Таблица 3.

	Показатель
	Ед. изм.
	2-е п/г 2016 г.
	1-е п/г 2017 г.
	2-е п/г 2017 г.

	Тариф
	за 1 кВт, с НДС
	2,19
	2,19
	2,27

	Срок действия тарифов
	
	01.07.2016 г-31.12.2016 г
	01.01.2017г-30.06.2017г
	01.07.2017г-31.12.2017г


2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение является неотъемлемой частью цивилизованной и культурной жизни общества.

Основной эксплуатационной организацией, занимающейся обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Общая протяженность газовых сетей составляет 16,0 км. Жилой фонд Уваровского сельсовета газифицирован не полностью.

Газоснабжение сельсовета осуществляется природным газом. Дефицита газа сельское поселение не имеет. Источником газоснабжения является Иссинская  ГРС,  которая  поставляет природный газ с газораздаточной станций на обменные пункты: газопровода высокого давления, газопровода среднего давления, газопровода низкого давления.  

Центральное газоснабжение имеется в с.Уварово, с.Бекетовка, ц.ус.с-за «Уваровский», с.Николаевка, а в д.Ивановка,  с.Широкоис отсутствует.

Таблица 4.

	Показатель
	Ед. изм.
	2-е п/г 2016г.
	1-е п/г 2017 г.
	2-е п/г 2017 г.

	Тариф
	за 1 куб.м, с НДС
	5,217
	5,217
	5,42

	Срок действия тарифов
	
	01.07.2016 г-31.12.2016 г
	01.01.2017г-30.06.2017г
	01.07.2017г-31.12.2017г


2.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

На территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области организациями оказывающими услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов являются СПОК «Широкоис» и СОПК «Уварово».

В задачу санитарной очистки входит сбор и вывоз твердых выбросов из всех зданий, а также выполнение работ по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты проездов.

Норма накопления ТБО принято 1,0 куб.м/год на человека.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики в Уваровском сельсовете и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Уваровского сельсовета направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. Программой энергосбережения в жилом секторе предусмотрено определение реального состояния систем энергопотребления, установление источников потерь энергоресурсов, предусмотрен выбор наиболее рациональных конкретных мероприятий для оптимальных путей снижения потерь и экономии энергоресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, и теплоснабжения.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития сельсовета в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице 5.

Количество постоянного населения Уваровского сельсовета на 1 января 2016 года (по данным администрации) составляет 1013 человек.

Численность постоянного населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на перспективу будет следующей:

Таблица 5.

	Наименование
	Базовый период (2016)
	Первая очередь
(2021)
	Расчетный срок (2026)

	Уваровский сельсовет
	1013
	1038
	1064


Состав численности населения: моложе трудоспособного возраста — 155, трудоспособного возраста — 618 и старше трудоспособного возраста — 240 человек.
На расчетный срок численность населения будет характеризоваться увеличение численности населения, низким показателем смертности и высоким показателем рождаемости. Данные процессы влияют на увеличение трудового потенциала территории, потребительского потенциала и на процессы территориального развития и пространственного освоения.

Разработка эффективной региональной миграционной и демографической политики является одним из ключевых отраслей развития сельсовета.

3.2. Прогноз развития застройки

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры  является обеспеченность человека площадью квартиры.

На территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области площадь жилищного фонда составляет 22,7 тыс. м2. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 22,4 м2 на 1 человека.

Точных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась.

На перспективу строительства на территории Уваровского сельсовета имеются резервные площадки для размещения индивидуального жилищного строительства, расположенные вблизи действующих инженерных коммуникаций.

3.3 Прогноз развития промышленности

На территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области промышленное производство отсутствует.

3.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг. Реализация муниципальной программы способствует модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Таблица 6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	786,206
	810,26
	834,33
	858,39
	882,45
	906,51
	930,58
	954,64
	978,71
	1002,77
	1026,85

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс.кВт/ч
	540,0
	562,17
	584,35
	606,52
	628,7
	650,87
	673,05
	695,22
	717,4
	739,57
	761,75

	бюджетным организациям
	тыс.кВт/ч
	166,206
	167,53
	168,86
	170,19
	171,51
	172,84
	174,17
	175,5
	176,83
	178,16
	179,5

	прочим потребителям
	тыс.кВт/ч
	80,0
	80,56
	81,12
	81,68
	82,24
	82,8
	83,36
	83,92
	84,48
	85,04
	85,6

	Динамика  изменения объема реализации  электрической энергии (по отношению  к факту 2016 г.)
	%
	100
	103
	106
	109
	112
	115
	118
	121
	124
	127
	130

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем реализации теплоснабжения
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетным организациям
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочим потребителям
	Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика  изменения объема реализации  тепловой энергии (по отношению  к факту 2016 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реализовано воды - всего
	тыс. м3
	19,149
	19,571
	19,994
	20,417
	20,84
	21,263
	21,686
	22,109
	22,562
	22,955
	23,378

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	19,149
	19,571
	19,994
	20,417
	20,84
	21,263
	21,686
	22,109
	22,562
	22,955
	23,378

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие организации
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика  изменения объема реализации  воды (по отношению  к факту 2016 г.)
	%
	100
	102
	104
	106
	108
	111
	113
	115
	117
	119
	122

	ВОДООТВЕДЕНИЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от населения
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	от прочих организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика изменения объема реализации  услуги по водоотведению (по отношению  к факту 2016 г.)
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Реализация газа - всего
	тыс. м3
	706,484
	721,351
	736,218
	751,085
	765,952
	780,819
	795,686
	810,553
	825,42
	840,287
	855,155

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	населению
	тыс. м3
	629,481
	643,424
	657,367
	671,31
	685,253
	699,196
	713,139
	727,082
	741,025
	754,968
	768,912

	бюджетным организациям
	тыс. м3
	77,003
	77,927
	78,851
	79,775
	80,699
	81,623
	82,547
	83,471
	84,395
	85,319
	86,243

	прочие организации
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Динамика  изменения объема реализации  газа  (по отношению  к факту 2016 г.)
	%
	100
	102
	104
	106
	108
	110
	112
	114
	116
	118
	121

	УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Норма накопления
	м3/год на 1 чел.
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 7.  Динамика доступности для населения коммунальных услуг Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

	Расчет показателей критериев доступности для населения  
платы за коммунальные услуги по Уваровскому сельсовету Иссинского района Пензенской области

	
	
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	Наименование
	Ед. измерения
	
	

	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2026 гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек:
	руб.
	8000,0
	2160,0
	8323,2
	8489,6
	8659,4
	8832,6
	9009,2 - 9751,9
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	не более 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Доля населения с  доходами ниже прожиточного минимума по ПКР
	%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	-

	Доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума  
	не более 20%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Уровень собираемости платежей  за коммунальные услуги по ПКР
	%
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	-

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	не менее 87%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели РЭК Пензенской области

	Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, %
	%
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13,8
	-

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	не более 15%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Превышает показатели РЭК Пензенской области


4.2.Показатели прогноза спроса  на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по захоронению (утилизации) ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах.

Таблица 8. Развитие системы электроснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

	Получено электроэнергии от поставщика
	тыс.кВт/ч
	896,266
	907,49
	917,76
	969,96
	1078,19

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс.кВт/ч
	110,06
	97,23
	83,43
	63,45
	51,34

	Фактический уровень потерь в сетях
	%
	14
	12
	10
	7
	5

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс.кВт/ч
	786,206
	810,26
	834,33
	906,51
	1026,85

	в т.ч.

	Населению
	тыс.кВт/ч
	540,0
	562,17
	584,35
	650,87
	761,75

	бюджетным организациям
	тыс.кВт/ч
	166,206
	167,53
	168,86
	172,84
	179,5

	Прочим организациям
	тыс.кВт/ч
	80,0
	80,56
	81,12
	82,8
	85,6

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 9. Развитие системы теплоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

	Объем реализации теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	населению
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетным организациям
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-

	прочим потребителям
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-

	Протяженность сети
	км
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 10. Развитие системы водоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м3/год
	23,929
	24,071
	24,184
	24,233
	25,008

	Получено воды со стороны
	тыс. м3/год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подано воды в сеть
	тыс. м3/год
	23,929
	24,071
	24,184
	24,233
	25,008

	Объём потерь
	тыс. м3/год
	4,78
	4,5
	4,19
	2,97
	1,63

	Уровень потерь

	%
	25
	23
	21
	14
	7

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м3/год
	19,149
	19,571
	19,994
	21,263
	23,378

	Населению
	тыс. м3/год
	19,149
	19,571
	19,994
	21,263
	23,378

	бюджетным организациям
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие организации
	тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	284
	298
	312
	370
	427

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	73
	80
	84
	92
	100

	Общая протяжённость сетей
	км
	11,5
	12,4
	13,8
	15,3
	16,8


Таблица 11.   Развитие системы водоотведения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	от населения
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	от бюджетных организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	от прочих организаций
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяжённость сетей
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 12. Развитие системы газоснабжения.

	Показатели
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2021
	2026

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Общая протяжённость сетей
	км
	16,0
	18,0
	20,0
	26,7
	33,5

	Объём реализации услуги централизованного газоснабжения
	м3/год
	706,484
	721,351
	736,218
	780,819
	855,155

	населению
	м3/год
	629,481
	643,424
	657,367
	699,196
	768,912

	бюджетным организациям
	м3/год
	77,003
	77,927
	78,851
	81,623
	86,243

	прочим организациям
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-


4.3.Показатели потребления населением каждого вида коммунального  ресурса
Таблица 13.

	Индикаторы
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Система электропотребления

	Удельное электропотребление
	кВт/ч/чел в мес.
	118,1
	117,4
	116,8
	116,2
	115,6
	115,0
	114,3
	113,7
	113,1
	112,5
	111,9

	Система теплоснабжения

	Удельное теплопотребление
	тыс. Гкал в мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Система водоснабжения

	Удельное  водопотребление
	м3 в мес./чел
	5,6
	5,6
	5,5
	5,4
	5,3
	5,2
	5,1
	5,0
	4,8
	4,6
	4,5

	Система водоотведения

	Удельное водоотведение
	м3 в мес/чел
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Система газоснабжения

	Удельное газоснабжение
	м3 в мес/чел
	52,45
	54,33
	56,21
	58,09
	59,97
	61,85
	63,73
	65,61
	67,49
	69,37
	71,26

	Услуга захоронения  (утилизации) твердых бытовых отходов

	Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО
	м3/чел в год/чел
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0


Рост удельного водопотребления и водоотведения происходит по причине ввода новых водопроводов и соответственно подключения к ним индивидуальных жилых домов, которые обеспечивались ранее уличными колонками, при этом расход воды на человека увеличился в связи с установкой дополнительных санитарно-технических приборов.
4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

 -интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 14.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 6.4.

 Таблица 14.

	Наименование вида
ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Отсутствует

	Водоснабжение
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	Отсутствует

	Газоснабжение
	Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения


5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа инвестиционных проектов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области представлена:

инвестиционными проектами в электроснабжении;

инвестиционными проектами в водоснабжении;

инвестиционными проектами в водоотведении;

инвестиционными проектами в газоснабжении;

инвестиционными проектами в теплоснабжении;

инвестиционными проектами в утилизации ТБО.

Таблица 15.

	№ п/п
	Наименование проекта
	Стоимость, тыс.руб.

	Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
	

	1
	Водоснабжение
	17250,0

	
	Строительство артезианской скважины в северо-западной части с.Николаевка
	2000,0

	
	Строительство артезианской скважины  в юго-восточной части с.Бекетовка
	2000,0

	
	Строительство водопровода с.Уварово ул.Новенская, ул.Центральная, L=1,4 км, d=100 мм
	3500,0

	
	Строительство водопровода ц.ус.с-за «Уваровский» ул.Садовая, L=0,9 км, d=100 мм
	2250,0

	
	Строительство водопровода с.Николаевка ул.Красная,  ул.Колхозная,  ул.Набережная, L= 3,0 км, d=100 мм
	7500,0

	3
	Газоснабжение
	58590,0

	
	Строительство газовода низкого давления с.Уварово, L=1,4 км, d=75мм
	2240,0

	
	Строительство магистрального газопровода «Южный поток» по территории Уваровского сельсовета, L=16,1 км, d=500 мм
	56350,0


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программы повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в сельсовете в настоящее время могут являться:

· денежные средства бюджетов разных уровней;

 · заемные денежные средства кредитных организаций;

· привлеченные средства инвесторов;

· прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

 - действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

Таблица 16. Источники инвестиций, тыс. руб.

	Источники инвестиций
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Всего:

	Водоснабжение:
	17250,0

	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	1500,0
	2000,0
	2250,0
	2500,0
	2500,0
	2500,0
	17250,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Газоснабжение:
	58590,0

	Бюджетные средства
	0,0
	0,0
	2240,0
	7043,75
	7043,75
	7043,75
	7043,75
	7043,75
	7043,75
	7043,75
	7043,75
	58590,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Как видно из таблицы 16, из общей суммы финансирования Программы 100% ( 75 840,0 тыс. руб.) предполагается инвестировать из бюджетных средств, внебюджетные средства отсутствуют.
На период 2016 – 2026  годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 17.

	 
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Холодное водоснабжение, за 1 м3
(без НДС)


	55,0
	57,2
	59,48
	61,86
	64,34
	66,91
	69,59 — 81,41

	2
	Водоотведение, за 1 м3
(без НДС)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
(без НДС)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Газоснабжение, за 1 м3
(без НДС)
	5,217
	5,42
	5,63
	5,86
	6,09
	6,34
	6,59 — 7,71

	5
	Электроснабжение,
за 1 кВт*час

(без НДС)
	2,19
	2,27
	2,36
	2,45
	2,55
	2,65
	2,76 — 3,23


Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 18 приведены результаты расчета.

Таблица 18.

	
	Наименование критерия доступности
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18

	3
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13,8


5.2. Управление Программой

1. Ответственным за реализацию Программы является Собрание представителей Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

2. План-график работ по реализации Программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Перспективные показатели развития

Гипотеза устойчивого развития Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и прогноз основных параметров его социально-экономического развития на период полного развития являются базой для определения в составе генерального плана перспективных параметров территориального развития сельсовета, установления границ функциональных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства и других показателей. От темпов изменения показателей социально-экономического развития  зависит спрос на те или иные виды территорий, поэтапное развитие планировочной структуры, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и другие аспекты развития сельсовета, учитываемые генеральным планом.

Основными целями устойчивого социально-экономического развития сельсовета приняты:

Экономические – направлены на формирование конкурентоспособных предприятий, активно интегрирующихся в систему регионального и межрегионального разделения труда, модернизацию сферы услуг, развитие среднего и малого предпринимательства.

Социальные – направлены на воспроизводство и эффективное использование человеческого капитала, формирование благоприятных условий для проживания населения, на привлечение миграционных потоков и развитие социальной инфраструктуры.

Экологические – направлены на формирование системы охраны уникальных природных ресурсов и их эффективного использования, сохранения природного потенциала.

Основные решения базируются на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в перспективном периоде и исходят из анализа ресурсного потенциала территории по всем его аспектам (экономика, демография, транспортно-инженерная и социальная инфраструктура, территория, рекреация, инвестиции).

Одним из основных принципов развития Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области должно стать создание благоприятных условий для жизнедеятельности постоянного населения. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет определять развитие экономики, то приоритетными задачами для сельсовета станет дальнейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие других мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктурные программы и др.).

Основные факторы социально-экономического развития сельсовета

Конкурентные преимущества и перспективы развития экономики  Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области базируются на анализе основных факторов социально-экономического развития сельсовета, её сильных и слабых сторон.

Основные группы факторов, подлежащие анализу и сводной  оценке:

политические условия;

природные ресурсы и условия;

экономико-географическое положение;

экономические условия;

демографическая ситуация и трудовые ресурсы;

экологические условия;

состояние жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы.

Все факторы, которые благоприятствуют социально-экономическому и градостроительному развитию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, подразделяются на три группы:

Внутренние факторы (сильные стороны), которые могут быть использованы для уменьшения либо сведения к минимуму негативного воздействия внешних угроз и опасностей.

Внешние благоприятные факторы (возможности), которые могут быть направлены на нейтрализацию слабых сторон внутренней среды.

Благоприятные факторы внешней и внутренней сред (сочетание сильных сторон и возможностей), которые могут быть направлены на снижение или нейтрализацию негативного воздействия неблагоприятных факторов.

В качестве слабых  сторон, которые негативным образом воздействуют на рост экономического потенциала, конкурентоспособности и привлекательности Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, выделяются  следующие факторы:

Слаборазвитая внутрисельская поселенческая сеть инженерной инфраструктуры, её плохое техническое состояние.

6.2.Характеристика Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Уваровский сельсовет находится в Иссинском районе Пензенской области.

Территория сельсовета граничит с Мокшанским районом, Каменко-Бродским сельсоветом и МО «р.п. Исса».

Общая площадь территории сельсовета составляет 217,987 кв.км. Площадь жилой застройки составляет 22700,0 кв. м.

Основной отраслью экономики сельсовета является сельскохозяйственное производство. На территории сельсовета имеется сельскохозяйственное хозяйство: ООО «Золотая Нива».
Сельскохозяйственные предприятия специализируются на выращивании зерновых.

Поголовье животных ООО «Золотая Нива» отсутствует.

На территории сельсовета имеются  КФХ  и ЛПХ

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством молока занимается население сельсовета.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Численность населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в 2016 году составила 1013 человек, прогнозируемая численность на 2026 год составит 1064 человек.

Увеличение численности населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области будет обусловлено ростом численности населения. Средний размер семьи в Уваровском сельсовете 3 человека.

Расчет перспективной численности населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области с учетом демографической обстановки.

Таблица 19.

	Наименование населенного пункта
	Базовый период       (2016 год)
	Первая очередь
(2021 год)
	Расчетный срок                 (2026 год)

	Численность постоянного населения
	1013
	1038
	1064

	в т.ч.
	
	
	

	-трудоспособного возраста
	618
	634
	650

	-младше трудоспособного возраста
	155
	159
	163

	-пенсионного возраста
	240
	245
	251


Программы направлены на: модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения; симулирование и развитие жилищного строительства, предоставление коммунальных услуг гражданам; обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
Создаются условия для эффективного управления имуществом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, необходимых для выполнения муниципальных функций и отчуждения муниципального имущества востребованного в коммерческом обороте.

В ходе реализации программы осуществляются противодействия преступности, обеспечивается общественного порядка, снижение уровня преступности и предупреждения коррупционных правонарушений.

Основой оптимистичного прогноза  является реализация в Уваровском сельсовете национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что должно положительно отразиться на рождаемости.

6.3. Прогноз развития промышленности

Промышленные объекты на территории Уваровского сельсовета отсутствуют.

6.4. Прогноз развития застройки

Согласно сведениям о жилищном фонде общая площадь жилищного фонда на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области составляет 22,7 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в сельсовете составляет 22,4 м2  на человека.

На территории населенных пунктов сельсовета в основном принимаются следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный. т

Уровень обеспеченности жилфонда инженерной  инфраструктурой.

Таблица 20.

	№
п/п
	Вид инженерного
оборудования
	Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2
	Уровень обеспеченности, %

	1
	Водоснабжение
	-
	28

	2
	Водоотведение (канализация)
	-
	0

	3
	Газоснабжение
	-
	78

	4
	Электроснабжение
	-
	45

	5
	Теплоснабжение
	-
	0

	6
	Утилизация ТБО
	-
	35


       С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области активизировалась работа по реализации государственной целевой программы по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, регионального и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам. Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов   и   предоставления   субсидий   и   социальных выплат целевых средств за счёт государственного и регионального бюджетов.
 Администрация Уваровского сельсовета оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В сельсовете работают жилищные программы: «Жилище», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе»,   «Социальное развитие села», «Дом для молодой семьи», «Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». 

Решением Комитета Местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области №75-19/4 от 30.08.2006г. установлен максимальный и минимальный размер предоставления земельных участков гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства:: максимальный размер площадью 0,15га, минимальный размер площадью 0,02 га, для ведения личного подсобного хозяйства максимальный размер 0,600га, минимальный размер 0,02 га.  

Генеральным планом предусматривается строительство на общей площади 92,0 га в Уваровском сельсовете: за чертой с.Бекетовка (37,0 га), с.Широкоис (12,0 га), ц.ус.с-за «Уваровский» (15,0 га), с.Николаевка (13,0 га).

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Объемы нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования.

Объемы нового жилищного  строительства и требуемых для них

территорий по срокам  проектирования

Таблица 21.

	№

	Показатели

	Единица измерения
	2026
год

	1
	2
	3
	4

	1
	Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на начало периода, всего
	м2/чел
	22,4

	2
	Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью
	тыс. м2
	23,833

	3
	Существующий жилищный фонд, всего общей площадью
	тыс. м2
	22,7

	4
	Убыль жилищного фонда, всего общей площадью
	тыс. м2
	-

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью

	тыс. м2
	22,7



	6
	Объём нового жилищного строительства:
- всего общей площадью:

- индивидуальный с участками;

- малоэтажный без участков;

- многоэтажный, 5 и более этажей


	тыс. м2
	1,133



	
	Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью
в том числе:

- индивидуальный с участками;

- малоэтажный без участков;

- многоэтажный, 5 и более этажей
	тыс. м2
	23,833

-

-

-

	8
	Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего
	м2/чел
	22,4


6.5. Прогноз изменения доходов населения
Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области за 2016 год составила 8000,0 руб.

6.6.  Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 22. Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению.

	Категория потребителей
	Объем, тыс. м3

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	население
	540,0
	562,17
	584,35
	606,52
	628,7
	650,87
	673,05
	695,22
	717,4
	739,57
	761,75

	бюджетные организации
	166,206
	167,53
	168,86
	170,19
	171,51
	172,84
	174,17
	175,5
	176,83
	178,16
	179,5

	прочие организации
	80,0
	80,56
	81,12
	81,68
	82,24
	82,8
	83,36
	83,92
	84,48
	85,04
	85,6

	Всего:
	786,206
	810,26
	834,33
	858,39
	882,45
	906,51
	930,58
	954,64
	978,71
	1002,77
	1026,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Учитывая реализацию Программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2026 года планируется – 1520 кВт/час на 1 чел. в год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.
Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере. Увеличение потребления газа на период действия настоящей Программы ежегодно будет расти в связи с присоединением новых потребителей.

6.7.Характеристика состояния проблем коммунальной инфраструктуры

6.7.1. Водоснабжение

Основной проблемой в системе водоснабжения является физический и моральный износ оборудования по водозаборным сооружениям и водопроводной сети, что ведет к снижению работоспособности системы водоснабжения.

Централизованное водоснабжение имеется у 28% населения, необходимо, к проектному сроку подключение  35% населения.

К ухудшению органолептических показателей качества воды приводит длительная эксплуатация артезианских скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов.

Отсутствуют фильтрующие элементы у многих водозаборных скважин, что приводит к снижению удельного дебита скважин, обусловленного неэффективной работой водоносных пластов в зоне водоотбора, в результате заиления, засорения и пескования.

Приборный учет воды при подъеме на всех водозаборных узлах сельсовета и у части водопотребителей отсутствует, что приводит к дополнительным неучтенным потерям от общей подачи.

6.7.2. Водоотведение
Централизованная система водоотведения на территории Уваровского сельсовета отсутствует.

6.7.3. Теплоснабжение
Централизованная система теплоснабжения на территории Уваровского сельсовета отсутствует.

6.7.4. Электроснабжение
В централизованной системе электроснабжения необходимо проведение плановых ремонтных мероприятий.

Недостаточное количество мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций, в связи с ростом строительства жилого фонда, приобретения новых и усовершенствования бытовых электроприборов.

6.7.5. Газоснабжение
Централизованное газоснабжение нуждается в проведении работ по: строительству  газопровода  низкого давления  и строительству магистрального газопровода. Также необходимы мероприятия по проведению плановых ремонтных работ.

6.7.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

На территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов, в настоящее время, оказывает СПОК «Широкоис» и СОПК «Уварово». Проектные мероприятия в сфере утилизации ТБО отсутствуют.

6.8.Характеристика состояния и проблем в реализации электроресурсосбережения, учета и сбора информации
Реализация политики энергосбережения на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета сельсовета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

6.9.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 23.

	
	
	Ед. изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО
	%
	28
	28
	30
	31
	32
	32
	33
	34
	34
	35
	35

	1.2
	Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО
	%
	25
	23
	21
	18
	16
	14
	12
	11
	10
	8
	7

	1.3
	Доля износа сетей водоснабжения
	%
	50
	45
	40
	35
	30
	30
	25
	20
	15
	12
	10

	2
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Доля износа объектов водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	78
	80
	82
	84
	86
	88
	92
	94
	96
	98
	100

	3.2
	Доля износа объектов газоснабжения
	%
	30
	28
	26
	25
	24
	22
	18
	15
	10
	7
	5

	4
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию
	%
	45
	47
	49
	51
	52
	5
	53
	54
	56
	58
	60

	4.2
	Доля потерь при передаче электроэнергии до конечного потребителя, всего по муниципальному образованию
	%
	14
	12
	10
	9
	8
	7
	7
	6
	6
	5
	5

	5
	Теплоснабжение
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Доля износа сетей теплоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Система сбора (утилизации) ТБО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
	%
	35
	35
	37
	39
	40
	42
	44
	48
	52
	54
	60


6.10. Перспективная схема водоснабжения
Перспективная схема водоснабжения включает в себя комплекс мероприятий:

Строительство артезианской скважины в северо-западной части с.Николаевка;

Строительство артезианской скважины  в юго-восточной части с.Бекетовка;

Строительство водопровода с.Уварово ул.Новенская, ул.Центральная;

Строительство водопровода ц.ус.с-за «Уваровский» ул. Садовая;

Строительство водопровода с.Николаевка ул.Красная,  ул.Колхозная,  ул.Набережная.

На реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, по предварительным подсчетам, потребуется 17 250,0 тыс. руб.

6.11. Перспективная схема водоотведения

Мероприятия в сфере водоотведения, в Уваровском сельсовете, отсутствуют, в связи с отсутствием водоотведения.

6.12. Перспективная схема электроснабжения

На проектный срок  мероприятия в сфере электроснабжения отсутствуют.

6.13. Перспективная схема обращения с ТБО

Мероприятия в сфере обращения с ТБО, в Уваровском сельсовете, отсутствуют, в связи с отсутствием перспективной схемы.

6.14. Перспективная схема теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения отсутствует в связи с отсутствием централизованного теплоснабжения.

6.15. Перспективная схема газоснабжения

Мероприятия в сфере газоснабжения включают в себя: строительство газовода низкого давления с.Уварово и строительство магистрального газопровода «Южный поток» по территории Уваровского сельсовета.

На реализацию мероприятий, по предварительной оценке, потребуется 58590,0 тыс. руб.

6.16. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016 – 2026 года.

Таблица  24.

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.


	
	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 –2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство артезианской скважины в северо-западной части с.Николаевка
	2000,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство артезианской скважины  в юго-восточной части с.Бекетовка
	2000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	0,0

	1.3
	Строительство водопровода с.Уварово ул.Новенская, ул.Центральная, L=1,4 км, d=100 мм
	3500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3500,0

	1.4
	Строительство водопровода ц.ус.с-за «Уваровский» ул.Садовая, L=0,9 км, d=100 мм
	2250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2250,0

	1.5
	Строительство водопровода с.Николаевка ул.Красная,  ул.Колхозная,  ул.Набережная, L= 3,0 км, d=100 мм
	7500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7500,0

	
	Сумма по водоснабжению:
	17250,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	13250,0

	2.
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма по водоотведению:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	17250,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	13250,0


6.17.Инвестиционные проекты по теплоснабжению
Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016 – 2026 года отсутствует.

6.18.Инвестиционные проекты по электроснабжению

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области  на 2016 – 2026 года отсутствует.

6.19. Инвестиционные проекты по газоснабжению

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016-2026 года.

Таблица 25.

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб.


	
	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 –2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Строительство газовода низкого давления с.Уварово, L=1,4 км, d=75мм
	2240,0
	0,0
	0,0
	2240,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство магистрального газопровода «Южный поток» по территории Уваровского сельсовета, L=16,1 км, d=500 мм
	56350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7043,75
	7043,75
	42262,5

	
	Итого:
	58590,0
	0,0
	0,0
	2240,0
	7043,75
	7043,75
	42262,5


6.20. Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) ТБО

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016-2026 года отсутствует.

6.21. Финансовые потребности для реализации Программы

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и  рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.  Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей Программы инвестиционных проектов до 2026 года отражена в таблице 26.

Таблица 26.

	Наименование мероприятий
	Источник финансирования
	Итого
	Инвестиции на реализацию Программы,  тыс. руб.

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Мероприятия в сфере водоснабжения
	БС
	17250,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	13250,0

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	
	17250,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	1000,0
	1000,0
	13250,0

	2. Мероприятия в сфере газоснабжения
	БС
	58590,0
	0,0
	0,0
	2240,0
	7043,75
	7043,75
	43262,5

	
	ВС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	58590,0
	0,0
	0,0
	2240,0
	7043,75
	7043,75
	43262,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО,                   
в том числе:
	
	75840,0
	0,0
	0,0
	4240,0
	8043,75
	8043,75
	56512,5

	БС — бюджетные средства
	
	75840,0
	0,0
	0,0
	4240,0
	8043,75
	8043,75
	56512,5

	ВС - внебюджетные средства
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Объемы финансирования Программы на 2016-2026 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

6.22. Модель для расчета Программы

Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, полученных от исполнительного комитета, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2015 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2016-2026 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

-повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

-улучшение экологической ситуации на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-принятие инвестиционных Программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

-осуществление бюджетной политики Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств республиканского и федерального бюджетов, средств инвесторов;

-повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

-повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

-улучшить экологическую ситуацию на территории  Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.

2016 г.


с.Уварово











